采购需求
第一节  项目采购需求一览表

	包名称
	最高限价
	标的名称
	品目分类
	单位
	数量
	标的预算
	节能产品
	进口产品

	包1
	1170000.00元
	湖南省岳阳市2027年中央财政国土绿化项目（汨罗市区域）作业设计项目
	C09029900 -其他林业服务
	项
	1
	1170000.00元
	否
	否


第二节  技术要求
一、项目概况
根据《湖南省岳阳市2027年中央财政国土绿化项目实施方案》，湖南省岳阳市2027年中央财政国土绿化项目(汨罗市区域)项目建设总投资5390.63万元，其中中央财政资金合计3803.29万元，县级配套投入合计1587.34万元。项目主要建设内容为森林生态系统综合治理，建设总规模42679.6亩，具体包括:中幼林综合抚育32400.0亩，低效林更新改造2000.0亩，低效林补植改造8000.0亩，新建生物防火隔离带279.6亩。
二、项目服务范围
1.建设地点：湖南省岳阳市汨罗市。
2.服务内容：依据国家、行业及湖南省、岳阳市、汨罗市相关林业标准、规范及项目要求，完成汨罗市作业设计成果编制，包括外业调查、矢量数据处理、说明书编制、投资概算、小班设计和图纸制作等工作，确保成果符合行业主管部门评审和报批要求。
三、服务要求
1.本次作业设计编制需紧扣汨罗市建设任务，分年度、分措施类型精准编制，确保内容完整、数据准确、措施可行。具体任务分解如下：

	建设内容
	单位
	建设规模
	2027年
	2028年
	2029年

	森林质量提升
	亩
	42400
	21200
	19080
	2120

	中幼林抚育
	亩
	32400
	16200
	14580
	1620

	低效林补植改造
	亩
	8000
	4000
	3600
	400

	低效林更新改造
	亩
	2000
	1000
	900
	100

	生物防火隔离带建设（30米宽，6.21千米）
	亩
	279.6
	279.6
	
	

	合计
	亩
	42679.6
	21479.6
	19080
	2120


以上每项措施主要工作包括：现状调查，制定抚育间伐、林地清理、整地、补植、抚育管护等技术措施，提供工程量及投资概算等。
2.作业设计编制依据：
（1）法律法规：《中华人民共和国森林法》《森林草原防灭火条例》《湖南省森林防火若干规定》等。
（2）行业标准：《主要造林树种苗木质量分级》（GB 6000）、《造林技术规程》（GB/T 15776）、《森林抚育规程》（GB/T 15781）、《林木采伐技术规程》（GB/T 45088）、《低效林改造技术规程》（LY/T 1690）、《造林作业设计规程》（LY/T 1607）、《生物防火林带经营管护技术规程》（LY/T 2616）、《生物防火林带建设技术规程》（DB43/T 2359）等。
（3）项目管理文件：《国土绿化项目作业设计管理规定》（林生发〔2025〕5号）、《国土绿化项目落地上图管理规定（试行）》（林生发〔2025〕26号）、《国土绿化项目作业设计用地会审工作规则（试行）》（办生字〔2025〕74号）、《湖南省林草生态保护修复项目作业设计质量控制管理办法（试行）》（湘林造函〔2025〕1号）、《湖南省森林质量精准提升建设导则》（湘林造函〔2022〕17号）等。
（4）其他文件：项目实施方案及批复文件等。
3.质量标准：符合国家、行业及地方标准，成果通过林业主管部门评审、批复，满足项目施工及中央财政资金核查要求。作业设计文本、矢量数据和批复面积必须一致。
四、成果要求
1.文本成果：提交《湖南省岳阳市2027年中央财政国土绿化项目汨罗市作业设计》，包括说明书及附表（小班现状表、设计表、工程量表、投资概算表、资金筹措表等）、小班设计说明及图纸。
2.矢量数据：提交shp或gdb格式矢量数据，统一采用CGCS2000坐标系，分年度、分措施建立图层，字段完整，与文本面积一致。
3.成果份数：纸质版成果文件拾份，电子版成果文件（PDF）壹套，矢量数据电子版壹套。
4.过程资料：小班照片、样地调查表、每木检尺资料、苗木调查表、负面清单筛查资料、用地会审资料、评审意见及修改回复等应一并归档提交。
五、人员要求
1.投标人需组建专业技术团队，配备足够的外业调查、内业编制和制图人员，项目负责人和技术负责人应具备林业调查规划或作业设计相关经验，确保按时完成外业调查、数据核实和成果编制。
2.严格按照林业行业标准及招标人要求编制作业设计，主动配合行业主管部门评审，根据评审意见修改完善，直至符合报批条件。
3.项目实施过程中，及时与招标人沟通对接，做好技术交底和后续配合工作。
六、其他要求
1.服务周期：自合同签订之日起60日内完成作业设计初稿，评审修改和报批配合按采购人及行业主管部门安排执行，最终以合同约定为准。
2.付款方式：付款单位为汨罗市林业局，具体支付节点按合同约定执行。
3.服务响应时间：响应时间为7×24小时，有特殊要求的按要求响应。
4.成果知识产权归采购人所有，涉及项目数据、矢量资料和内部信息应严格保密，未经采购人同意不得用于其他项目。
5.其他未尽事宜，由采购人与投标人双方协商在合同中约定。
[bookmark: _GoBack]对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。   
