采购需求

一、项目概况

1.项目名称：岳阳市沿湖风光带管理中心东风湖公园蓝藻生物治理服务项目
2.服务地点：实施地点：东风湖（上湖、中湖、下湖、凉亭山水库）

治理面积：3400 亩

3.服务期限：合同签订后壹年

项目实施背景与必要性

东风湖是岳阳市中心城区重要城市内湖，因周边截污不彻底、溢流口雨天污水入湖、底泥内源污染释放等原因，水体富营养化严重，每年 4—10 月高温季节易爆发蓝藻水华，造成水体腥臭、溶解氧降低、水质恶化，严重影响城市生态景观与周边居民生活质量。

为有效防控蓝藻爆发、削减氮磷营养盐、提升水体自净能力、保障湖区水生态安全，实现 “湖面无大范围水华、水质持续改善、水生态逐步修复” 目标，特实施本项目。

项目主要建设内容

排口及湖湾强化净化：对重点溢流口、污染湖湾采用微生物原位净化，削减外源污染负荷。

定期水质检测：设 6 个固定监测点位，按季节开展水质自检，全年共 20 次。

蓝藻水华应急处置：蓝藻高发区定点投加制剂，突发水华快速处置，防止扩散蔓延。

常态化生态调控：定期投加复合微生物菌剂、生物底改素、净水宝等，稳定水体生态平衡。

日常运维保障：湖区日常巡查、药剂投放、设备维护、应急响应与现场管理。

四、项目绩效目标

全年东风湖全水域无蓝藻爆发性生长，无明显蓝藻水华聚集。水体氨氮、总磷、COD 等指标持续下降，水质感官与生态环境明显改善。建立 “监测—预警—处置—维护” 常态化蓝藻防控与水质管理体系。提升城市内湖生态功能，改善周边人居休闲环境。

五、药剂采购明细

	序号
	药剂名称
	规格型号
	备注

	1
	复合微生物菌剂
	枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、短小芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌：液体，有效含量cfu≥5亿/ML
	全年包干

	2
	高效复合净水剂
	AL₂O₃；固体，有效含量≥26%
	全年包干

	3
	蓝藻分解素
	溶藻菌、复合酶；固体，有效含量cfu≥20亿/g
	全年包干

	4
	生物底改素
	硝化细菌、反硝化细菌；固体，有效含量cfu≥2.5亿/g
	全年包干

	5
	油膜去除剂
	表面活性剂；液体，有效含量40%-48%
	全年包干

	6
	投放服务费用
	
	全年包干

	7
	巡湖人员费用
	
	全年包干


六、质量要求
1.中标人在服务期间必须每天派专人巡查东风湖水质，并根据水质情况及时投放药物。

2.中标人在服务期间应科学调配制剂配伍和用量，确保东风湖水域无蓝藻爆发、无大面积油污、水质可见度达40cm。

3.中标人在服务期间对东风湖水域各排口要重点监管并及时投放药物，预防附近水体发生黑臭。

4.中标人应按甲方提供的地点进行货物的装卸，车辆在东风湖运输过程中要注意游客的安全，装卸过程中乙方应按文明装卸，完成工作后确保装卸场地干净整洁。

5.中标人的船只按甲方的要求定点停放，保持船体干净整洁，并及时维修保养船只的发动机，禁止发动机的柴油、机油等污染物污染水域。

6.中标人水上工作人员必须穿戴救生衣后方可在水上工作。

七、验货方式:中标人根据水质情况配备药剂的种类和数量，在投放前应提前通知甲方，药剂达到后按甲方指定的地点由甲、乙双方现场共同对药剂的品种及数量进行签证，甲方每次支付服务时其签证单作为支付依据。

八、产品质量保证及售后服务

1.由于天气长时间不正常、外来污染加重等原因造成所治理水域蓝藻集结达50平方米以上，在接到甲方通知后乙方应及时处置。

2.治理期间所治理水域水体不发黑，不散发持续性难闻的异味，若因突发的外源因素引起水体发臭，48小时之内去除;

3.治理期间所治理水域水体透明度不低于40厘米。

九、伴随服务及安全投放责任
1.负责货物的运输、现场搬运;

2.负责制定可行的治理方案并报甲方批准后实施，提供治理所需的技术、生物制剂，负责安排投放船只，承担投放所需的全部费用;

3.加强对治理水域的巡视，排查所治理水域周边的违规排污口并告知甲方，以便甲方采取措施杜绝或减少违规污水排放;

4.负责委托专业单位每月进行水质动态监测一次并承担监测费用，监测报告作出后三日内应向甲方递交。监测点为东风湖，以便及时了解水质动态变化;

5.中标人应当做好药剂供应投放治理过程中的安全生产工作。乙方在投放服务过程中所发生安全事故或其他意外以及对第三方的侵权事故由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

十、付款方式

根据考核结果，按季度支付。

十一、其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

