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第一节 采购清单一览表
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	单位
	工程量
	标的预算/最高限价

	包1
	湘阴一中增加学位提质扩容项目（足球场草皮采购项目）
	详见第二节 技术要求
	m2
	7800
	1023216.31（元）


注：
1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
4.本项目合同定价方式：固定总价；包含原有破旧草皮拆除、清运、新草坪及配套辅料采购、运输、铺设、调试、检测、验收、质保、售后、人工、税费等一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。
第二节 技术要求
	序号
	标的名称
	技术参数及要求
	单位
	数量

	1
	湘阴一中增加学位提质扩容项目（足球场草皮采购项目）
	（一）技术参数要求
1.草纤维材质：钻石单丝（或菱形截面 PE 单丝）。
2.草丝膜厚：≥250μm
3.草高（不含底布高度）：50mm±1mm
4.草丝膜宽：≥1.4mm
5.草丝颜色：双色（田野绿和嫩绿）。
6. 行距：5/8 英寸
7.草坪底布编织工艺：草簇编织直线走针型。
7. 接缝带：抗撕裂耐紫外线专业接缝带，黑色 20-30cm 宽
9.草纤维度（dtex）：≥PE13000DTEX
10.密度：≥10500针/平方米
11.草丝形状：截面为菱形形状
12.底布背胶：丁苯乳胶
13.卷宽（有效幅度）：4米（卷长：按场地实际需要）
14.底布类型：PP编织符合纱罗（或网格）底布； 
（二）技术要求
1.拔出力要求：依据GB/T 20394-2019标准，单簇草丝拔出力≥110N，单簇草丝拔出力保留率≥90%。（提供佐证材料）
2.草丝拉断力要求：产品经 GB/T16422.2‑2022 氙灯老化、GB/T11547‑2008 耐液体浸泡处理后，按照 GB/T20394‑2019 检测，草丝拉断力≥16N、草丝拉断力保留率≥90%。（提供佐证材料）
3.阻燃性：依据GB/T20394-2019标准，阻燃指标≤50MM。（提供佐证材料）
4.可迁移重金属：可迁移元素锑Sb、可迁移元素砷As、可迁移元素钡Ba、可迁移元素镉Cd、可迁移元素铬Cr、可迁移元素铅Pb、可迁移元素汞Hg、可迁移元素硒Se检测结果，符合GB/T20394-2019标准。（提供佐证材料）
	㎡
	7800


备注:①上述技术参数，均为实质性要求；供应商应在响应文件中按上述要求提供相关证明材料，若没有要求提供相关证明材料的，则按采购需求响应、响应一览表如实进行响应，并加盖单位公章。负偏离一项，则投标无效。
②上述要求“提供佐证材料”指：提供国家认证认可第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件，同时须提供该检测机构由市场监督管理局颁发的资质认定证书及附表，或全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)查询截图（截图须清晰显示检测机构名称、对应检测项目、执行标准、资质有效状态），加盖供应商公章。

第三节   商务要求
一、项目基本情况
1、项目名称：湘阴一中增加学位提质扩容项目(足球场草皮采购项目)
2、采购项目预算：1023216.31元
3、项目概况：本项目采购人造草坪用于足球场地建设，该场地承担日常教学训练、课余社团活动以及校内各项体育赛事、县内大型活动开展等使用，场地使用频次高、人员活动密集、整体使用负荷大。为保障运动安全，降低后期维修更换频次，延长场地实际使用寿命，各供应商所投产品性能应当适配本项目高强度使用场景，具备较高的抗磨损能力、抗老化性能及整体耐久性能。
二、项目实施要求
1、实施内容：对原有破旧草皮拆除清运、全新人造草坪及配套辅料采购、运输、铺设、调试、验收及售后质保等全套服务。
2、工期要求：自合同签订及采购人下达开工通知之日起，30个日历天内完成全部供货、清理工作、铺装、并具备验收条件。遇极端天气、校方停工通知等不可抗力因素，工期可双方协商顺延，无正当理由逾期完工的，按合同约定承担违约责任。
3、实施地点：采购人指定地点。
4、人员及设备要求
4.1供应商须配备专业施工团队，施工人员具备人造草坪铺装施工经验，持证上岗或经过专业培训，杜绝无经验人员施工。
4.2配备全套专业铺装、裁切、粘合、清理设备，保障施工效率和施工质量，施工设备定期检修，无故障作业。
4.3项目全程配备专职现场负责人，对接校方需求，统筹施工进度、质量、安全及现场协调工作。
5.现场管理要求
5.1严格遵守学校校园管理制度，施工期间做好安全围挡、警示标识，严禁无关人员进入施工区域，杜绝安全事故。
5.2施工期间做好扬尘、噪音管控，避开教学时段高噪音施工，每日施工结束后及时清理现场垃圾、杂物，保持校园整洁。
5.3主动配合校方现场监管，接受采购人全程质量监督、进度检查，对校方提出的整改问题须限时整改到位。
5.4供应商负责其派出的项目实施人员的人身意外保险，加强项目实施人员的组织管理，项目实施过程中出现的由于供应商操作不当，管理疏忽，造成的任何质量、安全事故，和对第三方造成的损害，均由供应商负责并承担一切费用。
6、质量要求：
6.1质量标准：本项目所有材料及施工成品必须严格执行GB36246-2018、GB/T20394-2019等国家、行业标准、本项目技术参数要求，确保场地建成后达标合格、安全耐用；所有环保、安全、物理性能指标全部达标，杜绝有毒有害、劣质不合格材料进场，保障师生运动安全。
6.2材料质量要求：所有草坪原材料、接缝带、背胶等辅料均为全新正品，无翻新、无残次、无库存积压老化产品，材料来源合法，无知识产权纠纷。
6.2.1草坪草丝色泽均匀、手感顺滑、直立性好，无断丝、乱丝、色差、污渍、破损等质量缺陷；底布平整牢固，背胶均匀饱满，无脱胶、漏胶、起鼓问题。
6.2.产品环保指标必须符合中小学场地专项要求，无刺激性异味，不含超标重金属、挥发性有害物质，完工后可正常投入教学使用。
6.2.3材料进场时需同步提供产品合格证、出厂检测报告、环保检测报告、性能检测报告等全套资料文件，采购人有权随机抽检，抽检不合格无条件退场更换，产生的所有损失由供应商承担。
6.3施工质量要求：场地铺装平整顺滑，无起皱、鼓包、翘边、松动等问题，接缝平整无痕、拼接紧密，无明显缝隙，整体平整度、坡度符合足球场施工规范。
6.3.1草坪铺设松紧适度、排布规整，针距、行距均匀，全场密度统一，无局部稀疏、漏铺、错铺现象。
6.3.2场地线条清晰、定位精准，尺寸误差符合规范要求，整体观感整洁、美观、规整，满足校园场地使用及赛事标准。
6.3.3施工全过程严格遵守安全施工规范，做好场地防护，避免损坏校园原有设施、绿化、路面等。
7、验收要求：
7.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由供应商承担。无强制性规定的由采购人组织验收活动，验收报告作为申请付款的凭证之一。
7.2验收的标准和依据包括本采购项目的竞争性谈判文件、供应商的响应文件、政府采购合同、预算评审书、现行国家标准及行业要求等。
7.3验收过程中对产品质量存在争议，由双方共同委托具备CMA 资质的第三方检验检测机构开展检测鉴定；若协商不成，则由采购人直接委托具备CMA 资质的第三方检验检测机构开展检测鉴定。检测结果作为判定依据。若检测不合格，检测费、样品损耗、拆装运输全部由供应商承担；检测合格，检测费用由采购人承担。
7.4项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。连续二次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由供应商承担。
8、 保修要求：
8.1保修期：本项目免费质保期≥5年，自项目整体验收合格、签署验收报告之日起计算。质保期内非人为、不可抗力因素造成的草坪褪色、脱胶、起鼓、开裂、倒伏、破损、接缝脱落等所有质量问题，供应商无条件免费维修、更换。
[bookmark: heading_13]8.2质保期责任
8.2.1质保期内每半年提供1次免费上门巡检、养护服务，包含草坪梳理、杂物清理、接缝检查、松动修复等，主动排查质量隐患，并留存巡检记录提交校方备案。
8.2.2质保期内出现质量问题，供应商须在接到校方通知后24小时内响应，48小时内到场处理，一般问题3日内修复完毕，重大问题7日内整改完成，确保场地正常使用。
8.2.3同一质量问题反复出现的，供应商须彻底整改，必要时免费更换整片区域草坪，不得推诿、拖延。
8.2.4质保期满后，供应商提供终身成本价维修服务，持续保障场地使用性能。
9、售后服务要求：
9.1服务响应机制：建立专项售后服务台账，配备固定对接人员、联系电话，全年7×24小时售后咨询、报修响应，保障校方随时对接需求。
9.2培训及咨询服务：项目交付后，免费为校方后勤管理人员提供1次场地日常养护、清洁、简单故障排查培训，提供书面养护手册。
9.3应急保障服务：遇极端天气、突发破损等紧急情况，供应商优先安排应急抢修，最大限度降低场地使用影响。
9.4回访服务：售后定期回访，质保期内每年不少于2次正式回访，收集使用问题，主动优化服务、排查隐患。
9.5备品保障：供应商长期留存同批次草坪、辅料备品，确保后期维修更换无色差、规格匹配，保障场地整体一致性。
10、结算付款方式及条件：
10.1本项目合同定价方式为：固定总价；包含原有破旧草皮拆除、清运、新草坪及配套辅料采购、运输、铺设、调试、检测、验收、质保、售后、人工、税费等一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。
10.2付款人：湘阴县第一中学
10.3付款方式：本项目资金来源为省级财政专项资金，资金已落实；全部货物供货、安装完毕，完成履约验收合格，且供应商提交完整合法票据后，采购人在规定时限内完成内部审核并及时向财政部门申请办理资金拨付，支付至合同总金额的 97%；剩余合同总金额 3% 作为质量担保款项，验收合格之日起一年后，经采购人核查无质量缺陷，采购人及时向财政申请资金，不计利息予以返还。
11、其它说明：
11.1其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。
★11.2对于上述技术条款（即用文字说明或“★”号标注的重大条款）、商务要求全部条款，均为实质性要求，供应商应在响应文件中提供采购需求中要求提供的相关证明材料，若没有要求提供相关证明材料的，则按采购需求响应、响应一览表如实进行响应，并加盖单位公章。负偏离一项，则投标无效。
11.3供应商提供的证明材料将重点参数内容醒目框选标记，方便核实查看。
11.4供应商须对上述提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整性负责，如存在弄虚作假行为，依据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例，报相关部门进行处理。并承担由此引起的法律责任及因此所造成的一切损失。

