第四章 采购需求
[bookmark: _Toc27569][bookmark: _Toc7929][bookmark: _Toc13756][bookmark: _Toc3032][bookmark: _Toc4725][bookmark: _Toc6212]一、项目名称：2026年度龙山县城区路灯、农村太阳能路灯配件计划采购项目
二、参数要求：
[bookmark: _GoBack]龙山县城区路灯配件计划采购表
	序号
	货物名称
	规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	灯具系列
	LED光源模组
	7×29.7㎝×2片基板定制（中基板）150W 带电源
	套
	300

	2
	
	LED光源模组
	 7×29.7㎝×2片 基板定制（小基板）120W 带电源
	只
	300

	3
	接触器系列
	交流接触器
	CJ20-63       220V
	台
	50

	4
	驱动电源系列
	电源
	输入100--240V-50HZ 输出24-60V
	只
	100

	5
	线材系列
	灯头
	E27
	只
	500

	6
	
	时控开关
	KG316T
	只
	200

	7
	
	橡套软电缆
	YZ2×2.5mm2    100m
	圈
	50

	8
	
	护套线（铝）
	YZ2×2.5mm2    100m
	圈
	50

	9
	
	防水胶带
	
	圈
	100

	10
	
	绝缘胶带
	
	圈
	500

	11
	LED整灯
	LED整灯60W（中金豆）
	1、 光源60W 60个3030灯珠，显指70.6串10并，电压36V。发光角度65*135度; 
2、驱动电源，60WLDP-060M045;
	套
	300

	12
	耗
材
	固定螺栓
	全螺纹10mm*20cm带弹环垫片
	套
	500

	13
	
	膨胀螺丝
	16mm*15cm
	套
	200

	14
	
	
	16mm*10cm
	套
	100

	15
	
	
	10mm*10cm
	套
	200



龙山县城区路灯配件计划采购表
	序号
	货物名称
	规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	灯具系列
	高压钠灯
	NG150T(38)E27     150W
	只
	200

	2
	
	
	NG400T(46)E40     400W
	只
	100

	3
	
	金属卤化物灯
	JLZ400KN          400W
	只
	100

	4
	
	LED球泡
	LED球泡（暖白光）E27  13W
	只
	100

	5
	
	
	LED-BPZ200/12-E27-04  (白光）12W
	只
	500

	6
	
	LED光源模组
	  M-VL3050A-L757       7×29.7㎝
	片
	100

	7
	
	LED光源模组
	M-VL3050A-L757
	套
	20

	8
	
	LED整灯
	 高杆灯光源      80W
	只
	20

	9
	
	LED珠光板
	BJS50(6000-6500K)J3
	片
	500

	10
	镇流器系列
	高压钠灯、金属卤化物灯镇流器
	NG150ZNTJ(150W)
	只
	150

	11
	
	
	NG250ZNTJ(250W)
	只
	100

	12
	
	
	NG400ZNTJ(400W)
	只
	100

	13
	
	
	GM400Z(400W)
	只
	100

	14
	触化器
	电子触化器
	CD-2a
	只
	400

	15
	断路器系列
	小型断路器（空开）
	NXB-63C63   1P
	只
	100

	16
	
	
	NXB-63C63   2P
	只
	50

	17
	
	时控开关
	KG316T
	只
	150

	18
	驱动电源系列
	景光灯源
	LED防雨电源  5V350W
	只
	120

	19
	驱动电源系列
	高杆灯、中国节驱动电源
	DL85W1AB-MPA    IP67
	只
	20

	20
	
	
	12V120W IP67(防水）
	只
	120

	21
	灯头  线材  耗材系列
	灯头
	E27
	只
	100

	22
	
	转换头
	   E40转E27
	只
	200

	23
	
	护套线
	铝芯BLVVB2×2.5mm2   100m  
	圈
	20

	24
	
	橡套软电缆
	YZ2×2.5mm2    100m
	圈
	20

	25
	
	
	YZ2×6mm2      100m
	圈
	20

	26
	
	绝缘胶带
	防水
	圈
	100

	27
	
	电池
	7号电池
	对
	80

	28
	
	导热硅胶
	120g
	支
	50

	29
	
	AB胶
	KSD-603
	支
	50

	30
	
	配电箱
	杆上装控制箱
	个
	100

	31
	
	电缆
	YJV3×16+1×10mm2
	米
	400

	32
	
	电缆
	YJV4×25+1×16mm2
	米
	400

	33
	
	电缆
	YJV4×16+1×10mm2
	米
	400



三、报价要求：
[bookmark: _Toc22290][bookmark: _Toc32554][bookmark: _Toc17381][bookmark: _Toc14546][bookmark: _Toc6613][bookmark: _Toc31234][bookmark: _Toc5193][bookmark: _Toc439][bookmark: _Toc26583]1、报价方式：采用单价固定合同方式，即投标供应商的投标报价金额必须按照招标文件规定进行报价，并且在合同实施期间不因任何因素变化而变动。因此，投标供应商在确认报价时，应考虑一定的风险系数。
2、投标供应商应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础进行报价。
3、投标供应商的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和货物购置费、税费、规费、运输费、仓储费、人员工资费、装卸费、保险费、安装费、付款方式导致的资金占用利息费、货物质量验收检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等，且所报总价为唯一报价，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
4、本项目投标报价不得超过总预算和最高限价（如有设定），否则将视为无效投标。 
5、投标供应商应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
6、投标供应商对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
7、采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
8、响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
9、投标供应商在提交响应文件的截止时间前修改“电子报价一览表”中的投标总价的，应同时修改响应文件中“分项报价明细表”“政府采购价格评审优惠清单报价表”“政府采购优先采购清单报价表”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。若投标供应商未按此要求修改，影响投标报价评审，其风险和责任由投标供应商自已承担。
四、供应商应向用户提供以下技术文件：
1、备使用手册、安装使用指南、维护维修说明书或服务手册；	
2、中文操作手册、安装及使用说明书；
[bookmark: _Toc11544][bookmark: _Toc4775][bookmark: _Toc11929][bookmark: _Toc28558][bookmark: _Toc2666][bookmark: _Toc11907][bookmark: _Toc29524][bookmark: _Toc8332][bookmark: _Toc21051]五、其他要求及说明：
1、产品运输、保险及保管：
1.1中标人负责货物到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运。包装和运输按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）标准执行。
1.2中标人负责货物在交货地点的保管，直至项目验收合格。
1.3中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。
2、安装调试：
2.1中标人须加强安装调试的组织管理，所有工作人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
2.2项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料移交采购人。
2.3中标供应商负责免费现场安装、调试；
3、验收要求：
3.1依法加强项目需求和履约验收管理,杜绝货物不等价劣质产品的出现，提高产品质量，采购人、用户单位、第三方监理公司等相关的部门根据出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等对中标供应商货物进行多重验收环节，如在验收环节中出现不合格产品，由中标供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标供应商采购，由此带来的一切损失由中标供应商承担。
3.2项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，由采购人组织有关人员进行验收，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.3验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用。
3.4项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。
3.5验收地点：采购人指定地点。
3.6设备安装后，采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。
4、质量保证及要求：
4.1供货范围：投标供应商必须提供保证上述参数及配置的全新产品；
4.2投标供应商响应文件中各种参数必须真实可靠；
4.3中标人提供的产品应严格按照询价文件要求提供符合国家技术标准的产品，必须保证货物是全新的原装正品，符合国家质量检测标准以及该产品的出厂标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
4.4质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，中标人应免费予以及时更换，保证用户工作正常运行。在用户使用的前三个月内，同一产品出现第二次质量问题，中标人应免费整体更换。中标人须在质保期内免费提供上门维修服务及相关备件并终身维修。
4.5质保期内因产品质量原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用及特殊专用工具和清单，其费用也应包括在合同价格之内）均由成交投标供应商承担。如有质量问题，卖方应免费更换。
4.6、整体项目质保期为 一年 ，具体产品有详细质保年限要求的按具体年限要求为准，质保期从验收合格后开始计算，质保期内所有产品维护要求免费上门服务。
5.售后服务：
5.1、中标人需在质保期 一年 内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。
5.2、故障响应：中标人应提供线上24小时技术支持，在服务过程中采购人遇到相关问题时，应在1小时内电话响应；如需现场服务的，须保证2小时内赶到现场排除故障。如果投标供应商收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由卖方承担。
5.3、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的配件。
五、交货时间、结算方法：
1．交货时间及方式:
1.1、交货时间：采购合同签订后30天内交货验收完成 。
1.2、交货地点：采购人指定地点。
1.3、合同的签订：成交人应在接到招标代理公司成交通知后2个工作日内领取成交通知书缴纳招标代理费；并在收到成交通知书2个工作日内与业主签订正式合同。否则视为其放弃中标。并承担一切损失的赔偿责任。
2.结算方法： 
2.1付款单位：  龙山县城市管理和综合执法局  
2.2付款方式： 货物交付完毕并经采购人或委托专业机构验收合格，待财政资金到位后，支付合同款项总金额的97%，另3%作为质量保证金，在售后服务期满后(无质量问题、售后服务纠纷,以及其他经济法律纠纷等)一次性无息付清所有合同款项 。
六、其他：	
1、标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。
2、本项目合同经双方签字盖章生效。合同一式三份，采购单位一份、中标单位一份、采购代理公司一份备档。
3、本项目合同未尽事宜，双方协商解决，协商结果以“纪要”形式作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
4、下列文件属合同的依据和附件：
4.1、文件、补充说明及中标通知书；
4.2、响应文件、投标补充说明、服务承诺；
5、现场踏勘：采购人不另行组织现场踏勘，有关踏勘事宜由投标供应商与采购人联系，自行处理。
6、对于上述项目要求，投标供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
