第一节 服务要求

包1采购需求：

项目名称：2026-2027年度衡阳市建筑施工升降设备设施监督检测服务项目

二、服务内容及招标控制单价：
	序号
	标的（产品）

品目
	单位
	招标控制单价

	1
	塔式起重机检测
	元/台次
	700

	2
	施工升降机检测
	元/台次
	600

	3
	物料提升机检测
	元/台次
	450

	备注
	1.包1采购预算及最高限价：610000.00元。

2.只需报一个单价整体折扣率（综合折扣率），精确到百分数小数点后2位（如：折扣率报价95.00%），包1折扣率上限值为100%，折扣率报价不得高于折扣率上限值，否则为无效投标。（折扣率释义：例如核定的单价为100元，投标人如以95元的价格投标，则折扣率为95.00％。）

3.投标单位的投标报价单价不得超过包1的招标控制单价，总价不得超过包1采购项目预算及最高限价。

4.包1采用单价承包方式，结算以实际发生为准，即采购人实际支付的金额＝采购标的单价×折扣率×实际采购数量。


三、项目概况
    目前，衡阳市在建房屋和市政工程项目317个，建筑起重机械已在建设项目广泛使用，由于其安装、拆卸和使用中专业性强、危险性大，发生事故概率在建筑业安全事故中占比较高，一直被各级住房和城乡建设主管部门列为危险性较大的分部分项工程进行监管，为加强对房屋建筑和市政基础设施工程中建筑起重机械的安全管理，有效防范建筑起重机械安全事故，根据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的相关条款，采取政府购买服务方式，委托有资质、技术力量强、社会公信力好的第三方专业检验检测机构对房屋建筑工地和市政工程工地安装使用的建筑起重机械进行监督抽检检测，并将检验检测情况及结果以适当方式公布，对存在的安全隐患和不良行为进行通报乃至处罚，实现以下几个目标：

（1）发现建筑起重机械实体缺陷与隐患，责令整改，保障安全。

（2）分析问题根源所在，明确有关单位责任，形成震慑和促进作用，促进责任主体单位认真、重视、规范、到位，建立建筑起重机械安全长效机制。

（3）促进建设主管部门了解、掌握建筑起重机械存在的共性问题和重点问题，为优化管理，完善管理规定提供支撑性数据和建议。

四、服务承包范围

1、采购范围：2026-2027年度衡阳市建筑施工升降设备设施监督检测服务项目，并确保服务期内定期对每台设备监督检测2次以上。  

2、检査的主要内容。

2.1共性内容:

1）起重机械产权备案、租赁、安装、拆卸、联合验收、定期检查和维护保养符合要求。

2）按规定办理使用登记。
3）起重机械与架空线路安全距离符合规范要求:基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求。
4）起重机械的安全装置灵敏、可靠;主要承载结构件完好;结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求。
5）按规定在起重机械安装、拆卸、顶升和使用前向相关人员进行安全技术交底。

6）设备安拆工、司机、指挥、司索等特种作业人员持证上岗。
2.2塔式起重机

1）作业环境符合规范要求，多塔作业防碰撞安全措施符合规范及专项施工方案要求；

2）起重力矩限制器、起重量限制器、行程限位装置等安全装置符合规范要求；

3）吊索具的使用及吊装方法符合规范要求。

4）按规定在顶升(降节)作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。

2.3施工升降机、物料提升机：

1）防坠安全装置在标定期限内，安装符合规范要求。

2）按规定制定各种载荷情况下齿条和驱动齿轮、安全齿轮的正确啮合保证措施。

3）附墙架的使用和安装符合使用说明书及专项施工方案要求。
4）层门的设置符合规范要求。

五、工期及验收

1.服务期：1年。
2、考核与验收

2.1 考核与验收的目的及组织

为监督中标人切实履行其责任和义务，确保本项目服务工作的质量与效果，根据本项目的工作要求和质量标准以及建筑起重机械监督抽检工作特点，由采购人或采购人委托的第三方落实对中标人的考核、验收。

2.2 考核与验收的时间及方式

以日常随机检查方式为辅，中标人完成监督抽检检测服务全部工作后，采购人将自行或者委托第三方对中标人所开展的工作内容及其质量与效果进行考核、验收。

2.3 考核与验收的依据

考核与验收的依据包括相关法律法规、标准规范、磋商文件、中标人响应文件、用户需求等。

六、其它要说明的事项
 1、实施地点:采购人指定的项目所在地。

2、结算方法：

2.1付款人：衡阳市建设工程质量安全监督站

2.2付款方式：合同签订后，按实际发生业务量结算，依据财政拨款进度及时支付，具体结算金额以财政评审为准。
（1）本项目采用单价承包方式，结算以实际发生为准。

（2）中标人完成监督检测服务全部工作后，采购人将自行或者委托第三方对中标人所开展的工作进行考核、验收。考核、验收合格后，由中标人提交申请拨款资料，采购人收到申请资料内按合同支付。

七、项目其他要求（投标人投标时需在投标文件中对以下条款进行单独承诺，承诺函格式自拟）
1、中标人应对起重机械类有关的法律法规、标准规范熟悉掌握，透彻理解，并在项目实施中严格遵守执行。

2、中标人应指定项目负责人并配备专职检测人员，总人数至少 5 人，其中项目负责人 1 人，检测人员至少为 2 组，每组应至少有 2 人，所有人员应提供有效的起重机械检验资格证书和注册证书，并有相关工作经验；具体要求为：

（1）项目负责人要求：具备相关专业（指工程类相关专业）的中级及以上职称，持有起重机械检验人员资格证，作为项目负责人负责过类似规模的检测项目；

（2）检测人员要求：具备起重机械检验人员资格证，能够胜任本项目规定的检验检测服务工作；

（3）未经采购人同意不得更换项目负责人及检测人员，合同附件须有检测人员资格证书和注册证书扫描件。

（4）在合同履行期间，项目负责人及检测人员须驻扎在合同履行地。

3、中标人应制定详细、合理的监督检测方案以及项目实施计划，并经采购人认可后实施。中标人应安排专人负责项目实施管理。

4、采购人可对项目负责人或项目实施人员提出合理化建议，中标人应予以配合。

5、中标人根据采购人监督检查工作需要，合理、优化安排检测时间，保证在接到采购人指令2小时内到场进行检测工作。

6、中标人提交的检验检测报告应符合相关法律法规和标准规范的规定。

7、采购人有权根据服务质量及成果，要求更换相关检测人员，中标人应予以配合。

8、中标人应自行配备监督检测服务所需的各种检测仪器设备，检验检测人员宜统一着装，自行配备个人装备及劳保用品、检测用车辆等。

9、本项目单项预算定价包括但不限于工程材料、设备费用、采购运输费用、安装调试费用、施工防护、交通疏导、保险费、管理费、利润、规费、税金等全部费用。起重机械设备定期检查不合格，按检规要求整改后，复检费用应由使用单位承担。

第二节 包1商务要求

一、主要商务要求 
	履行合同的时间、地点及方式
	1.履行合同的时间：1年。
2.履行合同的地点：采购人指定地点。

3.履行合同的方式：现场服务。

	服务期限
	1年。

	响应时间
	7*24小时实时响应。

	合同价款支付方式和条件
	1.付款人：衡阳市建设工程质量安全监督站

2.付款方式：合同签订后，按实际发生业务量结算，依据财政拨款进度及时支付，具体结算金额以财政评审为准。

	验收
	1.考核与验收

1.1 考核与验收的目的及组织

为监督中标人切实履行其责任和义务，确保本项目服务工作的质量与效果，根据本项目的工作要求和质量标准以及建筑起重机械监督抽检工作特点，由采购人或采购人委托的第三方落实对中标人的考核、验收。

1.2 考核与验收的时间及方式

以日常随机检查方式为辅，中标人完成监督抽检检测服务全部工作后，采购人将自行或者委托第三方对中标人所开展的工作内容及其质量与效果进行考核、验收。

1.3 考核与验收的依据

考核与验收的依据包括相关法律法规、标准规范、磋商文件、中标人响应文件、用户需求等。

	解决争议的方式
	□仲裁  ☑诉讼

	合同未尽事项
	双方签订合同时约定。


二、其他商务要求

1.采购人不统一组织现场踏勘，投标人在投标前如需踏勘现场，踏勘期间发生的意外自负，有关费用自理；

2.本项目不能转包。中标人转包项目的，采购人有权解除合同，并要求中标人在规定时间内移交有关档案资料。

3.项目全过程须接受衡阳市建设工程质量安全监督站的监督与指导，接受衡阳市住房和城乡建设局的质控措施，服从该局的工作安排，并对该局负责；

4.本项目采用费用包干的模式，所需费用均包含在服务总价内，采购人不再额外支付其他费用。
5.其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。
注:在磋商过程中,磋商文件可能发生实质性变动的技术、商务要求以及合同草案条款,请在可能变动的条款旁予以文字注明,并将磋商文件可能变动的内容在磋商须知前附表中明确。
包2采购需求
一、项目名称：2026-2027年度衡阳市建筑施工升降设备设施监督检测服务项目

二、服务内容及招标控制单价：

	序号
	标的（产品）

品目
	单位
	招标控制单价

	1
	吊篮检测
	元/台次
	450

	2
	爬架检测
	元/机位
	150

	备注：
	1.包2采购预算及最高限价：300000.00元。

2.本项目报价方式为只需报一个单价整体折扣率（综合折扣率），精确到百分数小数点后2位（如：折扣率报价95.00%），包2折扣率上限值为100%，折扣率报价不得高于折扣率上限值，否则为无效投标。（折扣率释义：例如核定的单价为100元，投标人如以95元的价格投标，则折扣率为95.00％。）

3.投标单位的投标报价单价不得超过包2的招标控制单价，总价不得超过包2采购项目预算及最高限价。

4.包2采用单价承包方式，结算以实际发生为准，即采购人实际支付的金额＝采购标的单价×折扣率×实际采购数量。




（1）发现建筑起重机械实体缺陷与隐患，责令整改，保障安全。

（2）分析问题根源所在，明确有关单位责任，形成震慑和促进作用，促进责任主体单位认真、重视、规范、到位，建立建筑起重机械安全长效机制。

（3）促进建设主管部门了解、掌握建筑起重机械存在的共性问题和重点问题，为优化管理，完善管理规定提供支撑性数据和建议。

二、服务承包范围

1、采购范围：2026-2027年度衡阳市建筑施工升降设备设施监督检测服务项目，并确保服务期内定期对每台设备监督检测2次以上。  

2、检査的主要内容。

2.1共性内容:

 1）专业分包合同及安全协议，专业承包资质，专项施工方案审批及专家论证情况，产品合格证、使用说明书。
2）安装人员的资质、人证合一情况，安全教育以及安装安全技术交底。
3）进场材料、构配件验收记录，安装、调试自检记录  

4）机械设备的安全装置灵敏、可靠;主要承载结构件完好;结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求。
2.2附着式升降脚手架：
1）架体总高度、架体主要承力构件结构形式、材质、尺寸应与架体鉴定评估证书和专项施工方案一致；

2）竖向主框架、水平支撑桁架、架体构架应与架体鉴定评估证书和方案一致，并满足相关技术标准；

3）附着支承结构、防倾装置、防坠装置、附着停层装置、同步控制装置等是否有效、可靠，升降设备、电气系统、以及架体安全防护和专项施工方案相符合。
4）按规定在顶升(降节)作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。

2.3吊篮：

1）防坠安全装置（安全锁）在标定期限内，安装符合规范要求。

2）结构件安装和连接、悬挂机构、悬吊平台、钢丝绳、配重、电气系统应符合使用说明书要求并符合相关技术规范。
3）平面布置图及专项施工方案应与安装现场应一致。
4）产品标牌、标志、及相关安全警示标示应齐全、完整。
三、工期及验收

1.服务期：1年。
2、考核与验收

2.1 考核与验收的目的及组织

为监督中标人切实履行其责任和义务，确保本项目服务工作的质量与效果，根据本项目的工作要求和质量标准以及建筑起重机械监督抽检工作特点，由采购人或采购人委托的第三方落实对中标人的考核、验收。

2.2 考核与验收的时间及方式

以日常随机检查方式为辅，中标人完成监督抽检检测服务全部工作后，采购人将自行或者委托第三方对中标人所开展的工作内容及其质量与效果进行考核、验收。

2.3 考核与验收的依据

考核与验收的依据包括相关法律法规、标准规范、磋商文件、中标人响应文件、用户需求等。
四、其它要说明的事项
1、实施地点:采购人指定的项目所在地

2、结算方法：

2.1付款人：衡阳市建设工程质量安全监督站

2.2付款方式：合同签订后，按实际发生业务量结算，依据财政拨款进度及时支付，具体结算金额以财政评审为准。

五、项目其他要求（投标人投标时需在投标文件中对以下条款进行单独承诺，承诺函格式自拟）

1、中标人应对起重机械类有关的法律法规、标准规范熟悉掌握，透彻理解，并在项目实施中严格遵守执行。

2、中标人应指定项目负责人并配备专职检测人员，总人数至少 5 人，其中项目负责人 1 人，检测人员至少为 2 组，每组应至少有 2 人，所有人员应提供有效的起重机械检验资格证书和注册证书，并有相关工作经验；具体要求为：

（1）项目负责人要求：具备相关专业（指工程类相关专业）的中级及以上职称，持有起重机械检验人员资格证，作为项目负责人负责过类似规模的检测项目；

（2）检测人员要求：具备起重机械检验人员资格证，能够胜任本项目规定的检验检测服务工作；

（3）未经采购人同意不得更换项目负责人及检测人员，合同附件须有检测人员资格证书和注册证书扫描件。

（4）在合同履行期间，项目负责人及检测人员须驻扎在合同履行地。

3、中标人应制定详细、合理的监督检测方案以及项目实施计划，并经采购人认可后实施。中标人应安排专人负责项目实施管理。

4、采购人可对项目负责人或项目实施人员提出合理化建议，中标人应予以配合。

5、中标人根据采购人监督检查工作需要，合理、优化安排检测时间，保证在接到采购人指令2小时内到场进行检测工作。

6、中标人提交的检验检测报告应符合相关法律法规和标准规范的规定。

7、采购人有权根据服务质量及成果，要求更换相关检测人员，中标人应予以配合。

8、中标人应自行配备监督检测服务所需的各种检测仪器设备，检验检测人员宜统一着装，自行配备个人装备及劳保用品、检测用车辆等。

9、本项目单项预算定价包括但不限于工程材料、设备费用、采购运输费用、安装调试费用、施工防护、交通疏导、保险费、管理费、利润、规费、税金等全部费用。起重机械设备定期检查不合格，按检规要求整改后，复检费用应由使用单位承担。
第二节 包2商务要求

一、主要商务要求 
	履行合同的时间、地点及方式
	1.履行合同的时间：1年。
2.履行合同的地点：采购人指定地点。

3.履行合同的方式：现场服务。

	服务期限
	1年。

	响应时间
	7*24小时实时响应。

	合同价款支付方式和条件
	1.付款人：衡阳市建设工程质量安全监督站

2.付款方式：合同签订后，按实际发生业务量结算，依据财政拨款进度及时支付，具体结算金额以财政评审为准。

	验收
	1.考核与验收

1.1 考核与验收的目的及组织

为监督中标人切实履行其责任和义务，确保本项目服务工作的质量与效果，根据本项目的工作要求和质量标准以及建筑起重机械监督抽检工作特点，由采购人或采购人委托的第三方落实对中标人的考核、验收。

1.2 考核与验收的时间及方式

以日常随机检查方式为辅，中标人完成监督抽检检测服务全部工作后，采购人将自行或者委托第三方对中标人所开展的工作内容及其质量与效果进行考核、验收。

1.3 考核与验收的依据

考核与验收的依据包括相关法律法规、标准规范、磋商文件、中标人响应文件、用户需求等。

	解决争议的方式
	□仲裁  ☑诉讼

	合同未尽事项
	双方签订合同时约定。


二、其他商务要求

1.采购人不统一组织现场踏勘，投标人在投标前如需踏勘现场，踏勘期间发生的意外自负，有关费用自理；

2.本项目不能转包。中标人转包项目的，采购人有权解除合同，并要求中标人在规定时间内移交有关档案资料。

3.项目全过程须接受衡阳市建设工程质量安全监督站的监督与指导，接受衡阳市住房和城乡建设局的质控措施，服从该局的工作安排，并对该局负责；

4.本项目采用费用包干的模式，所需费用均包含在服务总价内，采购人不再额外支付其他费用。
5.其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。
注:在磋商过程中,磋商文件可能发生实质性变动的技术、商务要求以及合同草案条款,请在可能变动的条款旁予以文字注明,并将磋商文件可能变动的内容在磋商须知前附表中明确。


