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[bookmark: bookmark2]第一章 询价邀请

受               的委托，对                                  （政府采购编号：      ；采购计划编号：        进行询价邀请，欢迎潜在供应商参加询价采购活动。
一、采购项目名称、编号

1.采购项目名称：                                     
2.政府采购编号：                                           

3、采购计划编号：                                     

二、采购人的采购需求

	
序号
	
包名称
	简要技术要求
	
数量
	采购项目预算
（万元）
	
备注

	1
	
	详见采购需求
	1 批
	122.27782
	


1.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）预留采购份额：本项目为专门面向中小企业或者小型、微型企业采购□是☑否。

（2）强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。 □是☑否（采购需求品目内有政府采购实行强制采购的节能产品）
（3）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品。

（4）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
2.采购进口产品：本项目□接受☑拒绝进口产品参加询价采购。
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三、供应商的资格要求

1.供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.采购项目的特定资格条件：   \   。

四、获取询价文件的时间、地点及方式

1.请潜在响应供应商于            年      月       日    时     分至        年  月    日    时     分（北京时间）登录《湘西公共资源交易网》（http://xxzggzyjy.cn/）获取电子版招标文件。
方式：投标人必须在《湘西公共资源交易网》（http://xxzggzyjy.cn/）进行注册登记和办理购买CA 数字证书。
2.下载电子采购文件流程：登录《湘西公共资源交易网》→点击“一站式 ”综合服务系统→点击投标供应商/竞买方登录→CA 数字证书登录→点击“采购业务－选择投标项目 ”菜单，进入页面→点击“操作 ”按钮，进入到标段信息页面，点击我要投标→点击“采购业务－采购公告及文件下载 ”菜单，进入页面→点击“领取 ”下载按钮，进入详细页面→点击“下载招标文件 ”按钮，进入文件详细页面进行交易文件下载。
3.各响应供应商自行在以上网站下载或查阅更正公告、补充通知和资料等，恕不另行通知，如有遗漏概不负责。
注：供应商可登录《湘西公共资源交易网》http://xxzggzyjy.cn/在“服务导航”菜单查看《政府采购业务系统操作手册－投标人》。
五、提交首次响应文件的截止时间、询价时间及地点

1.响应文件的递交截止时间为      年     月      日 9 时 00 分（北京时间）；投标地址为：《湘西公共资源交易中心》（http://xxzggzyjy.cn/)。
2.本项目为电子交易平台运行项目，电子响应文件的上传：供应商应在响应文件截止时间前使用CA 数字证书将电子响应文件通过网络上传递交至湘西公共资源交易网（http://xxzggzyjy.cn/），逾期通过网络上传至湘西公共资源交易网的电子响应文件系统将自动拒收，视为放弃参与询价。
3.开标时间为    年    月       日  9 时 00 分（北京时间）；开标 响应人登录“不见面开标系统 ”在线参与。
4.电子投标文件的解密截止时间：发起解密指令后30 分钟，请投标人确保投标文件如期解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。
5.电子投标文件总容量不得超过200M，单个节点容量不得超过 50M。

六、发布公告媒介
本次采购成交公告同时在《湖南湘西政府采购网》（www.ccgp-hunan.gov.cn）和《湘西公共资源交易网》（http://xxzggzyjy.cn/）上发布。
七、其他

1.CA 数字证书办理：
湖南省公共资源交易领域已对接湖南省 CA 证书与电子签章资源共享平台的交易系统将不再支持没有按照国家标准的《信息安全技术-安全电子签章密码技术规范》 (GB/T 38540-2020）制作的电子印章和 CA 证书。如果您所持有的 CA 证书与电子签章不符合上述国家标准，请联系之前办理的CA 认证机构进行免费替换符合国家标准的CA 证书和电子签章。
本项目为电子招投标项目，参与投标均须使用CA 数字证书登录进行操作，具体办理流程详见《湘西公共资源交易网》（http://xxzggzyjy.cn/)“服务导航”菜单“CA办理指南 ”。数字证书（含电子印章）有关业务流程或电话咨询：4009197888。
2.注意事项：
2.1 由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成电子投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。
2.2 如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，采购人可采取项目延期、延长电子投标文件解密时间等相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。
2.3 开标注意事项：投标人自行完成电子投标文件解密，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。
3.询问：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到任何问题及时向软件公司咨询，咨询联系方式：0743-8523902。
九、询问及质疑：
1.响应方对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。
2.潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2024〕67 号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、本公告选项： [image: ]表示选择，o表示未选择。
九、联系方法

1.采购人
（1）名 称：           
（2）地  址：          
（3）联系人： 
（4）电话：    
（5）邮编：416000
2.代理机构
（1）名 称：湘西土家族苗族自治州采购中心
（2）地  址：湘西自治州公共资源交易中心四楼（吉首市吉凤街道州行政中心政务服务大楼）
（3）联系人：   
（4）电话：0743-8523690
（5）邮编：416000
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第一节 询价须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第  1.1款
	
采购项目
	                                    

	
第二章第 2.1款
	


采购人
	名称： 
地址： 
电话： 
联系人： 
邮编： 

	
第二章第 2.2款
	


采购代理机构
	名称：湘西自治州政府采购中心
地址：湘西自治州公共资源交易中心四楼（吉首
市吉凤街道州行政中心政务服务大楼）
电话：0743-8523690
联系人：  
邮编：416000

	



第二章第 2.3款
	供应商的邀请方式
	公告征集

	
	



获取询价通知书方式
	登录《湘西公共资源交易网》→点击“一站式 ”综合服务系统→ 点击投标供应商/竞买方登录→ CA 数字证书登录→ 点击“采购业务－选择投标项目 ”菜单，进入页面→点击“操作 ”按钮，进入到标段信息页面，点击我要投标→点击“采购业务－采购公告及文件下载 ”菜单，进入页面→点击“领取 ”下载按钮，进入详细页面→点击“下载招标文件 ”按钮，进入文件详细页面进行交易文件下载。

	


第二章
第 3 款
	



供应商资格条件
	（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。即：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

	
	
	（2）特定资格条件要求：   \     
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
（5）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
（6）不得有其他不允许参加政府采购的情形。

	第二章第 6.1款
	
联合体形式
	
□接受☑不接受

	第二章第 6.2款
	
对联合体各方的要求
	

	第二章第  7.1款
	
现场勘察
	
不组织踏勘

	第二章第 28.3款
	非单一产品采购项目的核心产品
	本项目核心产品为： 办公电脑、86寸智慧黑板    。
当所有核心产品均为同一品牌时，视为核心产品品牌相同。

	第二章第 8.1款
	
采购进口产品
	
□接受☑不接受进口产品

	








第二章
第 9 款
	政府采购强制采购：
（1）标记★符号的节能产品； (2）其他。
	
无

	
	




政府采购优先采购：
（1）非标记★符号的节能产品；（2）环境标志产品；（3）支持中小企业发展； (4）其他。
	1）非标记★符号的节能产品：对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品属于品目清单范围内的，取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书非标记★符号的对于价格扣除 ，应给予4%—8%的价格扣除。本项目具体价格扣除比例分别为：价格 4%。
（2）环境标志产品：对纳入财政部会同国务院有关部门发布的环境标志产品属于品目清单范围内的，取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的对应价格扣除，应分别给予价格 4%—8%的扣除。本项目具体价格扣除比例为：价格4%。
（3）支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策）。
（4）其他：\ 

	
	


优惠政策执行要求
	（1）投标供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（投标供应商自行选择，并在响应文件中填报相关信息及数据）
（2）小型和微型企业 的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品 ”“环境标志产品 ”中的一项优先采购优惠累加计算。

	
	政府采购支持中小企业
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	可  查  询  湖  南  政  府  采  购   网（) 相关信息

	二、询价通知书

	第二章第 11.1款
	提交响应文件的截止时间
	    年   月      日  9  时 00 分（北京时间）

	三、响应文件的编写

	第二章第 15.4款
	
采购项目预算
	
	1222778.20  元

	第二章第 17.1款
	
保证金
	
保证金金额为：人民币零圆整（人民币 ￥ ：0.0 元）

	第二章第 18.1款
	
响应文件有效期
	
	60  日（ 日历 日）

	第二章第 19 款
	响应文件份数
	在交易系统中提交电子响应文件一份。

	四、响应文件的递交

	


第二章第 21款
	


电子响应文件的提交
	本项目为电子交易平台运行项目，电子响应文件的上传：供应商应在响应文件截止时间前使用 CA数字证书将电子响应文件通过网络上传递交至
湘西公共资源交易网（http://xxzggzyjy.cn/），逾期通过网络上传至湘西公共资源交易网的电子响应文件系统将自动拒收，视为放弃参与询价。 “ 因投标人提交的投标文件等资料含有计算机病
，导致无法参与开标、评标等交易活动，后果由投标人承担 ”

	
	纸质响应文件的递交
	\

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	
第二章第 34.1款
	财政部门指定的媒体
	《湖南政府采购网》
http://www.ccgp-hunan.gov.cn

	
	
信息发布媒体
	《湖南政府采购网》
http://www.ccgp-hunan.gov.cn 《湘西公共资源交易网》
http://xxzggzyjy.cn/

	第二章第 36.3款
	
履约担保
	
不要求提供

	七、其他规定

	第二章第 38.1款
	
招标采购代理服务费
	
无

	第二章第 39.1款
	
其他规定
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第二节 询价须知正文
一、说明
1. 适用范围
1.1 本询价通知书仅适用于询价须知前附表（以下简称询价须知前附表）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人 ”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见询价须知前附表。
2.2 “采购代理机构 ”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见询价须知前附表。
2.3 “供应商 ”是指响应询价通知书要求、参加询价采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过询价须知前附表所述方式，经询价小组确定。据此，采购人或采购代理机构已向其发出询价通知，供应商应持询价须知前附表规定的资料领取或购买询价通知书。
2.4 “询价小组 ”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物 ”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》 （财库〔2013〕]189 号）。
2.6 “节能产品 ”或者“环保产品 ”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.7 “进口产品 ”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 （财库〔2007〕]119 号）。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合询价须知前附表中规定的下列资格条件要求；
（l）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2） 询价通知书规定的供应商特定资格条件。
3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
（5）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
4.参与询价的费用
4.1 无论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。
5.授权委托
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5.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6.联合体形式
6.1 除询价须知前附表中另有规定，本次询价采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2 供应商为联合体形式的，除应符合本章第3 条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1 款规定的供应商基本资格条件；
（3）除询价须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1 款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1 供应商应按询价须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2 勘查现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1 除询价通知书前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加询价采购活动。
8.2 本章第8.1 款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足询价通知书要求的国内产品参与询价。
9. 政府采购政策支持
9.1 强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注[image: ]符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
9.2 优先采购：
对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，在评审时按【询价须知前附表】规定给予价格折扣；
9.3 价格评审优惠：
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、
微型企业生产的货物，价格按【询价须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按【询价须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
9.4 政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，
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评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品 ”“环境标志产品 ”中的一项优先采购优惠累加计算。
9.5 小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
9.6 响应文件符合本章第9.1 款、第 9.2 款、第 9.3 款规定的，供应商应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件（或扫描件））。
（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》 （财库〔2020〕]46 号）规定，提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）文件规定提供证明文件（复印件（或扫描件））。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
9.7 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）
和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）文件规定的产品。除【询价须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加询价。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足询价文件要求的国内产品参与询价。
9.8 供应商有融资、担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
二、询价通知书
10.询价通知书的组成
10.1 询价通知书由下列文件组成：
第一章 询价通知
第二章 询价须知
第三章 采购需求
第四章 政府采购合同格式条款
第五章 响应文件组成
10.2 本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间前对询价通知书澄清或者修改内容，为询价通知书的组成部分。
10.3 供应商应仔细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书要求编制响应文件。任何对询价通知书的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.提交响应文件的截止时间
11.1 供应商提交响应文件截止时间见询价须知前附表。
12.询价通知书的澄清或者修改
12.1 在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。
12.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足 3 个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。
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三、响应文件
13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，按询价通知书的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、询价小组就有关询价的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
13.5 供应商应按询价通知书中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容：
一、响应文件材料封面
二、资格证明材料
三、报价一览表及报价文件
四、采购需求响应
五、响应偏离表
六、政府采购政策优惠的证明资料
七、响应标的符合询价文件规定的证明文件
八、供应商认为需提供的其他资料
14.2 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价
15.1 供应商应当根据询价通知书要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
15.2 供应商应按第三章“采购需求 ”要求及第五章“响应文件组成 ”格式填写。供应商在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1 款的有关要求。
15.3 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
15.4 供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见询价须知前附表。
16.供应商符合询价通知书规定的证明文件
16.1 在询价小组确定邀请供应商名单起至提交响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1 款规定的供应商资格条件要求。
16.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
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17.保证金
17.1 询价须知前附表规定交纳保证金的，应按询价须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间前，响应保证金要求，保证金有效期应当与本章第 18.1 款规定的响应文件有效期一致。
17.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按询价通知书规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。
17.4 采购代理机构在成交通知书发出后5 个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签订后5 个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）询价通知书规定的其他情形。
18. 响应文件有效期
18.1 响应文件有效期见询价须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1 供应商应按照电子询价文件要求制作响应文件，并进行电子签名和盖章。
19.2 供应商确认参与询价后，应从交易平台上下载“ 电子交易文件制作工具 ”，并使用此工具编制电子响应文件，否则将可能影响电子响应文件的上传而导致无效；供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件；电子响应文件具有法律效力，若响应文件与询价文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。
19.3 本项目为电子交易系统运行项目，以电子响应文件为准。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记
20.1 电子响应文件的密封和标记。电子响应文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，交易平台软件将无法接受，不予受理。
20.2.纸质响应文件的密封和标记
20.2.1 纸质响应文件应密封递交，加贴封条，并在封套加盖供应商单位公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。
20.2.2 纸质响应文件封套或外包装上应载明的内容见询价通知书前附表。
21.响应文件的递交与接收
21.1 电子响应文件的递交与接收
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21.1.1 供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文件上传到交易平台中指定模块，逾期不予受理。
21.1.2 如遇系统提示“上传未成功 ”，供应商应及时重新修改文件或与交易平台运营机构联系，查明原因，确保上传无误，因 自身原因导致不能上传的，由供应商自行承担责任。
21.2.纸质响应文件的递交
21.2.1 纸质响应文件应在规定的投标截止时间之前送到询价通知书前附表指定的地点。采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启已提交的响应文件。
21.2.2 逾期送达或者未按照询价通知书要求密封的响应文件，采购代理机构应当拒收。
21.2.3 询价通知书中凡标明“原件备查 ”的，原件均不随投标文件一并密封递交，在评审过程中由询价小组酌情审验。
22.响应文件的修改和撤回
22.1 电子响应文件的修改和撤回
22.1.1 供应商在询价通知书规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已上传的响应文件，也可以撤回并修改后再重新上传。
22.2 纸质响应文件的修改和撤回
（1）纸质响应文件是电子投标文件的备份，因系统原因导致电子交易系统无法运行时启用。
（2）纸质响应文件的修改和撤回比照 22.1 款执行。磋商结束后，提交的纸质响应文件无论成交与否都不退还。


五、响应文件的评审

23.供应商资格审查
23.1 供应商有本章第 16.1 款情形的，询价小组将根据本章第3.1 款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。
23.2 供应商为联合体的，询价小组将根据本章第6.2 款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
23.3 除本章第 16.1 款、第 16.2 款情形外，询价小组不再对供应商进行资格审查。
24.询价程序
24.1 询价程序：初步审查、澄清、符合性审查、提出成交供应商。
25.初步审查
25.1 询价小组应当对供应商提交的响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合询价通知书要求的；
（2）未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；
（3）响应文件有效期不足的；
（4）不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。
26.实质性响应
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26.1 实质性响应是指响应文件与询价通知书要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足或不响应询价通知书的要求。
26.2 响应文件是否实质性响应询价通知书要求由询价小组依据询价通知书规定认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
27.澄清
27.1 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价通知书的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.符合性审查
28.1 对响应文件的符合性审查。询价小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商：
（1）不满足本章第26.1 款规定的实质性要求的；
（2）不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。
28.2 单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
28.3 非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【询价须知前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 28.2 款规定处理。
29.提出成交供应商
29.1 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3 名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.1 款、第 9.2 款关于政府采购政策规定的，报价按本章第9.1 款、第 9.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的报价排序。
29.2 按本章第29.1 条按价格扣除后的报价排序相同的，由采购人在确定成交供应商。
30.确定成交供应商
30.1 采购代理机构应当在评审结束后2 个工作日内将评审报告送采购人确认。
30.2 采购人应当在收到评审报告后5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。
31.询价终止
31.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，或者提交最后报价的供应商少于3 家的；
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（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审
32.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现询价小组未按照询价通知书规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1 询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加询价政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出询价或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及询价小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。


六、成交结果信息公布与授予合同

34.成交信息的公布
34.1 成交供应商确定后2 个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在询价须知前附表指定的媒体上公布。
35.询问及质疑
35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
35.2 供应商若认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
36.成交通知
36.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
36.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
36.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照询价须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联
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合同中牵头人的名义提交。
36.4 成交供应商没有按照本章第 37.3 款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
37.签订合同
37.1 询价通知书、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。
37.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项 目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
37.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
38.采购代理服务费
38.1 采购代理机构应按询价须知前附表规定收取采购代理服务费。
39.其他规定
39.1 询价通知书的其他规定见询价须知前附表。
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附页 1
资格性审查表项 目名称：
采购计划编号：
	序号
	审查项目
	供应商名称及评审意见

	1
	提供法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	
	
	

	2
	提供湖南省政府采购供应商资格声明
	
	
	

	3
	响应报价未超出采购预算或最高限价（如果设定），否则按无效响应处理
	
	
	

	4
	提供法定代表人（负责人）身份证明或附有法定代表人（负责人）身份证明的授权委托书
	
	
	

	

5
	供应商在响应文件中提供未被“信用中国 ”或“ 中国政府采购网 ”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单截图证明。
	
	
	

	6
	特定资格条件
	
	
	

	结论
	
	
	


注：
1.在结论栏中填写“合格 ”或“不合格 ”。
2.以上内容有一项不能满足，则初步评审的综合评定结果为不合格
3.结论为“不合格 ”的供应商不得进入实质性评价程序。


询价小组签名：                                             年  月  日
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附页2
符合性审查表项 目名称：
采购计划编号：
	序号
	审查项目
	供应商名称及评审意见

	1
	响应有效期满足询价通知书要求
	
	
	

	2
	响应文件按询价通知书要求正确签署、盖章
	
	
	

	3
	符合询价通知书“技术参数及其他要求 ”
	
	
	

	4
	符合法律法规和询价通知书规定的要求
	
	
	

	







5
	不正当竞争预防措施：
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库
(2026)2 号的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
	
	
	

	结  论
	
	
	


注：
1.在结论栏中填写“合格 ”或“不合格 ”。
2.以上内容有一项不能满足，则初步评审的综合评定结果为不合格
3.结论为“不合格 ”的供应商不得进入实质性评价程序。

询价小组签名：                                             年  月  日
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附页3
澄清、说明、补正事项纪要表项 目名称：
采购计划编号：
	序号
	供应商名称
	采购文件中需要澄清
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的
	结论

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	



询价小组签名：                                             年  月  日
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第三章采购需求
第一节技术要求
	序号
	品名
	技术参数及要求
	数量
	单位
	单价
	金额

	一、办公电脑
	
	
	
	

	1
	办公电脑
	1.基本要求：国产自主品牌，关键部件安全要求：通过中国信息安全测评中心测评合格的CPU，提供由权威检测机构出具检测报告复印件加盖厂商公章。
2.处理器：采用国产ARM处理器，CPU物理核心数≥8核，每核心主频≥2.5GHz，热设计功耗（TDP）≤70W。
3.内存：≥8GB DDR4内存，内存读写速率≥2666MT/s，≥2个内存插槽，满配最高内存容量≥32GB。
4.存储：≥512GB M.2 NVMe固态硬盘，预留不少于1个3.5寸机械硬盘扩展位，具备硬盘减震结构设计并提供相关证书或检测报告。
5.显卡：独立显卡，显存容量≥2GB。
6.音频：集成声卡，支持5.1声道。
7.网卡：≥1个千兆自适应有线网卡，支持同品牌网络信号防雷器功能并提供相关证书或检测报告。
8.主板扩展槽：PCIe插槽不低于4个：2个PCIe x16插槽；1个PCIe x4插槽；1个PCIe x1插槽。
9.主板原生接口：USB总数≥9个，其中USB3.0≥4个，≥3个SATA接口，≥1个COM口，音频接口≥2组。
10.键盘鼠标：1套USB接口有线键盘鼠标。
11.电源：≥200W节能电源。
12.机箱：机箱体积≤10L。
13.显示器：显示屏尺寸23.8英寸，刷新率≥100Hz，分辨率≥1920*1080，接口≥VGA+HDMI。
14.操作系统：通过中国信息安全测评中心测评合格的操作系统，匹配所投产品。含3年服务费。
15.为保证产品来源地合法性和售后服务的持续性提供厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺书；售后服务：提供3年免费原厂质保，3年免费上门。
	100
	台
	4800
	480000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	安装费
	1.含办公电脑的安装、调试、拆除旧设备及现场布线；
2.包含全部安装辅材配件（线材、水晶头、线槽、电源线缆等）；
3.原厂工程师现场部署实施，并提供用户及管理员培训。
	100
	台
	100
	10000

	二、智慧黑板多媒体设备
	
	
	
	

	1
	86寸智慧黑板
	[bookmark: _GoBack]1、智慧黑板整机长度≥4200mm，高度≥1200mm；两侧黑板支持磁性教具吸附功能同时可支持普通粉笔、无尘粉笔等多种类型笔书写；
2、液晶显示尺寸≥86英寸屏幕采用光学全贴合工艺，分辨率:≥3840*2160;
3、智慧黑板支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸等；支持透明度调节与色温调节同时满足《GB40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。
4、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射；(提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章)。
5、整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作；（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章）。
6、内置一体化超高清5K摄像头，有效像素≥5000W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能；
7、为满足教学扩声需求，整机采用采用针孔阵列发声设计，采用2.2声道音箱，6个发声单元，功率≥60W；
8、整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测；(提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章)。
9、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°,可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m;支持标准、教室、影音等多种感知音效模式；
10、嵌入式系统采用国产8核以上CPU芯片，系统版本不低于Android14，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
11、具备独立扩声系统，在智慧黑板通电的情况下接入无线麦克风，音箱实现扩声功能。
12、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表；
13、整机内置无线传屏接收端，无线传屏发射器与交互设备匹配后可实现无线传屏功能，可将外部电脑设备的视频、音频、触控、信号无线传至交互设备上，支持双向传输；
14、整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。(提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章)。
15、内置电脑接口采用最新万兆高速传输接口；内存：≥8GDDR4；硬盘：≥256GSSD固态硬盘；
16.内置电脑具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；≥1路DP等；
17.本产品依据GB21520-2023标准，能效等级达到1级。
教学应用软件:
1、具有教学管理云平台，支持教师云端备课及课件下载授课工具；
2、整机内置AI授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项；(提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章)。
3、老师根据知识点、教材章节目录选择对应的教学内容来备课，选择所需教学环节教学模块后可快速生成课件；
4、整机自带学生古诗词学习软件，提供古诗词的赏析与作者背景介绍，部分诗词配套音频或视频资源。软件搭载游戏闯关模式，可进行古诗词相关的答题挑战；(提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章)。
5、具有快捷应用悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于30个应用；
6、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等；
7、学科工具：至少提供12门以上学科工具，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容；
8、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、粉笔、手势笔等不少于10种书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能，可直接进行图片替换；
9、提供专属影音播放平台，TV电视、资源库等功能，无需安装单独的视频播放软件。可播放科普、德育、美育、新闻、体育、科教等资源。
10.为保证产品来源地合法性和售后服务的持续性提供厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺书；售后服务：提供3年免费原厂质保，3年免费上门。
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	套
	28500
	199500

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	视频展台
	1、采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 
2、视频展台采用USB5V供电，有LED补光灯。
3、视频展台软件具备AI拍照的功能，实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、连拍等操作。
4、视频展台具备二维码扫码功能，通过扫描二维码可识别二维码上的内容。
5、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
6.为保证产品来源地合法性和售后服务的持续性提供厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺书；售后服务：提供3年免费原厂质保，3年免费上门
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	3
	电子教鞭
	1.笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm；（提供技术参数证明材料）
2.无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1协议；
3.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；（提供技术参数证明材料）
4.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；
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	4
	讲台
	1、讲台选用≥0.8厚优质冷轧钢板（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，表面经酸洗、磷化后采用喷枪自动静电喷塑处理、光洁度好，塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、无污水排放，无烟碱排放，清洁环保。
2、规格：讲台长≥1200mm宽600mm高900mm。
3、左下柜可放置教师教案等一些杂物用品；右下柜可放置功放、音箱等。
4、讲台背部百叶窗开孔，通风散热，整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡，工艺精湛，高贵大方。
5、柜门、抽屉锁具可通开，方便学校管理和老师使用。
	7
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	1500
	10500

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	设备安装调试
	系统含新安装设备全部辅材配件，包含配备电源线、视频、音频信号线、网络线等各类安装必要线材、耗材，安装符合安全规范，费用含货物中转、到校运输、安装、教师应用提高培训等；集控软件需安装在全校所有班级多媒体上并完成注册调试。
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	35000

	
	
	
	
	
	
	

	三、AI常态化录播
	
	
	
	

	1
	AI录播主机
	1. 主机采用高度集成化设计，内置导播系统、互动系统、视频处理系统。具备音视频采集、音视频编解码、音视频处理、录制、直播、远程互动、视频会议、导播、行为分析、物联控制、远程运维参数设置等能力。
2. 主机采用一体化架构设计，采用Linux操作系统。内置8核心ARM架构处理器，最高主频不低于1.8GHz。硬盘存储≥1TB。
3. 主机内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。
4. 支持Mic in及无线麦克风压制策略设置，可选择开启、关闭或自定义。可设置最大压制幅度0～60dB可调，压制策略阈值上/下界可联动调节。
5. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。
6. 支持通过HDMI接口及Type-C接口，实现≥4路不同的视频画面输出。支持输出画面自定义设置，具有≥7种输出画面可自定义选择。
7. 主机支持≥5个HDMI高清接口。其中HDMI输入接口≥2个，HDMI输出接口≥3个。主机支持≥5个RJ45接口。其中≥3个支持POE，LAN口≥1个，支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6设置。
8. 主机支持≥4个音频接口。其中线路立体声音频输入接口≥2个，线路立体声音频输出接口≥2个；支持≥1个数字麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成2个阵列麦克风接入主机，实现2个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置。
9. 支持≥5个USB接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个；支持≥1个RS422接口。支持2路HDMI高清输入及3路HDMI高清输出，分辨率均支持3840×2160@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@60Hz。
10. 支持通过互联网，进行终端管理。通过地区、学校、终端类型、设备状态、绑定状态、接入时间、SN、应用版本、设备类型、最后在线时间进行多条件同时筛选搜索，查看设备状态。
11. 支持 H.264(BP/MP/HP)编码与解码、H.265视频编码/解码，支持≥16 路 1080p@30fps 编/解码。
12. 支持数字调音台功能，通过网页及客户端均可以进行主机音频输入、输出矩阵调整，可独立设置任意一个音频通道的混音模式。支持单独调节每一路音频输入、输出通道的音量，或选择是否开启静音。
13. 支持二维码登录用户账号，并设置登录权限，非本校教职工无法登陆。
14. 支持网络认证功能，可选择网络认证的线路，选择http协议或https协议。
15. 支持设置AI降噪强度，可选择高、中、低、自定义、关闭。自定义参数支持≥100级AI降噪等级设置及≥100级传统降噪等级设置。
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	2
	流媒体系统
	1. 支持设置主机互动模式，可选择开启或关闭互动双流设置，开启后可选择第二路流的画面，支持≥6个画面选择。画面设置支持开启或关闭直播推流CDN设置，开启后可选择推流画面，支持≥7个画面选择。
2. 支持互动协议设置，可设置主机视频通信协议，协议支持添加及参数修改。支持设置云服务器地址，可选择公有服务器或私有服务器。
3. 支持登录状态自动提示。开始上课时如主机为未登录状态，系统自动提示使用微信扫码登录，登录后显示用户头像和用户名；如是已登录状态，系统自动创建并进入互动课堂，并自动开启录制。
4. 开始上课后，主讲端将被授予“主持”权限，并自动开启麦克风。主讲端可切换导播模式或画面；将自己进行移至台上或移至台下的操作，将画面设置为主画面显示及全屏显示，并可将广播画面给所有人。
5. 支持≥2种画面布局设置。可设置为一大多小的经典模式或同等大小的均衡模式。
6. 支持互动过程中，进行性能监控，可监控网络丢包率、上行带宽、下行带宽、最大虚拟内存、当前虚拟内存、当前物理内存、当前句柄数量、当前进程数量、当前CPU使用率。
7. 支持教师端跟踪区域、快照区域、板书区域、屏蔽区域设置，勾选后可通过鼠标绘制对应区域，不同区域通过不同颜色画框展现。支持智能检测，系统可自动框选跟踪区域，快速清除快照区域，调用相机配置，自动确定跟踪区域。
8. 支持教师端预置位设置，可通过按钮实现镜头的上下左右转动、拉近拉远，并设定≥6个摄像机预置位。支持自动识别黑板全景位及讲台位置。
9. 支持学生端开启人脸检测，开启后将通过人脸判定跟踪目标是否需要切换特写。
	2
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	4500
	9000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	导播系统
	1. 支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制；支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。
2. 支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号。支持通过浏览器，设置主机录制清晰度、音频码率；设置本地录制画面及互动课录制画面的保存画面；设置直播清晰度、直播GOP、互动清晰度；音频输出音量。
3. 录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。录制的所有视频均有声音。
4. 支持选择≥3种导播模式，具备手动、半自动、全自动可选；支持通过鼠标点击切换按钮或双击画面进行画面导播切换；支持全屏放大预览画面。
5. 支持≥9种多画面合成布局选择，可自定义选择布局中的画面，选择后自动更新布局种画面的名称。
6. 支持≥16种转场特效的选择。选择对应特效后，切换画面将应用该特效。特效过渡时间0.5～1.5秒可调。
7. 支持片头播放/播放并开始录制，可调节图片播放时间为1~10秒任意值。支持批量管理片头片尾，可批量勾选并删除。
8. 支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节字幕任意位置，或通过≥6个预设位置调整字体位置;支持通过≥3个预设字号调整字体大小；支持通过≥5种预设颜色调整字体颜色。支持批量管理字幕，可批量勾选并删除。
9. 支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节台标任意位置，或通过≥5个预设位置调整台标位置。支持批量管理台标，可批量勾选并删除。
10. 支持设置背景图片显示/隐藏控制，可批量勾选并删除。
	2
	套
	4500
	9000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	教师摄像机（含软件）
	1.采用全景特写双镜头，全影镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率。
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。
4.镜头采用无畸变设计，保证拍摄画面无畸变，减少畸变校正造成的图像质量损失。
5.全景画面与特写画面采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
6.摄像机接口支持RJ45≥1路，Type-C≥1路，Line in接口≥1路。
7.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
8.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。
9.全景图像传感器有效像素≥450万，特写图像传感器有效像素≥800万。
10.摄像机采用逐行扫描方式 。
11.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。
12.摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。
13.支持自动白平衡。
14.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
15.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
软件：
1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：
a)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景；
b)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。
3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。
4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
5.图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。
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	5
	学生摄像机（含软件）
	1.采用全景特写双镜头，全影镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率。
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。
4.镜头采用无畸变设计，保证拍摄画面无畸变，减少畸变校正造成的图像质量损失。
5.全景画面与特写画面采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
6.摄像机接口支持RJ45≥1路，Type-C≥1路，Line in接口≥1路。
7.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
8.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。
9.全景图像传感器有效像素≥450万，特写图像传感器有效像素≥800万。
10.摄像机采用逐行扫描方式 。
11.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。
12.摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。
13.支持自动白平衡。
14.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
15.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
软件：
1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：
a)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景；
b)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。
3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。
4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
5.图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。
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	6
	全向麦克风
	1.麦克风采用≥4核的国产音频芯片。
2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz，拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1KHz。
3.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
4.麦克风内置≥8个传感器单元。
5.麦克风支持≥1个Type-C接口，麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。
6.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。
7.麦克风支持数字音频传输。
8.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。
软件：
1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。
2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。
3.支持自动增益控制。
4.支持啸叫抑制。
5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。
6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。
	2
	套
	4500
	9000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ai课堂
分析系统
	1.系统支持对师生互动行为，进行2D还原重建，并标识对应学生的头像及互动情况。支持行列式教室布局、方形桌小组讨论布局、圆形桌小组讨论布局。
2.在2D/3D课堂孪生界面中，通过颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。
3.在2D/3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长；支持教师巡堂轨迹回放。
4.系统依据采集到的音视频数据，自动生成课程总览、课堂提问、师生互动、合作学习四个维度的课堂反馈建议，可查看课程知识点、课堂思维导图、符合知识性目标的提问、对课堂提问的建议、师生互动建议、课堂互动建议。
5.系统根据教学内容，基于教学环节、教学任务、教学行为三个特征，形成用户教学流程分布执行情况，支持以进度样式展示，展示不同课堂行为环节的开展时长和占比，课堂行为包括：交互教学、探究学习、讲解教学、知识总结、作业发布、迁移应用、巩固检测、识记学习、演示教学、体验学习。
6.系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。支持中英混杂识别显示；支持数学、物理公式识别显示。
7系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，所有的提问自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。
8系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持修改说话人角色，删除对话内容。
9.系统支持识别课堂学习内容及学生学习，对课前与课中链接、课中与课后链接进行分级评价。支持对学生完成自主学习、提供学习资源、分析学生学习数据、布置课后学习任务四个维度，形成四级评价标准，并给出对应的改进建议。
10.系统支持对老师的核心提问进行抽取，结合提问-学生回答-教师评价，按照加权计算方式，给出每组提问的有效性评分，从而构建成平均有效性。按支持标记每组提问的发生时间与对应有效性评分，并给出对应的分析建议。
11.系统支持自动识别问题分类，按照布鲁姆提问类型，分为记忆型、理解型、应用型、分析型、评价型、创造型。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。
13.系统支持自动识别学生回答内容，并且按照前结构、单点结构、多点结构、关联结构、抽象拓展结构的形式进行分析。点击分析结果可以跳转到对应的视频片段。13.系统支持自动识别老师的核心提问，并且会将提问片段进行抽取，可以看到片段总体的抬头率、回答问题的举手率。点击片段明细，可以按照座位图的方式，查阅具体学生举手和回答的情况
14.系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。
	2
	套
	10000
	20000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	附件及线材
	HDMI高清音视频信号线、超五类网络传输线、RVVP线缆、交换机等网络综合布线等。
	2
	批
	7800
	15600

	9
	远程互动
课堂软件
	1.软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入互动课堂。
2.互动课堂连接支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫
3.授课过程中，可实时显示授课端或参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端的拍摄效果，或听课端的实时状态。
4.授课过程中提供工具窗口，支持用户切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方。5.授课过程中，老师只需在悬浮工具条上单击听课用户名，即可与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。
6.支持听课端可观看授课端画面。在同一界面中，还可选择展示或隐藏本地教室画面，满足用户多场景使用需求。
7.支持授课过程中老师任意放大某一端的画面，进行全屏显示。
8.板书同步：授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端或其他听课端。
9.云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示或讲授。
10.课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。
	2
	套
	1200
	2400

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	平台部分
	
	
	
	

	10
	校级资源
应用平台
	1. 支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。
2. 支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。
3. 支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。
4. 支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。
5. 支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。
6. 支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。
7. 支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件。
8. 支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程。
9. 支持自动统计教研的点评次数、平均分、观摩人数等数据，同时可查看文字点评的详情记录、评课表题目的客观题评分、主观题回答情况、教师评课记录。
10. 支持超级管理员编辑平台一级和二级导航栏的标题内容，并可拖拽调整一级导航栏的排序，实现管理者设置个性化的平台。
11. 支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看。
12. 支持通过学段、学科、课程分类筛选课程视频；课程支持微课、培训讲座、课堂实录分类；用户能定位查看所需课程。
13. 支持名校网络课堂页面，展示详细学校情况，包括学校简介、活跃教师、学校上传的全部课程、课程观看总人次等数据。可在活跃教师排行榜中，查看各位名师发起的课程总数及总观看人次。
14. 支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。
15. 支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容。
16. 支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节；课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动，需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。
17. 支持用户拖拽视频起点与终点取出头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重要部分；并可基于时间刻度，将视频分割成若干片段，把无效视频删除。
	1
	套
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	巡课助手
	1.通过巡课客户端，老师即可在线巡课查看各个教室的巡课视频画面，掌握教室实时状况；
2.下载配置模板：在客户端中可下载巡课场地配置模板，按照模板录入场地信息即可导入场地参数；模板为表格形式，方便编辑；
3.导出配置参数：客户端可导出已保存的场地配置信息，方便老师修改，或复制至其他老师电脑，安装客户端时直接导入；
4.场地配置：老师可自定义各个教室的巡课画面，可设置各个课室的名称、画面名称；可自由选择课室的预览画面及作为巡课音频源的视频信号；
5.教室预览：客户端显示教室预览画面，老师可快速查看课室当前情况；
6.教室详情：同一教室可查看不少于6路巡课画面；老师可选择任一画面全屏观看，查看教室具体情况；
7.自动巡课：支持以教室为单位，全屏轮流播放所有教室的预览画面，便于用户随时查看全校班级上课情况。
	1
	套
	4800
	4800

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	设备
安装调试
	系统含新安装设备全部辅材配件，包含配备电源线、网络线、PVC管线、空气开关、等各类安装必要线材、耗材，安装符合安全规范，费用含货物中转、到校运输、安装、教师应用提高培训等
	1
	项
	6000
	6000

	
	
	
	
	
	
	

	四、户外显示屏以及广播与监控设备
	
	
	
	

	LED显示屏
	
	
	
	

	1
	户外全彩LED显示屏
	1.点间距≤3.076mm，采用SMD三合一封装，灯芯波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内；
2.亮度≥4500cd/㎡，刷新率≥4200Hz，灰度等级8-16bit任意设置，色温1000K-20000K可调；亮度均匀度：≥98%，发光点中心偏距：＜0.8%；，色准E≤0.9；像素光强均匀性LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；信号衰减≤200mV，可见光投射比≥89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%；
3.PCB电路设计：灯驱合一，多层电路板设计具备消隐、节能功能；
4.模组平整度≤0.09mm，模组间间隙≤0.09mm，拼装精度：≤0.05mm；
5.显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，LED附着力＞100N；
6.峰值功耗≤800W/m²，平均功耗≤280W/m²，供电电源功率因数≥92%，转换效率≥80%；
7.保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计，具有接缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右接缝及前后平整度任意调节；
8.LED显示屏色域覆盖率≥120%NTSC；具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减现象；支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读；
9.支持自动Gamma校正技术：1024级γ自动校正，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现显示效果改善，色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等符合要求；
10.纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画质稳定流畅，急速响应不拖尾、无鬼影；支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象；
11.噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求球面半径0.3米内，最亮噪音2dB(A)球面半径1.5米内，白平衡最亮噪音1dB(A)球面半径1米内，白平衡最亮噪音1.4dB(A)；
12.具备防碰撞焊盘技术，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2023要求；
13.具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值；
14.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试；
15.光生物安全检测：无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）；
	25
	㎡
	5500
	137500

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	开关电源
	1.输出功率200W，额定输入电压200-240Vac，输出电压5V；
2.输出电流0-40V，稳压精度±2%，纹波及噪音200mV；
3.输入电压范围190-264Vac，功率88%；
4.工作温度.湿度-30+60℃，储存温度-40+80℃。10～50%RH无冷凝。
	122
	台
	60
	7320

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	接收卡
	1.采用12路HUB75接口，输出信号至LED模组；
2.支持单卡最大带载192×1024（不同应用或有差异）；
3.支持24组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据；
4.支持市面主流芯片（常规、PWM、视芯等）；
5.支持任意抽点、任意抽行抽列；
6.支持静态到128扫之间的任意扫描类型；
7.支持单组数据最大13312像素点以内任意走线；
8.支持水平或垂直方向的数据打折；
9.支持8bit色深视频源输入；
10.支持低亮高灰；
11.支持色温调节；
12.支持8bit的色度、亮度一体化逐点校正；
13.支持自适应帧率技术，最高可输出240Hz画面；
14.支持箱体快速标定标序；
15.支持画面旋转90°/180°/270°；
16.支持数据组画面偏移，适用于简单异形屏；
17.支持异形构造，适用于复杂异形屏；
18.支持环路备份；
19.支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压。
	21
	张
	120
	2520

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	视频处理器
	1.支持不低于输入：HDMI1.4*1，USB*1
2.支持≥4路LAN(RJ45）接口（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接，支持自定义分辨率，最宽8192像素，最高4096像素；
3.为解决画面尺寸缩小限制，保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。
4.为避免过电压、过电流的冲击，保护输入输出I/O接口，设备需具备通道保护功能，通道间相互独立且彼此互补。
5.为方便后期使用，随时随地查看设备状态，设备需支持远程查看运行状态功能。
6.支持编辑定时任务，支持定时切换通道、场景。
7.为方便管理使用，设备需自带RJ45网络接口，支持中控协议对接。
8.为有效降低设备温度和噪音，设备需支持散热风扇智能管理，可根据温度自动调节转速。
	1
	台
	6500
	6500

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	防水箱体
	室外加厚简易防水箱体
	24.57
	㎡
	260
	6388.2

	6
	成品电缆三芯线
	2.5平方三芯纯铜阻燃线材
	122
	根
	10
	1220

	7
	成品网线
	150公分超六类网线
	20
	根
	20
	400

	8
	长排线
	40公分-120公分纯铜长排线
	240
	根
	5
	1200

	9
	接收卡线
	定制接收卡专用电源线
	20
	根
	15
	300

	10
	配电柜
	显示屏专用20KW配电柜，支持手动、时控、60℃高温断电等功能
	1
	台
	1000
	1000

	11
	电源管理模块
	1.使用RS232串口或千兆网口通信；
2.支持用网口级联在接收卡之间或最后；
3.具有定时功能，可以替代定时器和延时器；
4.支持配电箱温度检测；
5.支持配电箱湿度检测；
6.支持音频输出；
7.支持接4路光探头实现自动亮度调节；
8.支持外接温度模块；
9.支持7路电源开关控制。
	1
	张
	1800
	1800

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	散热风机
	大功率静音轴流风机，除湿
	4
	台
	500
	2000

	13
	扩声系统
	60W防水音柱*2只，功率放大器一台
	1
	套
	3500
	3500

	14
	箱体组装测试
	箱体组装测试老化打包
	25
	㎡
	200
	5000

	15
	挂墙钢结构框架
	LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试，采用挂墙安装
	29.94
	㎡
	1000
	29940

	16
	安装.调试
	系统含新安装设备全部辅材配件，包含配备电源线、网络线、PVC管线、空气开关、等各类安装必要线材、耗材，安装符合安全规范，费用含货物中转、到校运输、安装、教师应用提高培训等。
	25
	㎡
	2000
	50000

	
	
	
	
	
	
	

	监控设备
	
	
	
	

	17
	枪机
	1.类别:400万白光全彩筒型网络摄像机,支持SmartIR,防止夜间红外过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态;1个内置麦克风,高清拾音;
	10
	台
	520
	5200

	18
	枪机支架
	材质：铝合金
	10
	个
	120
	1200

	19
	枪机电源适配器
	12V2A
	10
	个
	100
	1000

	20
	电脑
	国产电脑
需连接到学校的监控主机，办公室可以查询到所有的学校监控情况。
1.处理器：飞腾D3000 CPU物理核心数≥8核，每核心主频≥2.5GHz，
2.内存：≥16GB DDR4内存
3.存储：≥256GB M.2 NVMe固态硬盘
4.显卡：独立显卡，显存容量≥2GB。
5.键盘鼠标：1套USB接口有线键盘鼠标。
6.电源：≥200W节能电源。
7.机箱：机箱体积≤10L。
8.显示器：显示屏尺寸23.8英寸，刷新率≥100Hz，分辨率≥1920*1080
9.操作系统：通过中国信息安全测评中心测评合格的操作系统，匹配所投产品。含3年服务费及授权。
	1
	台
	5500
	5500

	
	
	
	
	
	
	

	21
	电视机
	1.名称:电视机;
2.规格:55英寸；分辨率1920×1080；亮度：500cd/m2；对比度：1200：1;拼缝不大于3.5mm;
	1
	台
	6000
	6000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	22
	安装.调试
	系统含新安装设备全部辅材配件，包含配备电源线、网络线、PVC管线、空气开关、户外光纤、光纤收发器等各类安装必要线材、耗材，安装符合安全规范，费用含货物中转、到校运输、安装、教师应用提高培训等
	1
	项
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	

	广播设备
	
	
	
	

	23
	音箱
	兼容原广播系统
平衡性一流室内壁挂音箱，木质外壳，铁质冲网；
设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；
采用高速工业级芯片，启动时间小于1s；
内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议；
实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。
内置D类立体声2×25W功放电路，音质细腻，功率强劲；
采用5.25寸中低音单元与1.5寸高音单元，提供清晰的语言表现；
1路立体声线路输入、1路话筒输入，每路具有独立的密封式音量电位器，永不出现调节杂音；
1路短路信号输入，可接入联动触发信号，有紧急情况时可触发终端报警；
1路短路程信号输出，紧急情况时可联动触发其它设备；
设备IP地址具有复位按钮，在丢失IP地址时，可恢复初始设置；
内置音频处理电路，支持多路信号放大、混音，支持3级音频信号优先管理；
支持1000级自定义音频优先级默音控制；
支持PSTN电话广播，支持短信语音广播；
支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播；
支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；
支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modemg、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；
支持终端新配置注册时智能语音提示功能（如设备已连接）；
支持15KVESD保护，内置网络隔离防雷处理电路；
数字网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备；
采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；
设备电源采用宽电压外置适配器设计，AC100~240V电压都能正常工作；
网络接口：标准RJ45；
支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）；
音频格式：MP3/MP2；
采样率：8K～48KHz；
传输速率：100Mbps；
音频模式：16位立体声CD音质；
输出频率：80Hz～16KHz；
谐波失真：≤1%；
信噪比：＞70dB；
额定功率：2×25W（8Ω）标准拔插式接线端；
线路输入灵敏度：350mV标准拔插式接线端子；
MIC 输入灵敏度：10mV；
环境温度：5℃～40℃；
环境湿度：20%～80%相对湿度；
功耗：≤70W；
输入电源：AC100~240V 50Hz；
尺寸：300×200×195mm；
重量：4.8Kg
	7
	个
	1600
	11200

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	24
	安装调试
	系统含新安装设备全部辅材配件，包含配备电源线、网络线、PVC管线、空气开关、等各类安装必要线材、耗材，安装符合安全规范，费用含货物中转、到校运输、安装、教师应用提高培训等。
	1
	项
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	

	总计：
	
	
	
	1222778.20



备注：各投标报价单价不能超单价最高限价，否则按无效投标处理。



第二节 商务要求

一、产品运输、保险及保管：
1.成交供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2.成交供应商负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。
3.成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。
二、安装调试：
2.1、成交供应商须加强安装调试的组织管理，所有工作人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
2.2、项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料移交采购人。
三、验收要求：
3.1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，由采购人组织有关人员进行验收，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.3、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
3.4、验收地点：  采购人指定           。
四、质量保证及要求：
4.1、供货范围：投标供应商必须提供保证上述参数及配置的全新产品；
4.2、投标供应商投标文件中各种参数必须真实可靠；
4.3、成交供应商提供的产品应严格按照招标文件要求提供符合国家技术标准的产品，必须保证货物是全新的原装正品，符合国家质量检测标准以及该产品的出厂标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
4.4、质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，成交供应商应免费予以及时更换，保证用户工作正常运行。在用户使用的前三个月内，同一产品出现第二次质量问题，成交供应商应免费整体更换。成交供应商须在质保期内免费提供上门维修服务及相关备件并终身维修。
4.5、质保期内因产品质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用及特殊专用工具和清单，其费用也应包括在合同价格之内）均由中标供应商承担。如有质量问题，卖方应免费更换。
4.6、整体项目质保期为三年，质保期从验收合格后开始计算，质保期内所有产品维护要求免费上门服务。
五、售后服务：
5.1、成交供应商需在质保期 三年 内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。
5.2、成交人在接到采购人报修通知后，须在2小时内作出响应，24小时内修复，在 24小时内或紧急情况下未能修复，需更换新的产品，以确保正常工作。如果投标供应商收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由卖方承担。
5.3、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的配件。
六、交货时间地点、付款方式：
1.1、交货期限：签订合同起，30天内安装调试验收完成，并交付使用。
1.2、交货地点：采购人指定地点。
1.3、合同的签订：成交供应商应在接到招标代理公司中标通知后2个工作日内领取中标通知书并缴纳招标代理费；并在收到中标通知书2个工作日内与业主签订正式合同，签订总合同之后需与各个学校签订分合同，否则视为其放弃中标。并承担一切损失的赔偿责任。
2.结算方法：
2.1付款人：               
2.2付款方式：货物安装调试验收合格后，经结算审核，支付合同总价的95%，剩余5%的尾款待所有产品使用运行1年后凭用户单位相关部门的证明材料支付（尾款不计利息）
。
七、其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。
1.标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。
2.本项目合同经双方签字盖章生效。合同一式三份，采购单位一份、中标单位一份、采购代理公司一份备档。
3.本项目合同未尽事宜，双方协商解决，协商结果以“纪要”形式作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
4.下列文件属合同的依据和附件：
4.1、文件、补充说明及中标通知书；
4.2、投标书、投标补充说明、服务承诺；
5.本项目采用费用包干方式，投标供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备购置，以及设备运输保险保管、项目安装、试通过验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。
6.现场踏勘：采购人不另行组织现场踏勘，有关踏勘事宜由供应商与采购人联系，自行处理。
八、特别说明
①投标供应商参与政府采购活动应当诚信守法、公平竞争，应当提供真实有效的证明材料（如有要求），如出现（包括但不限于）虚假性能特点或参数配置需求响应、虚假产品彩页、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告、虚假声明、虚假承诺、隐瞒失信信息等情形谋取成交的，一经发现，将取消成交资格并报行政监管部门严肃查处。
②投标供应商应仔细阅读招标文件参数及相关要求，并对招标文件的各项参数及相关要求逐项进行响应，安装前采购人或委托的接收点相关人员将根据招标文件、投标文件对各项参数及相关要求逐项进行核实，若不能满足招标文件要求，采购人有权取消成交资格并由成交供应商赔偿给采购人造成的一切损失。备注：采购需求的内容需要在投标文件中进行响应、说明及承诺。如果有偏离则投标无效。
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第一节 政府采购合同协议书
政府采购合同协议书
采购合同编号：                 采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项 目信息
（1）采购项目名称：                                           
（2）采购计划编号：                                           
（3）项 目内容：                                              
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                       
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式： 固定单价合同  。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：     年    月   日，完成日期：      年     月     日。总 日历天数：天。
地点：                             
方式：                              
4.付款：
1、付款方式：                        
2、付款单位：                       
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸（如果有）
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（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                               生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年    月    日
合同订立地点：                

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                
委托代理人：                            委托代理人：               
电      话：                             电      话：                
传      真：                            传      真：               
开 户 银 行：               账       号：               
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第二节 政府采购合同通用条款
政府采购合同通用条款（货物类）
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同 ”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价 ”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物 ”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务 ”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项 目现场 ”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款中指明。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据询价通知书、响应文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。
4.合同价款
4.1 具体合同价款见本合同第3.1 项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收
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或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的 110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合第三章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有
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侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。
13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。
14.伴随服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。
（5）政府采购合同专用条款与第三章采购需求规定的其他伴随服务
14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
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（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1 合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、

37
关键性工作分包给他人。
18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同生效
23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效
24.附则
24.1 本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。
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第三节 政府采购合同专用条款

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第 1.2（6）款
	项 目现场
	采购人指定的地点

	第 5.1 条
	履行合同的时间、地点及方式
	交货及完工时间：签订合同起，30天内安装调试验收完成，并交付使用。 
交货地点：  采购人指定           

	第 9.2 (1) 款
	质量保证期
	按询价通知书执行。

	第 9.2 (3) 款
	响应时间
	接到采购人报修通知后，须在2小时内作出响应，24小时内修复，在 24小时内或紧急情况下未能修复，需更换新的产品，以确保正常工作。

	
第 13.5 条
	
合同价款支付方式和条件
	付款方式：货物安装调试验收合格后，经结算审核，支付合同总价的95%，剩余5%的尾款待所有产品使用运行1年后凭用户单位相关部门的证明材料支付（尾款不计利息）

	第 14.2 (6) 款
	伴随服务
	第三章“采购需求 ”

	第 20.2 条
	解决争议的方式
	诉讼

	第 24.1 条
	合同未尽事项
	双方协商解决。
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附件6-1 小型、微型企业声明函
附件6-2 残疾人福利性单位声明函
附件6-3 监狱企业证明资料
附件6-4 价格评审优惠货物清单
附件6-5 强制采购或者优先采购产品的证明材料
附件6-6 优先采购产品清单

七、响应标的符合询价文件规定的证明文件
八、供应商认为需提供的其他资料
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政府采购


响 应 文 件





采购项目名称：

采   购   人：

政府采购编号：

采购计划编号：

采购代理机构：

供 应 商 ：





年  月  日
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询价响应声明
致             （采购人或采购代理机构）：
我 方 已 仔 细 研 究 了                        ( 项 目 名 称 ）的 询 价 通 知 书 （政 府 采购 编号：             ；采购计划编号：            ）的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价通知书的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在询价通知书中规定的提交响应文件截止时间起      日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件       份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，自愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。



附件 1 法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书





供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人 （签字）：             
日期：             年              月             日
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附件 1 法定代表人（单位负责人）身份证明


投标人名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
联系方式：                 

姓名：          性别：          年龄：          职务：          系       （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件（或扫描件）。
	
身份证（正面）复印件（或扫描件）
	
身份证（反面）复印件（或扫描件）



注：投标人为法定代表人（负责人）只需提供法定代表人（负责人）身份证明即可。联系方式：               
投标人名称（盖单位章）：         
日期：         年    月   日
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授权委托书




本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）
的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	 （项目名称）（政府采购编号：       ，采购计划编号：        ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

	
身份证（正面）复印件（或扫描件）
	
身份证（反面）复印件（或扫描件）





注：投标人为委托代表人，需提供法定代表人（负责人）身份证明并附授权委托书。




投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
委托代理人（签字或印章）：                     
联系方式：                 



日期：         年    月   日
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二、资格证明文件
附件2-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明


注：按第二章第 3.1 项要求提供。

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件（或扫描件）；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件（或扫描件）；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件（或扫描件）；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件（或扫描件）。
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附件2-2 投标人资格声明（格式）
致             （采购人、采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为           ，全称
为         ，统一社会信用代码为             ，法定代表人（单位负责人）为           ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“ 国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款 ”标准的；法律法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款 ”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 ”的其他单位信息如下（如无，填写“无 ”）：
1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：                

2.我单位直接控股的其他单位如下：                

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：                

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国 ”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

46
2.在“ 中国政府采购网 ”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


注：第三条“ 良好的商业信誉 ”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。


投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：        年    月    日
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附件 2-3 符合特定资格条件证明材料复印件（或扫描件）或者情况说明


注：按询价须知前附表第二章第 3 款（2）项要求提供。
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附件2-4 “信用中国”和“ 中国政府采购网”查询截图
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三、报价一览表及报价文件


附件3-1报价一览表




政府采购编号：                           项目名称：

包号：                                    包名称：

	报价
	其他内容

	小写金额：             （人民币元）

大写金额：             （人民币元）

（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号 ”一份。




供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                 _
日期：          年        月     日
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附件3-2 分项报价说明
分项报价说明



备注：供应商应按询价文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表 ”进行编制，并说明。
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附件3-3 分项报价明细表
分项报价明细表
政府采购编号：                            项目名称：                      
包号：                                    包名称：                        

	分项项目名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	报价（元）：
	
	


备注：（1）本表应对应“报价表 ”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
（2）不得填写“免费 ”或“赠与 ”，也不得进行“零 ”报价，否则响应无效。




供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日

52
四、采购需求响应
编制说明：供应商应按询价文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
响应一览表


	包 号
	

包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	
主要技术参数或规格
	数量
（台
套）
	交货
	

备注

	
	
	
	
	
	
时间
	
地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
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五、响应偏离表
合同条款偏离表
政 府 采 购 编 号 :                     项目名称：                     
包          号：                     包 名 称：                     

	序号
	询价文件章节条款号
	询价文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对询价文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据询价文件第四章“合同草案条款 ”填写本表；
（2）供应商如果对询价文件第四章“合同草案条款 ”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足询价文件第四章的所有条款要求，其响应无效。






供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                  
日       期：      年  月  日
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采购需求偏离表
政 府 采 购 编 号 :                        项目名称：                       

包           号：                        包名称：                         

	序号
	询价文件章节条款号
	询价文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对询价文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据询价文件第三章“采购需求 ”填写本表；
（2）供应商如果对询价文件第三章“采购需求 ”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足询价文件第三章的所有条款要求，其响应无效。






供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                  
日      期：           年        月      _ 日
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六、政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第二节第 9 款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予考虑。
附件6-1 小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕]46 号）的规定，本公司（联合体）（请进行勾选打“ √ ”） :
o不属于符合条件的小型、微型企业。
o属于符合条件的小型、微型企业，参加          （采购单位）  的 （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联
合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
2. （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
.............
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                  
日  期：     年     月    日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.投标供应商符合第二章第 9 款要求的； 属于小型、微型企业 ，请认真填写，按要求填写相关数据 。不按要求填写评审时不予考虑。
3.投标供应商对本声明函的真实内容负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
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附件6-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行勾选打“ √ ”） :
o不属于符合条件的残疾人福利性单位。
o属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人名称（盖单位公章） ：              
日 期：       年      月       日
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附件6-3 监狱企业证明资料


监狱企业证明资料

根据财库〔2014〕]68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。本单位参加                            （采购单位） 的                           项目采购活动（请进行勾选打“ √ ”） :
o不属于符合条件的监狱企业单位。
o属于符合条件的监狱企业单位，按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）文件规定提供证明文件，证明文件提供如下：




本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





投标人名称（盖单位公章）：              
日  期：       年      月       日
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附件6-4 价格评审优惠货物清单
价格评审优惠货物清单
政府采购编号：                项目名称：                  包       号：                 包名称：                     
	以下为供应商提供的享受价格评审优惠的货物，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/
	/


说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件 6-1、附件 6-2、附件 6-3 的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2.栏目4“价格 ”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。


供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       

日期：        年    月   日
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附件6-5 强制采购或者优先采购产品的证明材料
（不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供）


说明：1、供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章9.1 款规定提供证明材料
和本章本节附件6-6“优先采购产品清单 ”，并加盖供应商单位公章。
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附件6-6 优先采购产品清单
优先采购产品清单
采购代理编号：                     项目名称：                       
包       号：                      包名称：                     

	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	非强制采购的节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。
2.栏目4“价格 ”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码 ”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品，只需填写一种）。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
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七、响应标的符合询价文件规定的证明文件


备注：提供第三章规定的证明材料复印件（或扫描件）。
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八、供应商认为需提供的其他资料
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：

（1）询价文件第三章采购需求要求的其他资料；

（2）询价文件要求的其他相关资料。
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