采购需求明细
第一节 采购清单一览表
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	单位
	数量
	标的预算/最高限价

	包1
	湘阴一中增加学位提质扩容项目(空调采购项目)
	详见第二节 技术要求
	台
	150
	342000.00（元）


注：

1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

4.本项目合同定价方式：固定总价；包含老旧空调拆除、全新壁挂式空调采购、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、质保、售后、人工、税费等一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。本项目为交钥匙安装，铜管、支架、打孔、孔洞封堵等全部辅助材料均包含在投标报价内，标准安装范围内采购人不再另行支付任何费用。超出设备原厂标准配管长度的加长管路，由中标方负责，采购人不另行支付费用。

  第二节 技术要求

	序号
	标的名称
	技术参数及要求
	单位
	数量

	1
	湘阴一中增加学位提质扩容项目(空调采购项目)
	★（一）核心设备参数
1、空调类型：壁挂式空调；

2、空调功率：≧3500W；

3、额定制冷量：≧3500W，额定制热量≧5000W；

4、核心配件要求:蒸发器铜管、冷凝器铜管、压缩机铜线电机 、风机铜线电机，均采用纯铜材质；连接铜管壁厚≥0.5mm。（备注：提供产品彩⻚或⽩⽪书或产品说明书或者官⽹截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂家加盖鲜章的技术承诺函）

5、能效等级：一级能效，节能高效，符合国家最新节能标准要求。

（二）整体要求
设备运行稳定、噪音低、能耗小，适配校园教学环境；安装工艺规范，布线整齐、牢固安全，完工后场地整洁，符合校园安全管理规定，整体验收合格交付使用。
	台
	150


备注：①本项目采购空调机（品目代码A0206180203）属于《节能产品政府采购品目清单》中标注★的政府强制采购节能产品。供应商须提供所投产品型号对应、由国家市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构出具、处于有效期内的节能产品认证证书复印件并加盖单位公章；证书信息可在官方平台核验，证书覆盖型号、生产企业须与投标产品完全匹配，证书状态正常有效。不满足本条要求的，按无效响应处理。
②本项目采购空调设备列入《国家强制性产品认证目录》，供应商应当提供所投产品型号对应有效的3C强制性产品认证证书复印件，并加盖单位公章；证书信息可在官方平台核验，证书覆盖型号、生产企业须与投标产品完全匹配，证书状态正常有效。不满足本条要求的，按无效响应处理。
第三节   商务要求
一、项目基本情况

1、项目名称：湘阴一中增加学位提质扩容项目(空调采购项目)

2、采购项目预算：342000.00元

3、采购内容：老旧空调拆除、全新壁挂式空调采购、运输、安装、调试及售后质保等全套服务。

二、项目实施要求

1、交货时间：签订合同后30日历天内完成交货并安装调试到位。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货方式：免费运送至采购人指定地点并安装调试验收合格至交付使用。  

4、质量要求：产品为全新原厂正品，无样机、翻新机，附带合格证、出厂资料、3C 强制认证、能效标识；符合现行国家及行业技术，节能、安装标准、规范，达到合格要求；满足教学楼日常教学使用需求，材质优良、耐腐蚀、经久耐用。

5、产品设备运输、安装及其它要求：

5.1供应商全权负责所有空调设备的供货、运输、卸货、搬运、安装、布线、调试、清洁、验收交付等全部工作；所有实施流程须符合国家现行施工规范、电气安装标准及校园安全管理制度，确保项目整体合规落地、正常投入使用。

5.2本项目为交钥匙安装，铜管、支架、打孔、孔洞封堵等全部辅助材料均包含在投标报价内，标准安装范围内采购人不再另行支付任何费用。超出设备原厂标准配管长度的加长管路，由中标方负责，采购人不另行支付费用。

5.3到货后配合现场清点验收，出现破损、短缺、质量问题，供应商须无条件免费更换补齐。

5.4供应商安排专业施工团队上门安装，施工人员文明作业、遵守校园管理规定。整体安装施工质量符合国家电气安装、空调安装相关规范，安装牢固、布线安全、工艺规整，所有接口、管路、线路连接规范可靠，无安全隐患。

5.5安装产生的垃圾、废料须每日清理，项目完工后彻底清理施工场地，恢复场地原貌，做到干净整洁、无施工残留。

5.6负责其派出的项目实施人员的人身意外保险，加强项目实施人员的组织管理，项目实施过程中出现的由于成交供应商操作不当，管理疏忽，造成的任何质量、安全事故，和对第三方造成的损害，均由成交供应商负责并承担一切费用。

5.7项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、操作手册、产品质量保障保修书、设备维护的专用工具，维修手册等，按采购人要求归档好移交采购人。

5.8设备安装完成后，供应商须进行全面通电调试，检测设备制冷、制热、静音、能耗、运行稳定性等各项性能，确保所有设备运行参数达标、功能完好、无故障、无异常噪音。

6、验收要求：

6.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由供应商承担。无强制性规定的由采购人组织验收活动，验收报告作为申请付款的凭证之一。

6.2验收的标准和依据包括本采购项目的竞争性谈判文件、供应商的响应文件、政府采购合同、预算评审书、现行国家标准及行业要求等。

6.3验收过程中对产品质量存在争议，由双方共同委托具备CMA 资质的第三方检验检测机构开展检测鉴定；若协商不成，则由采购人直接委托具备CMA 资质的第三方检验检测机构开展检测鉴定。检测结果作为判定依据。若检测不合格，检测费、样品损耗、拆装运输全部由供应商承担；检测合格，检测费用由采购人承担。

6.4项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。连续二次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由供应商承担。

7、保修要求：

7.1为降低设备全生命周期运维成本，减少后期维修经费投入；本项目所有空调设备整体厂家包修10年（质保期内免费维修、更换配件（人为、不可抗力除外），质保期自项目整体验收合格之日起计算。供应商应响应文件中提供质保承诺函，并在合同签定之日起3日内提交厂家10年整机包修承诺函。

注：提供《质保承诺函》格式详见本章附页1，未提供承诺函或未按格式内容进行填写，无效响应。

7.2质保期内，设备出现任何质量问题、运行故障，供应商须免费提供维修、配件更换、整机检修等服务，不收取任何材料费、人工费、上门费等额外费用。质保范围覆盖设备整机、压缩机、电机、管路、电控系统等全部零部件，杜绝变相收费、推诿维保等情况。

8、售后服务要求：

8.1供应商须建立专属售后维保机制，提供7×24小时售后咨询及故障报修服务。校园设备出现故障报修后，市区范围内须在2小时内响应，4小时内到达现场处置；偏远区域4小时内响应，8小时内到达现场，优先保障教学时段设备正常运行。一般故障当日修复，重大故障无法当场修复的，须提供备用设备或临时解决方案，不影响校方正常教学办公。

8.2质保期内，供应商须每年度提供不少于2次免费上门巡检、保养服务，对设备整机、管路、线路、滤网、核心配件等进行全面检修、清洁、调试，排查安全隐患，做好巡检记录并提交校方备案。主动优化设备运行状态，降低设备故障率，保障设备长期稳定运行。

9、结算付款方式及条件：

9.1本项目合同定价方式为：固定总价；包含老旧空调拆除、全新壁挂式空调采购、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、质保、售后、人工、税费等一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。本项目为交钥匙安装，铜管、支架、打孔、孔洞封堵等全部辅助材料均包含在投标报价内，标准安装范围内采购人不再另行支付任何费用。超出设备原厂标准配管长度的加长管路，由中标方负责，采购人不另行支付费用。
9.2付款人：湘阴县第一中学

9.3付款方式：本项目资金来源为省级财政专项资金，资金已落实；全部货物供货、安装完毕，完成履约验收合格，且供应商提交完整合法票据后，采购人在规定时限内完成内部审核并及时向财政部门申请办理资金拨付，支付至合同总金额的97%；剩余合同总金额3%作为质量担保款项，验收合格之日起一年后，经采购人核查无质量缺陷，采购人及时向财政申请资金，不计利息予以返还。
10、其它说明：

10.1、其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。

★10.2对于上述技术条款（即用文字说明或“★”号标注的重大条款）、商务要求全部条款，均为实质性要求，供应商应在响应文件中提供采购需求中要求提供的相关证明材料，若没有要求提供相关证明材料的，则按采购需求响应、响应一览表如实进行响应，并加盖单位公章。负偏离一项，则投标无效。

10.3凡标有最低一级序号的条款为一项。

10.4供应商提供的证明材料将重点参数内容醒目框选标记，方便核实查看。

10.5供应商须对上述提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整性负责，如存在弄虚作假行为，依据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例，报相关部门进行处理。并承担由此引起的法律责任及因此所造成的一切损失。
附页1     质保承诺函

致：湘阴县第一中学
我方有幸参与                  （项目名称、政府采购计划编号）竞争性谈判采购活动，如我方最终成交，现就本项目所投全部空调设备10年整机免费包修售后服务郑重、全面承诺如下：
一、整体质保期限

我方承诺本项目所有壁挂式空调设备整机免费包修期限为10年，质保期自项目整体竣工验收合格之日起正式计算。

二、10年整机免费包修范围

质保期内，设备出现任何质量问题、运行故障，我方承诺免费提供维修、配件更换、整机检修等服务，不收取任何材料费、人工费、上门费等额外费用；质保范围覆盖设备整机、压缩机、电机、管路、电控系统等全部零部件，无任何隐性收费。
三、不属于免费保修的范围

采购人后期私自改装、拆机、移位造成的损坏；

人为故意损坏、外力撞击、泡水、火灾、雷击、地震等不可抗力造成的损坏；

非我方授权人员维修导致的二次损坏。

四、厂家质保兜底及违约责任承诺

我方承诺：在本项目签订合同3日内，向采购人提交空调生产厂家加盖公章的《10年整机质保承诺函》，作为合同附件存档。承诺内容与本质保承诺函内容一致。
郑重承诺：若我方无法在约定时间内提供生产厂家出具的10年整机质保承诺函，采购人有权取消合同，我方自愿承担由此产生的违约责任、并赔偿因此给采购人造成的直接经济损失。

若设备生产厂家退市、停产、终止售后、拒不履行质保义务等情形，全部10年质包修责任由我方全权兜底承担，保证采购人10年质保权益不受任何影响。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日
