[bookmark: _Toc22276]X001株洲市芦淞区原农兴桥至株洲南站公路改造工程
采购需求
[bookmark: _Toc31385]第一节 采购清单一览表
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	711212 
	X001株洲市芦淞区原农兴桥至株洲南站公路改造工程
	详见采购文件
	1
	7112122 
	□
	□


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2. [bookmark: _Toc3005]供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
第二节 技术要求
一、招标控制价编制依据：
[bookmark: _Toc12021][bookmark: _Toc107998022]1.本项目的施工图纸；
2.《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018);3.交通部JTG3830-2018《公路工程基本建设工程概算预算编制办法》(以下简称编制办法)、交通部JTG/T3833-2018《公路工程预算定额》、交通部JTG/T3832-2018《公路工程机械台班费用定额》；
4.湖南省交通运输厅关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知(湘交基建[2019]74号)；
5.湖南省交通运输厅《转发财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》(湘交办函〔2012〕287号)；
6.中华人民共和国交通运输部公告2019年第26号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018) 和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)中“税金”有关规定的公告；
7.《株洲建设工程造价信息》2026年第三期(6月份)信息价进行调整，若缺项部分按市场价计取；
8.人工费：根据湘交基建[2019]74号湖南省交通运输厅关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知计算，采用人工工日单价为103.86元/工日；
9.国家现行标准规范及强制性标准；
10.其它影响工程造价的有关资料。
二、投标报价说明：
1.本项目的施工图纸；;
2.《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018);3.交通部JTG3830-2018《公路工程基本建设工程概算预算编制办法》(以下简称编制办法)、交通部JTG/T3833-2018《公路工程预算定额》、交通部JTG/T3832-2018《公路工程机械台班费用定额》；
4.湖南省交通运输厅关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知(湘交基建[2019]74号)；
5.湖南省交通运输厅《转发财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》(湘交办函〔2012〕287号)；
6.中华人民共和国交通运输部公告2019年第26号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018) 和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)中“税金”有关规定的公告；
7.《株洲建设工程造价信息》2026年第三期(6月份)信息价进行调整，若缺项部分按市场价计取；
8.人工费：根据湘交基建[2019]74号湖南省交通运输厅关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知计算；
9.国家现行标准规范及强制性标准；
10.其它影响工程造价的有关资料。
三、工程量清单：具体详见附件。
四、技术标准及要求：
根据设计文件的要求，本采购工程项目的材料、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，未尽技术规范，按国家现行施工质量、验收规范执行。


第三节 商务要求
一、项目名称：X001株洲市芦淞区原农兴桥至株洲南站公路改造工程
二、建设地点：株洲市芦淞。
三、项目主要建设内容及规模：本项目为X001株洲市芦淞区原农兴桥村至株洲南站公路改造工程。具体内容为村道400m，行车道宽4.5m，铺设沥青罩面。湘大路路线全长2020m，行车道宽7m。湘大路道路现状为水泥路面，本次对现状路面局部进行修复，修复面积暂估按40%，修复方案为先将现状水泥路面破除再铺设24cm厚C30混凝土面层。
四、招标范围：本项目设计施工图范围内的全部工程，具体详见采购人提供的工程量清单为准。
五、工期要求： 60 日历天。
六、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。
七、保修要求：按国务院279号院令及国家有关规定实行工程保修。
八、付款方式：本项目预付款10%，待竣工验收后支付合同款的80%，竣工结算审核定案后累计支付至竣工结算定案总价的 97%，具体以合同约定为准。
九、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

附件：工程量清单

	  5.1 工程量清单表

	工程量清单表

	清单 第100章 总则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-2
	施工场地建设费用
	总额
	
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第100章  合计   人民币        元

	  5.1 工程量清单表

	工程量清单表

	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-1
	整体路面拆除并外运（含砼面层及级配碎垫层、运距综合考虑）
	m3
	1163.52
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章  合计   人民币      元

	  5.1 工程量清单表

	工程量清单表

	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	路面垫层(功能层)
	
	
	
	

	302-2-6
	级配碎石垫层厚15cm
	m2
	2020
	
	

	312
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	312-1
	C30混凝土（24cm厚，商品砼）
	m2
	6868
	
	

	308
	透层、黏层、封层
	
	
	
	

	308-2
	黏层
	
	
	
	

	308-2-3
	乳化沥青
	m2
	639.884
	
	

	311
	改性沥青混合料面层
	
	
	
	

	311-2
	细粒式改性沥青混凝土面层
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	311-2-2
	改性沥青混凝土AC-13C
	m3
	25.5954
	
	

	313
	路肩及中央分隔带
	
	
	
	

	313-1-1
	路肩培土
	m3
	96.96
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章  合计   人民币        元



