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第一章  磋商邀请

岳阳市机关事务管理局的岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目(办公场地、生产车间、专业车库、仓库、机房、智慧照明控制中心等)进行采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目(办公场地、生产车间、专业车库、仓库、机房、智慧照明控制中心等)
2、政府采购计划编号：(2026)430600000093-1
3、委托代理编号：YYHR[2026]004
4、采购项目预算：3368275.9元
(支持预付款，预付比例：   %
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、评标方法：(最低价法(综合评分法
7、合同定价方式：(固定总价(固定单价(成本补偿(绩效激励
8、合同履行期限：90天
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的 / %；
履约保证金：中标金额的 / %；
质量保证金：合同金额的 / %；
二、采购人的采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	3368275.9
	岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目(办公场地、生产车间、专业车库、仓库、机房、智慧照明控制中心等)
	主要包括岳阳广电中心23~25楼办公区改造装修、一层加工车间改造装修、地下室仓库改造装修、室外钢结构车库及配套地坪改造等。
	1
	3368275.9
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业(小微企业(监狱企业(福利性单位
(强制分包：大型企业应将采购份额的   /  %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：
（1）投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；

（2）根据《湖南省财政厅关于采购促进中小企业发展有关措施的通知》，积极推行“承诺+信用管理”的供应商资格审查办法，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料，改为书面承诺，符合采购的资格条件即可参加采购活动。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

(3)提供中小企业声明函，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文。根据工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》的划分，本项目属于“建筑业”。

（4）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、 或“中国政府采购网”违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，于2026年9月18日至2026年9月24日，上午9:00至17:00(节假日除外），持本人身份证原件、法定代表人身份证明或者授权委托书并附法定代表人身份证明、投标人营业执照副本复印件、供应商特定资格条件等证明资料，在岳阳皓荣项目管理有限公司（岳阳市南湖新区临湖小区4栋202室）获取招标文件。
(本项目实行电子交易，有意参加投标者，在持本人身份证原件、法定代表人身份证明或者授权委托书并附法定代表人身份证明、投标人营业执照副本复印件、供应商特定资格条件证明资料，在岳阳皓荣项目管理有限公司（岳阳市南湖新区临湖小区4栋202室）获取招标文件获取电子版招标文件。
(本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间：2026年9月29日15时00分 （北京时间）
2、提交投标文件地点：岳阳皓荣项目管理有限公司（岳阳市南湖新区临湖小区4栋202室）
3、开标时间：2026年9月29日15时00分 （北京时间）
4、开标地点：岳阳皓荣项目管理有限公司（岳阳市南湖新区临湖小区4栋202室）
七、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明
1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：赵先生
2、电话：0730-8880019 
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人信息
（1）名 称：岳阳市机关事务管理局
（2）地 址：岳阳市岳阳大道235号 
（3）联系人：赵先生 
（4）邮 编：414000
（5）电 话：0730-8880019 
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息
（1）名 称：岳阳皓荣项目管理有限公司
（2）地 址：岳阳市南湖新区临湖小区4栋202室 
（3）联系人：沈女士 
（4）邮 编：414000
（5）电 话：0730-3347636 
（6）电子邮箱：565412739@qq.com
第二章  磋商须知
磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章
第1.1款
	采购项目
	岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目(办公场地、生产车间、专业车库、仓库、机房、智慧照明控制中心等)

	第二章
第2.1款
	采购人
	采购人：岳阳市机关事务管理局           

地址：岳阳市岳阳大道235号 

联系人：赵先生             联系电话：0730-8880019 

	第二章
第2.2款
	采购代理机构
	代理机构：岳阳皓荣项目管理有限公司           

地址：岳阳市南湖新区临湖小区4栋202室                        

联系人：沈女士        联系电话：0730-3347636 

	第二章
第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布公告

□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章
第3.1款
	供应商资格条件
	1、投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、供应商特定资格条件：

（1）投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；

（2）根据《湖南省财政厅关于采购促进中小企业发展有关措施的通知》，积极推行“承诺+信用管理”的供应商资格审查办法，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料，改为书面承诺，符合采购的资格条件即可参加采购活动。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

(3)提供中小企业声明函，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文。根据工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》的划分，本项目属于“建筑业”。

（4）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、 或“中国政府采购网”违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

	第二章
第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受

□ 接受

	第二章
第6.2款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章
第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织（如有必要，另行通知）

□ 采购人组织

	第二章
第8.1款
	采购进口产品
	■ 本项目拒绝采购进口产品

□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章
第9.1款
	政府采购强制采购：1、强制采购的节能产品；2、其他。
	■ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。

	第二章
第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；3、支持中小企业发展；


	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术/%、价格/%。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术/%、价格/%。

3、本项目非专门面向中小微企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，（工程项目为6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。

（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/%。

	第二章
第9.2、9.4款
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除) 。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中只有部分产品满足优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除，或按该部分产品报价所占比重，对价格、技术分值按总得分值的优惠比例进行加分。

	第二章
第9.6款
	中小企业融资、信用担保
	有融资、信用担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询。

	二、磋商文件

	第二章
第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	磋商文件的实质性变动内容为磋商文的组成部分，实质性变动内容与磋商文不一致时，以实质性变动内容为准。

	第二章
第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年9月29日（星期 二）15时00分(北京时间）

	三、响应文件的编写

	第二章
第16.4款
	采购项目  预算
	3368275.9

	第二章
第19.1款
	磋商保证金
	☑ 不要求提供

□ 要求提供

	第二章
第20.1款
	响应文件有效期
	60日（日历日）

	第二章
第21.1款
	响应文件副本份数
	正本1份、副本2份、电子版1份（U盘）并在响应文件封面上明确写明“正本”或“副本”，正本和副本内容如不一致，以正本为准。响应文件的正本与副本均应装订成册（胶装），不得采用活页夹。电子版文件与纸质版文件分开封装，在响应文件递交时一并提交。

	四、响应文件的递交

	第二章
第22.2款
	封套上应载明的信息
	                      （项目名称）响应文件  

采购编号：              采购代理机构编号：           
供应商名称：             
在2026年  月   日  时00分（磋商响应文件递交截止时间）之前不得启封 

	第二章
第24.1款
	响应文件的递交地点
	岳阳市南湖新区临湖小区4栋202室 

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章

第29.5款
	技术、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.2款规定的，按以下进行分值调整：

1、节能产品：

技术加分＝技术分值×加分比例（比例见本表“第二章第9.2款”，下同）×（节能产品报价÷总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。

	第二章
第31.2款
	评审因素和标准
	见附页1

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格优惠政策。

	第二章第31.6款
	中小企业划分标准所属行业
	本项目所属行业为建筑业
（注：从以下选项中选择填写
（一）农、林、牧、渔业

（二）工业

（三）建筑业

（四）批发业

（五）零售业

（六）交通运输业

（七）仓储业
（八）邮政业
（九）住宿业
（十）餐饮业
（十一）信息传输业
（十二）软件和信息技术服务业
（十三）房地产开发经营
（十四）物业管理
（十五）租赁和商务服务业

（十六）其他未列明行业

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章
第37.1款
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网http://www.ccgp-hunan.gov.cn/    

	第二章
第39.3款
	履约担保
	☑不要求提供

□要求提供，履约担保的金额为：1、履约担保的金额为中标价的/%。

     履约担保金额缴纳形式；银行转账

	七、其他规定

	第二章
第41.1款
	采购代理服务费
	招标代理服务费由采购人支付，按计价格【2002】1980号文件规定的标准，按15946.00收取。

	第二章
第42.1款
	其他规定
	1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

2、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、依法自行选定评审专家的，采购人或者采购代理机构应当查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录人员。

①、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

②、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

③、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。

④、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

⑤、信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。

4、投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。


附页1岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


附页2岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258


附页3政府采购履约担保函

政府采购履约担保函
编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
          保证人：（公章） 

                                            年   月   日

评审方法
（1）资格性审查表
资格性检查。根据法律法规和磋商文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
	序号
	资格性审查内容
	合格标准
	投标人

	
	
	
	
	
	

	1
	法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证
	查验响应文件
	
	
	

	2
	营业执照、组织机构代码证、税务登记证和湖南省政府采购供应商资格承诺函

	查验响应文件中复印件（加盖供应商单位公章），要求：真实有效，如供应商已办理三证合一或为事业单位，只提供营业执照或事业单位法人证书
	
	
	

	3
	被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”或“信用中国（湖南）（https://credit.fgw.hunan.gov.cn/）”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的、被“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”或“湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；提供最近一个月的投标人查询记录网上打印件并加盖单位公章
	查验响应文件
要求：真实有效
	
	
	

	4
	特定资格要求：投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内。
	查验响应文件
要求：真实有效
	
	
	

	5
	提供中小企业声明函，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文。根据工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》的划分，本项目属于“建筑业”。
	查验响应文件
要求：真实有效
	
	
	

	结  论
	
	
	


注：竞标人提供资格证明以证实其各项条件均满足本磋商文件规定的供应商资格条件要求。不满足资格条件的视为无效响应（供应商不参加竞争性磋商）。
（2）符合性审查表
符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
	序号
	符合性审查内容
	投标人

	
	
	
	
	

	1
	响应文件按磋商文件规定签字、盖章，没有以他人名义投标
	
	
	

	2
	响应文件按规定格式填写及胶装，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认
	
	
	

	3
	报价范围是否满足磋商文件要求
	
	
	

	4
	投标有效期符合磋商文件的要求
	
	
	

	5
	实施时间符合磋商文件的要求
	
	
	

	结  论
	
	
	


注：各单项填写：合格记为“√”、不合格记为“×”（*项为保证项目，其中有一项及以上评价为“×”，其结论为不合格；其余项为一般项，其中三项及以上评价为“×”，其结论为不合格）；结论项填写：当三分之二以上评委作出合格结论的为合格，三分之二以上评委作出不合格结论的为不合格。结论合格的竞标人进入下一步评审阶段。
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政 府采购供应商的基本资格要求。 

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□中型□小型□微型□ 
公司（单位）名称（盖章） 

年   月   日 

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质 

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

政府采购招标文件“中标贷”推广介绍

为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。

一、中标贷的特点

在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。

信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。

平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。

专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。

二、中标贷的操作

登录入口：

岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，

或https://hnyy.biddingloan.com

登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）

贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。

岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载

http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话

0730-2966626，张女士            16673063296，陈工

附页1评审因素和标准
	
评审因素和标准

	序号
	项     目
	权重的取值

	1
	 技术部分（F1）
	60%

	2
	商务部分（F2)
	20%

	3
	价格部分（F3)
	20%

	综合总得分∑=F1+F2+F3
	1


评分办法

	评审因素

	分值
	评分标准

	价格

20%
	100分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

	商务
20%
	类似业绩

60
	投标人近三年内（以提交首次响应文件截止时间前36个月）具有类似项目业绩，每提供一个计20分，最多计60分。（日期以签订合同日期为准，提供合同复印件或中标通知书并加盖公章，否则不计分）

	
	售后服务

40
	磋商小组根据投标人提供的方案，包含但不限于质量保证及维护能力、维修维护响应时间、保修包换措施服务承诺等进行综合评审：

1、方案表述内容完整，有具体详细的阐述，科学合理、层次细化， 与项目需求吻合、有针对性，可操作性强的，得 40分；

2、方案表述内容完整，有较详细的阐述，能较好的满足项目需求: 针对性和可操作性较强的，得24分；

3、方案内容基本一般，有措施描述，与项目需求基本吻合，但针对性和可操作性不够强的，得 16分；

4、方案内容不完整、不能满足采购需求，或无针对性、不可行， 或未提供方案的，得 0 分。

	技术

60%
	施工方案与技术措施

25分
	磋商小组根据投标人提供的方案，包含但不限于施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作等进行综合评审：

1、方案表述内容完整，有具体详细的阐述，科学合理、层次细化， 与项目需求吻合、有针对性，可操作性强的，得25分；

2、方案表述内容完整，有较详细的阐述，能较好的满足项目需求: 针对性和可操作性较强的，得20分；

3、方案内容基本一般，有措施描述，与项目需求基本吻合，但针对性和可操作性不够强的，得15分；

4、方案内容不完整、不能满足采购需求，或无针对性、不可行， 或未提供方案的，得 0 分。

	
	工程进度计划与保证措施

20分
	磋商小组根据投标人提供的工程进度计划与保证措施，包含但不限于项目特点、控制性工程以及重难点工程的分析及提出的工程进度计划符合采购人工期要求，对控制性工程、重难点工程资源配置，工期保障措施等进行综合评审：

1、方案表述内容完整，有具体详细的阐述，科学合理、层次细化， 与项目需求吻合、有针对性，可操作性强的，得 20分；

2、方案表述内容完整，有较详细的阐述，能较好的满足项目需求: 针对性和可操作性较强的，得15分；

3、方案内容基本一般，有措施描述，与项目需求基本吻合，但针对性和可操作性不够强的，得10分；

4、方案内容不完整、不能满足采购需求，或无针对性、不可行， 或未提供方案的，得 0 分。

	
	质量管理体系与措施

20分
	磋商小组根据投标人提供的质量管理体系与措施，包含但不限于质量管理体系和工作制度的完整性、质量控制措施的科学合理性、可行程度等进行综合评审：

1、质量体系和工作制度完整、质量控制措施科学合理、可行性优秀，计20分；

2、质量体系和工作制度较完整、质量控制措施较科学合理、可行性良好，计15分；

3、质量体系和工作制度的欠完整、质量控制措施较科学合理、可行性一般，计10分；

4、未提供不计分。

	
	安全管理体系与措施

20
	磋商小组根据投标人提供的安全管理体系与措施，包含但不限于安全管理体系和工作制度的完整性、风险预防和应急处置措施等进行综合评审：
1、方案表述内容完整，有具体详细的阐述，科学合理、层次细化， 与项目需求吻合、有针对性，可操作性强的，得 20分；

2、方案表述内容完整，有较详细的阐述，能较好的满足项目需求: 针对性和可操作性较强的，得 15分；

3、方案内容基本一般，有措施描述，与项目需求基本吻合，但针对性和可操作性不够强的，得 10分；

4、方案内容不完整、不能满足采购需求，或无针对性、不可行， 或未提供方案的，得 0 分。

	
	环境保护、资源配备等体系与措施

15分
	磋商小组根据投标人提供的环境保护、资源配备等体系与措施，包含但不限于环境保护角度出发，对现场噪音控制、污水控制、扬尘控制，材料堆放、人员管理资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划、调配投入计划等进行综合评审；
1、方案表述内容完整，有具体详细的阐述，科学合理、层次细化， 与项目需求吻合、有针对性，可操作性强的，得 15分；

2、方案表述内容完整，有较详细的阐述，能较好的满足项目需求: 针对性和可操作性较强的，得10分；

3、方案内容基本一般，有措施描述，与项目需求基本吻合，但针对性和可操作性不够强的，得5分；

4、方案内容不完整、不能满足采购需求，或无针对性、不可行， 或未提供方案的，得 0 分。

	合计
	100


磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）【依据中华人民共和国政府采购法】第七十七条，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止至少5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

一、磋商响应声明

二、保证金

三、供应商的资格证明材料

四、实施方案

五、技术/商务响应与偏离表

六、报价一览表

七、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

八、供应商认为需提供的其它资料

九、最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册（胶装），正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
第三章  政府采购合同协议书
采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）项目负责人：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：            。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：                             
方式：                             
4.付款
1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同
（6）磋商文件
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                               生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                          
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   

帐       号：                 
注意：本采购合同需要在政府采购网上备案，时间要求合同签订之日起2个工作日内上网备案，上传盖章的合同扫描件及中标通知书，延期备案的必须提供采购人对延期的情况说明。

采购合同通用条款
1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“甲方”是指采购人。

1.2 “合同”系指甲乙双方签订的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4 “天”除非特别指出，“天”均为自然天。

2. 标准

2.1 乙方为甲方交付或提供的服务应符合招标（采购）文件所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2 除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 服务

3.1 本项目的“服务”见“合同条款前附表”第8项“服务内容”。
3.2 乙方应保证所提供的服务符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

3.3 乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同约定的结果，达到本合同约定的预期目标。对任何情况下出现的问题，应尽快提出解决方案。

3.4 如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

3.5 除合同条款另行规定外，伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

4. 知识产权

4.1 乙方应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、软件著作权、版权等）的起诉。

4.2 甲方对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有永久使用权、复制权和修改权，其专利申请权、专利权、软件著作权、技术秘密的所有权、使用权、转让权等知识产权归甲方所有。

4.3 乙方不得利用本项目实施过程中所产生的成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等），另行自行开发本合同业务范围内供纳税人缴费人使用的软件或产品，不得利用开发便利变相收费或搭车收费。

5. 保密条款

5.1 甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

5.2 乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的软硬件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

（1） 应以审慎态度避免泄漏、公开或传播甲方的信息；

（2） 在开发过程中对数据的处理方式应事先得到甲方的许可；

（3） 未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

（4） 未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式（如E-mail）携带出甲方场所；

（5） 未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人； 

（6） 严禁在提交的软件产品中设置远程维护接口和后门程序；

（7） 不得进行系统软硬件设备的远程维护；

（8） 甲方以书面形式提出的其他保密措施。

5.3 保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

5.4 甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但是不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

6. 履约验收要求

6.1 甲方需求部门严格按照采购合同开展履约验收。验收时,应当按照本合同约定的技术、服务和安全标准，对供应商各项义务履行情况进行验收确认。未约定相关标准的，应当按照国家强制性规定、政策要求、安全标准和行业有关标准进行验收确认。验收结束后，应当出具验收意见，列明合同事项、验收标准及验收情况，由全体验收人员签字。

6.2具体履约验收要求详见招标（采购）文件。

7. 履约保证金

7.1 需提交履约保证金的项目，乙方应按照“合同条款前附表”第 10 项“履约保证金及返还”提交履约保证金。

7.2 履约保证金的金额可用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7.3如乙方未能按时支付合同约定的违约金、赔偿金、其他应付款项等的，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中扣除上述款项。乙方应在甲方扣除履约保证金后 15 天内，及时补充扣除部分金额。若逾期补充的，每日应按应补充金额的万分之五（0.05%）支付甲方违约金。

7.4 乙方不履行合同、或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 履约保证金在合同履行期满后，扣除相应款项（如有）且双方无争议后，凭返还申请等资料一次性无息返还，详见“合同条款前附表”第10项“履约保证金及返还”。

8．履约延误

8.1 乙方应按照本合同的规定提供服务。

8.2 如乙方迟延履行合同义务，甲方将从应付合同金额中扣除误期违约金，每延误一天误期违约金按合同总金额的万分之三（0.03%）计收。乙方支付的误期违约金不足以弥补甲方损失的，应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失，包括但不限于：直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

8.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否酌情延长工期以及是否收取误期赔偿费。

8.4 除不可抗力和根据合同规定延期取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误工期，将按合同规定被收取误期赔偿费。

8.5 逾期退还履约保证金的违约责任。满足履约保证金返还条件的，甲方在收到返还相关信息等合同约定资料后，进行核实。对核实结果无异议的，应当自完成核实之日起30日内返还履约保证金。无特殊原因逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方按银行同期活期存款利率支付逾期利息。特殊原因逾期返还的，双方协商解决。

9. 违约责任

9.1 除本合同另有约定外，乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，按每违反一次从应付款项中扣除合同总金额的百分之一（1%）作为违约金；此外，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。乙方支付的上述违约金、赔偿金等不足以弥补甲方损失的，应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失，包括但不限于：直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

9.2 乙方没有按照时限要求提供服务，且在甲方指定的延长期限内没有采取补救措施，甲方有权自行采取其他方式进行补救，乙方除按合同第8条约定向甲方支付误期违约金外，另外甲方所发生的一切费用和甲方损失，甲方有权从应付的乙方的合同款项中扣除，不足扣除的乙方应另行支付。

9.3 除应支付甲方违约金等外，甲方有权根据合同或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.4 如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方同意按照下列方式解决索赔事宜：

如果在甲方发出索赔通知后5个工作日内，乙方未作书面答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后5个工作日内或甲方同意的延长期限内着手解决索赔事宜，甲方有权从乙方的合同款项中扣除索赔金额。

9.5 乙方利用本项目实施过程中所产生的成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等），另行自行开发本合同业务范围内供纳税人缴费人使用的软件或产品，或利用为税务机关提供信息化服务的便利，向纳税人缴费人搭车收费或变相收费的，或有其他失信行为的，纳入国家税务总局失信名单。

对于影响恶劣的严重违法失信行为，推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。
9.6 如果乙方在本项目实施过程中发生违反网络安全规定行为造成不良后果的，自甲方做出认定之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝乙方参与税务系统政府采购活动。

不良后果指造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等网络安全事件。

9.7 对于本协议未约定的、招标（采购）文件（技术部分）中约定的违约处理条款，按招标（采购）文件（技术部分）相关约定执行；对本协议与招标（采购）文件（技术部分）约定不同的违约处理条款，以本协议约定为准。

10. 不可抗力

10.1 本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

10.3 在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

10.4 如因国家政策变化、技术实施所需的客观环境发生变化、重大技术变化、国家调减预算、乙方在执行合同的过程中发生对履行合同有直接影响的重大事故或变故、甲方工作计划调整及推广使用新应用系统导致本项目相关服务停止等原因，本合同不能继续全部或部分履行，甲方有权通知乙方解除本合同的全部或部分，双方将按已经实际履行并验收合格的合同内容进行结算。

11. 争端的解决

11.1 甲乙双方应首先通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始    天内仍不能解决，可以按合同约定的方式提起仲裁或诉讼。

11.2.1仲裁应向甲方所在地或       仲裁委员会申请仲裁。

11.2.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

11.2.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

11.2.4在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，本合同的其它部分应继续执行。

11.3.1诉讼应向甲方所在地或      人民法院提起诉讼。

11.3.2诉讼费除人民法院另有判决外，应由败诉方负担。

11.3.3在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，本合同的其它部分应继续执行。

12. 违约终止合同

12.1 若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。自甲方发出书面通知书之日起30日内，乙方应支付甲方合同总金额20%的违约金，并根据合同执行情况返还部分或全部已收取款项。乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失，包括但不限于：直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

12.1.1 乙方不履行合同业务或者履行合同义务不符合合同约定；

12.1.2 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供服务；

12.1.3 因乙方人员自身技术能力、经验不足等问题造成甲方发生重大紧急故障，带来重大影响和损失的；

12.1.4 乙方对重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障、恢复正常运行的；

12.1.5 不能满足本项目技术需求的管理要求和规范，且经多次整改无明显改进的；

12.1.6 在合同服务期内，同一个应用系统在升级完善、运行维护支持服务过程中，出现5次经甲乙双方确认的用户投诉的；

12.1.7 乙方利用本项目实施过程中所产生的成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等），另行自行开发本合同业务范围内供纳税人缴费人使用的软件或产品的，或利用为税务机关提供信息化服务的便利，向纳税人缴费人搭车收费或变相收费的，或有其他失信行为的；

12.1.8 乙方在本项目实施过程中发生违反网络安全规定行为造成不良后果的。

12.1.9 乙方提供的服务侵犯甲方、第三方知识产权等合法权益的；

12.1.10 乙方或乙方人员造成甲方或第三方经济损失而拒不赔偿的；

12.1.11 乙方转让其应履行的合同义务，或未经甲方同意采取分包方式履行合同

的；

12.1.12 乙方有其他严重违约行为的。

12.2 如果甲方根据上述第12.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13. 破产终止合同

13.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

13.2该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

14. 其他情况的终止合同

14.1 乙方在执行合同的过程中发生重大事故或变故，对履行合同有直接影响的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

14.2 在服务期内，由于甲方工作计划调整，推广使用新应用系统导致本项目相关服务停止的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

15. 合同修改或变更

15.1 合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，并签订书面补充合同或变更协议。补充合同或变更协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等效力。

15.2 除了双方签署书面修改或变更协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。
15.3 由于采购人项目统一规划等原因导致本项目停止部分服务的，甲方将启动合同变更程序，与乙方协商变更相关合同条款。

16. 转让和分包

16.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

16.2 未经甲方同意，乙方不得采取分包方式履行合同。经甲方同意分包履行合同的，乙方就采购项目及分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

17. 合同语言

17.1 本合同语言为中文。

17.2 双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

18. 适用法律

18.1 本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

18.2 本合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典（合同编）》。

19. 税费

19.1 合同服务的所有税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

20. 合同生效

20.1 本合同一式    份，由甲乙双方法定代表人或被授权人签字并盖章后生效。
第四章  采购需求
第一节  采购清单一览表
	序号
	包名称
	数量
	服务要求
	备注

	
	
	
	工期
	地点
	

	1
	岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目(办公场地、生产车间、专业车库、仓库、机房、智慧照明控制中心等)
	1项
	90天
	岳阳广电中心23-25楼
	


注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按磋商文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节  技术要求
备注：属于招标文件的重要技术要求条款（参数）（实质性要求）的，已用“▲”符号规定或标明。未响应的将按无效响应处理。
采购需求

	采购单位
	岳阳市机关事务管理局
	联系人
	赵先生

	采购项目名称
	岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目(办公场地、生产车间、专业车库、仓库、机房、智慧照明控制中心等)
	联系电话
	0730-8880019


一、项目名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目(办公场地、生产车间、专业车库、仓库、机房、智慧照明控制中心等)
二、工程承包范围：项目背景与工程内容：本项目为岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目(办公场地、生产车间、专业车库、仓库、机房、智慧照明控制中心等)。项目位于岳阳广电中心23-25楼，本项目主要改造内容为岳阳广电中心23~25楼办公区改造装修、一层加工车间改造装修、地下室仓库改造装修、室外钢结构车库及配套地坪改造等。
三、项目预算：3368275.9元
四、项目实施要求（含材料运输保管保险、施工要求、验收要求、质量保证等）
1．
建筑材料运输、保管及保险
1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
施工要求

2.1成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
3.
质量保证
3.1本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

3.2施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。
3.3质量保修：按照国务院[2000]年第279号令。
五、工期、付款方式及质量要求

（一）建设地点：岳阳广电中心23~25楼。

（二）质保期：本项目质保期为壹年。

（三）签订合同后90天内完工（具体施工时间以采购人与成交供应商签订的合同时间为准。）

质量要求: 达到国家现行行业有关施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。

（四）付款方式：预付款30%，竣工验收后付至合同价70%。第三方审计完成后，支付至审计后金额的95%，剩余款项作质保金竣工验收后一年支付。
六、其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。
工程量清单另附：  

 
[image: image1.emf]清单.zip


第五章  响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：

一、磋商响应声明

附件1-1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件1-2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

二、保证金

三、供应商的资格证明材料

附件 3-1 供应商基本情况表

附件 3-2 磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件 3-3 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件 3-4 磋商文件规定的特定资格条件证明资料

附件 3-5 其他证明资料或说明

四、服务实施方案

附件 4-1 服务实施方案说明

附件 4-2 拟任项目经理简历表

五、技术/商务响应与偏离表

六、报价一览表

附件 6-1 报价一览表

附件 6-2 分项价格表及分项报价说明

七、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

附件 7-1 中小企业声明函

附件 7-2 残疾人福利性单位声明函

附件 7-3 监狱企业证明资料

附件 7-4 节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料

附件 7-5 提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

八、供应商认为需提供的其它资料

附件 8-1 近年不良行为记录情况表

九、最后报价

一、磋商响应声明

致 
(采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了 

( 项目名称) 的竞争性磋商文件（政府采购编号： 
；采购代理编号： 
）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我 方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 
日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式 
份，并保证响应文件提供的数据和资料

全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1-1：法定代表人身份证明

附件1-2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：      年     月     日

附件1-1  法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

(法定代表人参加磋商)

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日      

附件1-2  法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

(委托代理人参加磋商)
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件（双面）及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

二、保证金

（本项目不需缴纳）

三、供应商的资格证明资料
附件3-1 供应商基本情况表               
盖供应商单位章

	供应商名称
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电
话
	

	
	传
真
	
	电子邮箱
	

	营业执照
	统一社会信用代码或注册号
	

	
	住所
	

	
	法定代表人
	
	注册资本
	

	
	发证机关
	
	成立时间
	

	
	营业范围
	

	基本账户开户行
	
	账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	证书号
	发证机关

	
	
	
	

	
	
	
	

	体系认证名称
	名称
	证书号
	发证单位

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件。其他资料按第四章要求提供。


附件3-2  磋商文件规定的基本资格条件证明资料

注：提供第二章磋商须知第 3.1 款供应商资格条件中供应商基本资格条件证明资料的复印件。

投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
附件 3-3  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致 
(采购人或采购代理机构)：

我单位郑重声明，参加本政府采购项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

附件 3-4  磋商文件规定的特定资格条件证明资料
备注：提供第二章磋商须知第 3.1 款供应商资格条件中供应商特定资格条件证明资料的复印件。

供应商特定资格条件：

（1）投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；

（2）根据《湖南省财政厅关于采购促进中小企业发展有关措施的通知》，积极推行“承诺+信用管理”的供应商资格审查办法，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社保等证明材料，改为书面承诺，符合采购的资格条件即可参加采购活动。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。

(3)提供中小企业声明函，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文。根据工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》的划分，本项目属于“建筑业”。

（4）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、 或“中国政府采购网”违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

附件 3-5 其他证明资料或说明

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政 府采购供应商的基本资格要求。 

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□中型□小型□微型□ 

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》( 湘财购〔2019〕27 号 )，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库 (非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司（单位）名称（盖章） 

年   月   日 

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质 

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

四、服务实施方案
附件4-1  服务实施方案说明

格式自拟

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

附件4-2  拟任项目负责人简历表
	姓 名
	
	职 称
	

	职 务
	
	年龄
	
	拟在本项目任职
	项目负责人

	资格等级
	级
	专业
	

	合格证书证号
	

	主要工作经历

	起止时间
	参加过的类似项目名称
	概况说明
	采购人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	技术条款/商务条款
	响应文件的技术条款/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

六、报价一览表
附件6-1  报价一览表
	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	品目代码
	

	总报价
	大写： 
元人民币

小写： 
元人民币



	工期（日历天）
	

	质量等级
	

	服务承诺
	

	项目负责人
	

	备
注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(（签字或盖章)：
 日期： 
年 
月 
日

附件6-2  分项价格表                   

请投标单位根据工程量清单自行编制：
供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(（签字或盖章)：
 日期： 
年 
月 
日

七、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

附件7-1  中小企业声明函

中小企业声明函（工程类）

 本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020 ﹞46 号） 的规定，本公司 （联合体） 参加 （单位名称）   的   （项目名称）    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元1，属于    （中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于     （中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件7-2  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
           (不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

 日期：

附件7-3  监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件7-4  节能产品、环境标志产品的证明材料
说明：

1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第 9.1 款或者第 9.2 款规定提供产品列入《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章附 7-6《提供节能产品、环境标志产品》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件7-5  提供节能产品、环境标志产品

项目名称：

采购计划号：

采购代理编号： 

	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


说明：

1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

供应商代表（签字）：       
日期：        年    月   日


八、供应商认为需要提供的其它资料

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件 
附件8-1  近年不良行为记录情况表

近年不良行为记录情况表
	序号
	发生时间
	简要情况说明
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：单位和项目负责人如无不良行为，填“/”或“无”。
最后报价

（现场提供）
	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	品目代码
	

	总报价
	大写： 
元人民币

小写： 
元人民币



	工期（日历天）
	

	质量等级
	

	服务承诺
	

	项目负责人
	

	备
注
	


备注：《最后报价》在磋商过程中，由供应商根据磋商小组的要求提供，不装订在响应文件中。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                
日期：          年        月     日
最后报价不需放置在投标文件内，投标单位在开标现场填写签字、盖章后递交。
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E.1.2  单位工程清单汇总表





			       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目办公家俱及设备购安						标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目内容						计算基础说明 									费率%			金额
（元）


			1			分部分项工程费						分部分项费用合计									100


			1.1			分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费


			1.1.1			人工费


			1.1.2			材料费


			1.1.2.1			其中：工程设备费


			1.1.3			机械费


			1.1.4			管理费															25.64


			1.1.5			利润															16.81


			1.2			分部分项工程项目清单列项的措施项目费


			2			措施项目费															100


			2.1			其中：安全生产措施项目费															8.18


			3			其他项目费


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估价


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			3.5			其中：合同中约定的其他项目


			4			税前造价


			5			优惠


			6			增值税						1+2+3-3.2									9


			单位工程建安造价									1+2+3+4


			注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。








E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目办公家俱及设备购安												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 4 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


									办公家俱购安


			1			011501001003			中班台			1.规格：1600*700*760、基材：采用优质E1级中密度纤维板，符合GB/T11718-2009，GB18580-2001；2、木皮：采用优质美国进口胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；						张			44


			2			011501001004			中班椅			1.四脚实木，中式椅，固定扶手，座垫采用PU皮面						把			22


			3			011501001005			三人位沙发			1、规格：1960*790*790实木真皮沙发						个			7


			4			011501001014			茶几			1.1、基材：采用优质E1级中密度纤维板，符合GB/T11718-2009，GB18580-2001；2、木皮：采用优质美国进口胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；						个			9


			5			011501001006			茶水柜			1.规格：800*400*800、基材：采用优质E1级中密度纤维板，符合GB/T11718-2009，GB18580-2001；2、木皮：采用优质美国进口胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；、基材：采用优质E1级中密度纤维板，符合GB/T11718-2009，GB18580-2001；2、木皮：采用优质美国进口胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；						个			6


			6			011501001008			4开门木质文件柜			1、规格：1800*390*2200基材：采用优质E1级中密度纤维板，符合GB/T11718-2009，GB18580-2001；2、木皮：采用优质美国进口胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；						个			6


			7			011501001022			铁皮文件柜			1.铁皮文件柜4mm，尺寸高1800mm*宽860mm*深390mm						个			9


			8			011501001016			会见沙发			1.单人会见沙发
2.四脚实木，中式椅，固定扶手，座垫采用PU皮面						套			4


									设备购安


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目办公家俱及设备购安												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 2 页  共 4 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			9			011501001013			除湿机			1、大功率工业除湿机，日除湿量480L，水箱容量5L，额定功率3KW						台			2


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目办公家俱及设备购安												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 3 页  共 4 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			10			011501001015			办公电脑			1、机型：国产处理器商用台式机；
2、处理器：主频≥2.3GHz、核心≥8个， 
3、主板：与处理器相匹配芯片组主板；
4、内存：≥8GB DDR4 2666MHz 内存，≥2个内存插槽；
5、硬盘：≥256GB SSD，1T机械硬盘，转速≥5400,SATA接口；
6、光驱：内置DVDRW光驱；
7、显卡：2G独立显卡，≥VGA + HDMI视频输出接口；
8、音频：集成5.1声道高清声卡（接受原厂独立声卡），≥5个音频接口；
9、网卡：集成千兆网卡；
10、I/O扩展槽：≥3个PCIe标准插槽；
11、USB接口：USB接口≥8个，含4个USB3.0及以上接口；
12、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标；
13、电源：≥200W电源；
14、BIOS：国产固件； 
15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L；
16、操作系统：国产操作系统三年正版授权（麒麟/统信UOS/中科方德等国产符合测评要求的操作系统）；
17、显示器：与主机同一品牌，≥23.8英寸显示器，分辨率≥1920x1080、VGA + HDMI + DP三接口，带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔；
18、保修服务：三年第二工作日上门免费保修服						台			13


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目办公家俱及设备购安												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 4 页  共 4 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


												务。


			11			011501001017			A4激光打印机			1、A4黑白激光打印机，带USB、WiFi端口、以太网						台			7


			12			011501001018			打/复印一体机			1、A4黑白激光双面打印、复印、扫描一体机，带USB、WiFi端口、以太网						台			3


									控制中心机房设备


			13			011501001023			服务器			1.华为泰山200 2280鲲鹏*2 48核心2.6主频 *2 /32GDDR42933*4 /960GSSD*4 /9440-8i  900w*2 /四口千兆 /						台			1


			14			011501001024			服务器操作系统			1.麒麟V10 SP3						套			1


			15			011501001025			服务器显示器			1.华为（HUAWEI）显示器 27英寸1080P高清三窄边IPS全面屏100hz不闪屏低蓝光认证 DP+HDMI+VGA输入 M271H XSN-27HBZ（配VGA线）						台			1


			16			011501001026			操作电脑			1.联想ThinkStation P3 14代i9图形工作站电脑台式主机 升级款ZL11C i9-14900K 64G 4T+1TB固态 RTX5070-12G独显						台			3


			17			011501001027			电脑操作系统			1.Win11专业版						套			3


			18			011501001028			电脑显示器（高清）			1.华为MateView GT高刷广色域显示器  34英寸曲面屏 标准版 3K 190Hz高刷						台			3


			19			011501001029			交换机			1.华为数通智选S1730S-L16T-A1全千兆交换机16口千兆电口 企业级二层以太网络网线集线器替S1700-16G						台			1


			20			011501001030			网络专线			1.100M互联网专线						套			1


			21			011501001031			试验台			1.木桌0.6X4.7米						套			1














			本页小计


			合   计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。








E.3.1  措施项目清单计价表





			表E.3.1 措施项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目办公家俱及设备购安															标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目												第  1  页  共  1  页


			序号			项目编号						项目名称									工作内容						价格
(元)						备注


			1			011601009003						安全生产									1.施工现场安全施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			2			011601008003						环境保护									1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			3			011601007003						文明施工									1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			4			011601006003						临时设施									1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容												详见明细表E.3.2


			5			011601010003						冬雨季施工增加费									1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容												详见明细表E.3.2






























































			本页小计																														-


			合计																														-


			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








E.4.1  其他项目清单计价表


			表E.4.1  其他项目清单计价表


			工程名称：办公家俱及设备购安									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目名称			暂估（暂定）
金额（元）						结算（确定）
金额（元）			调整金额±
（元）						备注


			1			暂列金额			21118.04															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			50000															详见本标准表E.4.3


			3			计日工																		详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费																		详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目

























































































			合    计						71118.04															-








E.4.2  暂列金额明细表





			表E.4.2  暂列金额明细表


			工程名称：办公家俱及设备购安															标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称									计算基础						费率（%）			暂定金额
  （元）									确定金额
  （元）			调整金额±
  （元）			备注


			1			不可预见费									263975.53						8			21118.04									0			0





































































































			本页小计												-						-			21118.04									0			0			-


			合    计												-						-			21118.04									0			0			-


			注：						1  本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费
   率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2  投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3  结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








E.4.3  专业工程暂估价明细表


			表E.4.3  专业工程暂估价明细表


			工程名称：办公家俱及设备购安									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目						第 1 页  共 1 页


			序号			专业工程名称			暂估金额（元）						确认金额（元）						调整金额±
（元）			备注


									含税价格						含税价格


									C1						C2						D=C2-C1


			1			原办公区家俱拆运装			50000						50000						0































































































			本页小计						50000						50000						0			-


			合计						50000						50000						0			-


			    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写
        “确认金额”。








E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：办公家俱及设备购安									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 1 页  共 1 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			1			BCCLF11			茶几 						个			9


			2			BCCLF15			茶水柜 						个			6


			3			BCCLF18			文件柜 						个			6


			4			BCCLF18@1			铁皮文件柜 						个			9


			5			BCCLF2			中班台 						把			44


			6			BCCLF33			除湿机 						台			2


			7			BCCLF37			办公电脑 						台			13


			8			BCCLF41@1			会见沙发 						套			4


			9			BCCLF45			A4激光打印机 						台			7


			10			BCCLF49			打/复印一体机 						台			3


			11			BCCLF5			中班椅 						张			22


			12			BCCLF65			服务器 						台			1


			13			BCCLF69			服务器操作系统 						套			1


			14			BCCLF72			服务器显示器 						台			1


			15			BCCLF77			操作电脑 						台			3


			16			BCCLF8			三人位沙发 						个			7


			17			BCCLF80			电脑操作系统 						套			3


			18			BCCLF84			电脑显示器（高清） 						台			3


			19			BCCLF87			交换机 						台			1


			20			BCCLF96			试验台 						套			1
































			本页小计												元			-						-


			本页合计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。
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E.1.2  单位工程清单汇总表





			       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目安装工程						标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目内容						计算基础说明 									费率%			金额
（元）


			1			分部分项工程费						分部分项费用合计									100


			1.1			分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费


			1.1.1			人工费


			1.1.2			材料费


			1.1.2.1			其中：工程设备费


			1.1.3			机械费


			1.1.4			管理费															32.16


			1.1.5			利润															20


			1.2			分部分项工程项目清单列项的措施项目费


			2			措施项目费															100


			2.1			其中：安全生产措施项目费															5.29


			3			其他项目费


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估价


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			3.5			其中：合同中约定的其他项目


			4			税前造价


			5			优惠															10


			6			增值税						1+2+3-3.2									9


			单位工程建安造价									1+2+3+4


			注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。








E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目安装工程												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 4 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


									电气工程


									主楼23~25层部分


			1			030402011004			成套配电箱			1.名称:配电箱：23~25AL						台			3


			2			030402011005			成套配电箱			1.名称:配电箱：AL						台			37


			3			030402011006			成套配电箱			1.名称:配电箱：AL2						台			2


			4			030413001009			普通灯具			1.名称:筒灯12CM						套			16


			5			030413001010			普通灯具			1.名称:LED灯带						套			8


			6			030413001011			普通灯具			1.名称:圆形吸顶灯30CM						套			12


			7			030413001012			普通灯具			1.名称:嵌入LED面板灯60*60CM						套			176


			8			030413001013			普通灯具			1.名称:嵌入LED面板灯30*30CM						套			18


			9			030413001014			普通灯具			1.名称:二合一面板灯30*60CM						套			15


			10			030413014004			插座			1.名称:五孔插座						套			181


			11			030413014005			插座			1.名称:地面插座						套			31


			12			030413014006			插座			1.名称:挂壁空调插座						套			3


			13			030413013005			照明开关、按钮			1.名称:双控开关						套			44


			14			030413013006			照明开关、按钮			1.名称:三控开关						套			11


			15			030412001005			配管			1.名称:电气配管PC20						m			1644.16


			16			030412001006			配管			1.名称:电气配管PC25						m			29.15


			17			030412001007			配管			1.名称:电气配管PC32						m			135.08


			18			031301001001			凿(压、切割)槽			1.名称:凿槽						m			1808.39


			19			030412004005			配线			1.名称:穿线WDZBYJ-2.5
2.配线形式:穿管						m			5292.19


			20			030412004006			配线			1.名称:穿线WDZBYJ-4.0
2.配线形式:穿管						m			97.35


			21			030412004007			配线			1.名称:穿线WDZBYJ-6.0
2.配线形式:穿管						m			405.24


			22			030412004008			配线			1.名称:穿线WDZBYJ-6.0
2.配线形式:桥架						m			128.7


			23			030412006003			接线盒			1.名称:开关插座接线盒						个			603


			24			031301002002			开孔打洞			1.名称:打堵洞眼						个			603


									一层加工车间部分


			25			030402011009			成套配电箱			1.名称:配电箱：1AL						台			1


			26			030413001016			普通灯具			1.名称:钠灯200W						套			8


			27			030413001019			普通灯具			1.名称:嵌入LED面板灯60*60CM						套			2


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目安装工程												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 2 页  共 4 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			28			030413014007			插座			1.名称:五孔插座						套			7


			29			030413014009			插座			1.名称:挂壁空调插座						套			1


			30			030413013008			照明开关、按钮			1.名称:双控开关						套			5


			31			030412001008			配管			1.名称:电气配管PC20						m			176.92


			32			030412001009			配管			1.名称:电气配管PC25						m			8.43


			33			031301001002			凿(压、切割)槽									m			185.35


			34			031301002001			开孔打洞			1.名称:打堵洞眼						个			23


			35			030412004009			配线			1.名称:穿线WDZBYJ-2.5
2.配线形式:穿管						m			543.96


			36			030412004010			配线			1.名称:穿线WDZBYJ-4.0
2.配线形式:穿管						m			28.58


			37			030412006004			接线盒			1.名称:开关插座接线盒						个			23


									地下室仓库部分


			38			030402011013			成套配电箱			1.名称:配电箱：AL-F						台			2


			39			030413014013			插座			1.名称:五孔插座						套			6


			40			030412001014			配管			1.名称:电气配管PC20						m			47.3


			41			031301001004			凿(压、切割)槽									m			45.35


			42			030412004017			配线			1.名称:穿线WDZBYJ-2.5
2.配线形式:穿管						m			151.81


			43			030412006006			接线盒			1.名称:开关插座接线盒						个			6


			44			031301002004			开孔打洞			1.名称:打堵洞眼						个			6


									钢结构车库部分


									电气工程


			45			030402011014			成套配电箱			1.名称:配电箱：AL1						台			1


			46			030402011015			成套配电箱			1.名称:配电箱：AL2						台			2


			47			030413001020			普通灯具			1.名称:明装LED灯 60W						套			25


			48			030413014014			插座			1.名称:五孔插座						套			6


			49			030413013009			照明开关、按钮			1.名称:单控开关						套			6


			50			030413013010			照明开关、按钮			1.名称:双控开关						套			11


			51			030413013011			照明开关、按钮			1.名称:三控开关						套			1


			52			030412001015			配管			1.名称:电气配管PC20						m			284.16


			53			030412001016			配管			1.名称:电气配管PC32						m			26.73


			54			031301001006			凿(压、切割)槽									m			310.89


			55			030412004018			配线			1.名称:穿线WDZBYJ-2.5
2.配线形式:穿管						m			882.17


			56			030412004019			配线			1.名称:穿线WDZBYJ-6.0
2.配线形式:穿管						m			86.78


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			57			030412006007			接线盒			1.名称:开关插座接线盒						个			49


			58			031301002005			开孔打洞			1.名称:打堵洞眼						个			49


									防雷接电


			59			030410003001			引下线			1.名称:避雷引下线
2.材质:利用钢结构柱						m			194


			60			030410005001			接闪带			1.名称:接闪带
2.材质:12热镀锌圆钢						m			193


			61			030410005002			接闪带			1.名称:接闪带
2.材质:40*4热镀锌扁钢						m			162.21


			62			030410002001			接地母线									m			168.8


			63			030410007001			等电位端子箱、测试板			1.名称:接地测试箱						台			2


			64			030416027001			接地装置									系统			1


									弱电工程


			65			030412001004			配管			1.名称:电气配管PC25						m			1028.07


			66			031301001005			凿(压、切割)槽									m			1022.12


			67			030502003001			双绞线缆			1.名称:5类网线
2.规格:CAT5*2.0						m			2258.19


			68			030502003002			双绞线缆			1.名称:5类网线
2.规格:CAT5						m			691.6


			69			030502005001			光缆			1.名称:六芯单模光纤						m			347.3


			70			030502005002			光缆			1.名称:三类25大对数电缆						m			115.84


			71			030412006002			接线盒			1.名称:接线盒						个			121


			72			031301002003			开孔打洞			1.名称:打堵洞眼						个			121


			73			030502002001			电话插座			1.名称:电话插口TP						个			30


			74			030502010001			信息、网络插座			1.名称:双口网络插口TC						个			91


			75			030502008001			配线架			1.名称:设备间总配线架						架			1


			76			030502008002			配线架			1.名称:楼层配线架						架			3


			77			030502008003			配线架			1.名称:光纤配线架						架			3


			78			030501009003			集线器			1.名称:集线器						台			3


			79			030502001001			光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱			1.名称:光分纤箱						台			3


			80			030501005001			插箱、机柜、台架			1.名称:9U汇集箱						台			1


			81			030502017001			双绞线缆测试			1.测试类别:4对双绞线缆						链路			91


			82			030502017002			双绞线缆测试			1.测试类别:测试 大对数线缆(对)						链路			91


			83			030502017003			双绞线缆测试			1.测试类别:调试用户终端						链路			91


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表
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			合   计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。








E.3.1  措施项目清单计价表





			表E.3.1 措施项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目安装工程															标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目												第  1  页  共  1  页


			序号			项目编号						项目名称									工作内容						价格
(元)						备注


			1			031401009001						安全生产									1.施工现场安全施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			2			031401011001						环境保护									1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			3			031401010001						文明施工									1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			4			031401012001						临时设施									1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容												详见明细表E.3.2


			5			031401021001						冬雨季施工增加费									1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容												详见明细表E.3.2






























































			本页小计																														-


			合计																														-


			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








E.4.1  其他项目清单计价表


			表E.4.1  其他项目清单计价表


			工程名称：安装工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目名称			暂估（暂定）
金额（元）						结算（确定）
金额（元）			调整金额±
（元）						备注


			1			暂列金额			19022.48															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			45000															详见本标准表E.4.3


			3			计日工																		详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费																		详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目

























































































			合    计						64022.48															-








E.4.2  暂列金额明细表





			表E.4.2  暂列金额明细表


			工程名称：安装工程															标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称									计算基础						费率（%）			暂定金额
  （元）									确定金额
  （元）			调整金额±
  （元）			备注


			1			不可预见费									237781.03						8			19022.48									0			0





































































































			本页小计												-						-			19022.48									0			0			-


			合    计												-						-			19022.48									0			0			-


			注：						1  本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费
   率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2  投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3  结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








E.4.3  专业工程暂估价明细表


			表E.4.3  专业工程暂估价明细表


			工程名称：安装工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目						第 1 页  共 1 页


			序号			专业工程名称			暂估金额（元）						确认金额（元）						调整金额±
（元）			备注


									含税价格						含税价格


									C1						C2						D=C2-C1


			1			消防系统终端设备更换、喷淋终端调整			15000												-15000


						监控系统改造			15000												-15000


						空调系统改造			15000												-15000






















































































			本页小计						45000						0						-45000			-


			合计						45000						0						-45000			-


			    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写
        “确认金额”。








E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：安装工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 1 页  共 5 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			1			WJJ550502@1			9U汇集箱 						个			1


			2			WJJ282501@1			CAT5 						m			726.184


			3			WJJ282501@2			CAT5*2.0 						m			2371.1


			4			WJJ252102@5			LED灯带 						m			33.573


			5			14430300004			PVC胶带 宽50 						卷			13.894


			6			Y8-2			笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 						台班			1.82


			7			WJJ270502@1			避雷带(按实际规格) 12热镀锌圆钢						m			197.439


			8			WJJ270502@2			避雷带(按实际规格) 40*4热镀锌扁钢						m			165.941


			9			29020500001			扁钢卡子 25×4 						kg			31.711


			10			Y5-1			彩色监视器 最高清晰度:1250TVL 						台班			4.55


			11			Y33-1			场强仪 量程:-120dB,VHF/UHF频段 						台班			4.55


			12			03130600017			冲击钻头 Φ6～12 						个			2.954


			13			03130600018			冲击钻头 Φ8 						个			2.028


			14			13050300002			醇酸防锈漆 红丹 						kg			5.359


			15			29091100001			瓷接头 双位 						个			217.33


			16			04030400001			粗净砂 						m3			21.4


			17			WJJ260501@4			单控开关 						只			6.12


			18			WJJ264103@3			地面插座 						套			31.62


			19			25590300001			灯具卡子 						个			67.479


			20			WJJ190311			等电位端子盒 						个			2.02


			21			03130100021			低碳钢焊条 J422 Φ3.2 						kg			21.832


			22			34110200001			电 						kW·h			283.723


			23			J7-124			电锤 520W 小						台班			3.324


			24			WJJ264105@1			电话插口TP 						个			30.3


			25			13011300004			调和漆 						kg			0.96


			26			WJJ011305@1			镀锌扁钢(按实际规格) 40*4热镀锌扁钢						m			172.682


			27			33011100001			镀锌扁钢支架 40×3 						kg			54.04


			28			03010500064			镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 						套			100.8


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：安装工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 2 页  共 5 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			29			03010900010			镀锌锁紧螺母 DN15～20×3 						个			970.655


			30			03210700014			镀锌铁丝 Φ0.7～1.2 						kg			8.677


			31			03210700006			镀锌铁丝 Φ1.2 						kg			0.31


			32			03210700017			镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 						kg			8.526


			33			03210700007			镀锌铁丝 Φ1.5 						kg			1.39


			34			03210700020			镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 						kg			5.899


			35			Y36-15			对讲机(一对) 最大通话距离:5km 						台班			37.228


			36			WJJ252102@1			二合一面板灯30*60CM 						个			15.15


			37			13011100002			酚醛磁漆 各色 						kg			0.48


			38			01292500003			钢板垫板 δ1～2 						kg			5.76


			39			03130700003			钢锯条 						条			58.39


			40			WJJ264103@1			挂壁空调插座 						套			4.08


			41			WJJ291105@1			光分纤箱 						个			3


			42			补充主材006@1			光纤配线架 						个			3


			43			03130200010			焊锡丝 综合 						kg			3.41


			44			03130700013			合金钢刀片 						片			140.217


			45			03130600008			合金钢钻头 						个			92.23


			46			Y13-1			激光测距仪 量程:4～1000m,精度:±1% 						台班			0.185


			47			补充主材007			集线器 						台			3


			48			J9-1			交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小						台班			18.951


			49			14410000013			胶粘剂 						kg			1.829


			50			Y10-4			接地电阻测试仪 量程:0.001Ω～299.9kΩ 						台班			1


			51			WJJ291107			接线盒 						个			818.04


			52			WJJ280304@1			绝缘导线 WDZBYJ-6.0						m			131.271


			53			WJJ280304@2			绝缘导线 WDZBYJ-2.5						m			7969.356


			54			27170700002			绝缘胶带 20m/卷 						卷			7.645


			55			Y8-3			宽行打印机 136列 						台班			1.82


			56			01030100003			冷拔低碳钢丝 Φ1.6 						kg			6.802


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：安装工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 3 页  共 5 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			57			13050500005			沥青漆 						kg			0.169


			58			WJJ292508@2			六芯单模光纤 						m			354.25


			59			补充主材005@1			楼层配线架 						个			3


			60			WJJ252102@9			明装LED灯 60W 						个			25.25


			61			03010300024			木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm 						十个			123.032


			62			03010300026			木螺钉 M4.5mm～6mm×M15mm～100mm 						十个			12.648


			63			WJJ252102@8			钠灯200W 						个			8.08


			64			补充主材003@1			配电箱：23~25AL 						台			5


			65			补充主材002@1			配电箱：AL 						台			37


			66			补充主材002@2			配电箱：AL1 						台			1


			67			补充主材001@1			配电箱：AL2 						台			5


			68			03010700023			膨胀螺栓 M12×35 						套			4.08


			69			03010700004			膨胀螺栓 M6 						套			497.254


			70			04010100001			普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 						kg			7404.72


			71			88010500001			其他材料费 						元			308.301


			72			WJJ252102@2			嵌入LED面板灯30*30CM 						个			18.18


			73			WJJ252102@3			嵌入LED面板灯60*60CM 						个			179.78


			74			H00001			人工费 						元			91055.008												人工系数:0.92;


			75			WJJ260501@2			三控开关 						只			12.24


			76			WJJ292508@1			三类25大对数电缆 						m			118.155


			77			03010500259			伞型螺栓带帽带垫 M6～8×150 						套			74.46


			78			补充主材004@1			设备间总配线架 						个			1


			79			Y15-2			手持光损耗测试仪 波长:850～1650nm 						台班			21


			80			Y9-3			手持式万用表 10000计数,真有效值 						台班			2.95


			81			WJJ260501@3			双控开关 						只			61.2


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：安装工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 4 页  共 5 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			82			WJJ264106@1			双口网络插口TC 						个			91.91


			83			34110100002			水 						t			21.217


			84			12410100001			塑料扁形标志牌 100×150 						个			7.722


			85			WJJ172577@1			塑料管-PC20 						m			2281.697


			86			WJJ172577@2			塑料管-PC25 						m			1129.589


			87			WJJ172577@3			塑料管-PC32 						m			171.515


			88			29062300002			塑料护口(钢管用) DN15 						个			119.172


			89			29062300003			塑料护口(钢管用) DN15～20 						个			970.655


			90			17250000019			塑料软管 DN5 						m			7.35


			91			02191300001			塑料圆台 						块			51.45


			92			03130100025			碳钢电焊条 J422 Φ4.0 						kg			17.635


			93			WJJ290613@1			套接管-PC20 						m			20.45


			94			WJJ290613@2			套接管-PC25 						m			12.788


			95			WJJ290613@3			套接管-PC32 						m			2.006


			96			03110700009			铁砂布 0#～2# 						张			31.52


			97			29090100009			铜接线端子 DT-10mm2 						个			97.92


			98			29090100010			铜接线端子 DT-16mm2 						个			6.06


			99			28032700004			铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2 						m			67.503


			100			WJJ280302@1			铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZBYJ-6.0						m			516.62


			101			WJJ280302@2			铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZBYJ-4.0						m			132.23


			102			28032100002			铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 						m			228.012


			103			28032100008			铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-16.0mm2 						m			9.18


			104			28032100003			铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 						m			152.6


			105			28032100004			铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 						m			1.5


			106			28032100005			铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 						m			2.44


			107			WJJ252102@6			筒灯12CM 						个			16.16


			108			Y31-1			网络测试仪 1000M以太网测试仪 						台班			3.64


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：安装工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 5 页  共 5 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			109			WJJ264103@2			五孔插座 						套			204


			110			88010500003			校验材料费 						元			2.79


			111			Y31-5			协议分析仪 量程:1000MHz 						台班			3


			112			28010300010			硬铜绞线 TJ-10mm2 						kg			7.78


			113			01090100010			圆钢 Φ6～10 						kg			10.864


			114			WJJ252102@4			圆形吸顶灯30CM 						个			12.12


			115			14430300018			自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m 						卷			5.05




































































			本页小计												元			-						-


			本页合计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。












新建文件夹/岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目.xlsx

E.1.1  工程项目清单汇总表


			表E.1.1  工程项目清单汇总表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目						标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目						第 1 页  共 1 页 


			序号			项目内容						金额（元）


			1			分部分项工程项目


			1.1			建筑工程


			1.2			装饰装修工程


			1.3			办公家俱及设备购安


			1.4			钢结构车库-建筑


			1.5			钢结构车库-装饰


			1.6			钢结构车库室外地坪


			1.7			安装工程


			2			措施项目


			2.1			 其中：安全生产措施项目费


			3			其他项目


			3.1			 其中：暂列金额


			3.2			 其中：专业工程暂估价


			3.3			 其中：计日工


			3.4			 其中：总承包服务费


			3.5			 其中：合同中约定的其他项目


			4			增值税















































			合   计


			注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。












新建文件夹/建筑工程/建筑工程.xlsx

E.1.2  单位工程清单汇总表





			       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目建筑工程						标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目内容						计算基础说明 									费率%			金额
（元）


			1			分部分项工程费						分部分项费用合计									100


			1.1			分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费


			1.1.1			人工费


			1.1.2			材料费


			1.1.2.1			其中：工程设备费


			1.1.3			机械费


			1.1.4			管理费															25.64


			1.1.5			利润															16.81


			1.2			分部分项工程项目清单列项的措施项目费


			2			措施项目费															100


			2.1			其中：安全生产措施项目费															8.18


			3			其他项目费


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估价


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			3.5			其中：合同中约定的其他项目


			4			税前造价


			5			优惠															10


			6			增值税						1+2+3-3.2									9


			单位工程建安造价									1+2+3+4


			注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。








E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目建筑工程												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 2 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


									主楼23~25层部分


			1			010801001001			拆除原成品套装木门			1.拆除原成品套装木门						m2			82.53


			2			010802001001			拆除铝合金玻璃门			1.拆除铝合金玻璃门						m2			3.78


			3			010401002002			拆除砖砌体			1.砖砌体拆除
2.墙体类型:加气混凝土砌块墙						m3			18.92


			4			011102003001			拆除瓷砖地面			1.瓷砖地面拆除						m2			60


			5			011207001001			拆除原轻钢龙骨石膏板隔墙									m2			185.59


			6			011302001001			拆除石膏板天棚吊顶			1.石膏板天棚吊顶拆除						m2			342.01


			7			011302001002			拆除铝扣板天棚吊顶			1.铝扣板天棚吊顶拆除						m2			135.48


			8			011507001001			拆除文化建设宣传广告牌
工程量暂估，结算按实计算。									m2			150


			9			010401002003			掏砌门洞			1.砖品种、规格、强度等级:砌体拆除 掏砌门洞 1砖墙 宽度≤1.2m						个			14


			10			010401008001			240mm厚砖墙封堵门洞			1.零星砌砖名称、部位:页岩多孔砖 厚240mm						m3			7


			11			010103002002			建筑垃圾外运			1.楼面运出垃圾
2.建筑垃圾外运 运距暂按10Km计算。						m3			64.8


			12			010103002003			现场废弃家俱人工搬运下楼装车			1.暂估工程量，结算时按实际发生工程量签证						工日			20


			13			010103002004			现场废弃家俱汽车外运			1.暂估工程量，结算时按实际发生工程量签证						车			3


			14			010502032001			砖砌台阶									m2			3.78


			15			010501002001			卫生间回填轻质砼			1.炉渣混凝土 LC5
2.厚度:30cm						m3			0.42


									一层加工车间部分


			16			010803001001			拆除金属卷帘门									m2			29.92


			17			010401002006			掏砌门洞			1.砖品种、规格、强度等级:砌体拆除 掏砌门洞 1砖墙 宽度>1.2m						个			1


			18			010103002007			建筑垃圾外运			1.楼面运出垃圾
2.建筑垃圾外运 运距10Km						m3			0.91


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目建筑工程												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 2 页  共 2 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			19			010401002005			实心砖墙			1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 厚190mm
2.砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0						m3			7.1


			20			010502022001			圈梁			1.混凝土种类:商品混凝土(砾石) C25
2.木模板 木支撑						m3			0.33


			21			010506010001			现浇混凝土钢筋			1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6						t			0.006


			22			010506010002			现浇混凝土钢筋			1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ12						t			0.018


			23			010604001001			钢梁			1.钢材品种、规格:镀锌槽钢 10cm						t			0.16


			24			010506025002			后置埋件			1.镀锌钢板200*200*10mm
2.膨胀螺栓 4*M12						块			12


			25			011501002001			3000*1200*2600mm钢货架			1.镀锌角钢L75×6mm
2.20mm厚松木板承板						套			5


			26			010103002008			原钢货架人工搬运下楼、装车、摆放			1.暂估工程量，结算时按实际发生工程量签证						工日			20


									地下室仓库部分


			27			011501002002			3000*1200*2000mm钢货架			1.镀锌角钢L75×6mm
2.20mm厚松木板承板						套			5


			28			011501002003			4500*1200*2000mm钢货架			1.镀锌角钢L75×6mm
2.20mm厚松木板承板						套			2


			29			010103002010			原钢货架人工搬运下楼、装车、摆放			1.暂估工程量，结算时按实际发生工程量签证						工日			30


			30			010103002011			原钢货架汽车运输			1.暂估工程量，结算时按实际发生工程量签证						车			8
































			本页小计


			合   计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。








E.3.1  措施项目清单计价表





			表E.3.1 措施项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目建筑工程															标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目												第  1  页  共  1  页


			序号			项目编号						项目名称									工作内容						价格
(元)						备注


			1			011601009001						安全生产									1.施工现场安全施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			2			011601008001						环境保护									1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			3			011601007001						文明施工									1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			4			011601006001						临时设施									1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容												详见明细表E.3.2


			5			011601010001						冬雨季施工增加费									1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容												详见明细表E.3.2


			6			011601002001						垂直运输									1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等												详见明细表E.3.2


			7			011601002006						垂直运输									1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等												详见明细表E.3.2









































			本页小计																														-


			合计																														-


			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








E.4.1  其他项目清单计价表


			表E.4.1  其他项目清单计价表


			工程名称：建筑工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目名称			暂估（暂定）
金额（元）						结算（确定）
金额（元）			调整金额±
（元）						备注


			1			暂列金额			9376.05															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0															详见本标准表E.4.3


			3			计日工																		详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费																		详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目

























































































			合    计						9376.05															-








E.4.2  暂列金额明细表





			表E.4.2  暂列金额明细表


			工程名称：建筑工程															标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称									计算基础						费率（%）			暂定金额
  （元）									确定金额
  （元）			调整金额±
  （元）			备注


			1			不可预见费									117200.68						8			9376.05									0			0





































































































			本页小计												-						-			9376.05									0			0			-


			合    计												-						-			9376.05									0			0			-


			注：						1  本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费
   率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2  投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3  结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








E.4.3  专业工程暂估价明细表


			表E.4.3  专业工程暂估价明细表


			工程名称：建筑工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目						第 1 页  共 1 页


			序号			专业工程名称			暂估金额（元）						确认金额（元）						调整金额±
（元）			备注


									含税价格						含税价格


									C1						C2						D=C2-C1


































































































			本页小计						0						0						0			-


			合计																					-


			    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写
        “确认金额”。








E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：建筑工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 1 页  共 3 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			1			H00001			人工费 						元			30161.713												人工系数:0.92;


			2			01010300007			螺纹钢筋 HRB400 Φ12 						kg			18.45


			3			01090100001			圆钢 综合 						kg			197.447


			4			01090100009			圆钢 Φ6 						kg			6.12


			5			01150300001			六角空心钢 						kg			3.046


			6			01170100001			热轧工字钢 						kg			3554.037


			7			01190100001			热轧槽钢 						kg			2832.336


			8			01190300001@1			镀锌槽钢 100mm×53mm×5mm 						kg			12.8


			9			01210500001@1			镀锌等边角钢 75×6 						kg			265.532


			10			01290100003			热轧钢板 综合 						kg			367.659


			11			02090300001			单层养护膜 						m2			1.363


			12			03010500229			螺栓 综合 						套			11.965


			13			03010700021			膨胀螺栓 M12 						套			48.96


			14			03130100019			低碳钢焊条 综合 						kg			240.624


			15			03130600013			合金钢钻头 Φ20 						个			0.6


			16			03130600014			合金钢钻头 一字形 						个			0.189


			17			03210100027			射钉(枪钉) 						盒			1.847


			18			03210100033			铁钉 						kg			5.971


			19			03210100040			圆钉 L50～75 						kg			0.031


			20			03210700004			镀锌铁丝 Φ0.7 						kg			0.168


			21			03210700013			镀锌铁丝 Φ4.0 						kg			0.004


			22			03210900005@1			镀锌铁件 200mm×200mm×10mm 						块			12.24


			23			04010100001			普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 						kg			75.674


			24			04030300001			天然细砂 						m3			1.35


			25			04070100002			炉渣 						m3			0.725


			26			04090100002			生石灰 						kg			39.432


			27			04090100003			石灰膏 						m3			0.31


			28			04130100006			标准砖 240×115×53 						m3			0.659


			29			04130400001			页岩烧结多孔砖 240×115×90 						m3			6.143


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：建筑工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 2 页  共 3 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			30			04130400002			页岩烧结多孔砖 240×190×90 						m3			5.997


			31			05030100002			杉木锯材 						m3			0.004


			32			09030100004@1			松木板 						m2			215.46


			33			13371100001			土工布 						m2			0.136


			34			14353500012			隔离剂 						kg			0.199


			35			14430300015			塑料粘胶带 20mm×50m 						卷			0.09


			36			17010500001			焊接钢管 综合 						kg			156.8


			37			17270300003			高压橡胶管 D25 						m			0.454


			38			34110100002			水 						t			6.828


			39			34110200001			电 						kW·h			0.076


			40			35010300002			木模板 2440×1220×15 						m2			0.491


			41			88010500001			其他材料费 						元			2249.857


			42			BCCLF15			原钢货架汽车运输 						车			8


			43			BCCLF2			现场废弃家俱汽车外运 						车			3


			44			BCCLF5			现场废弃家俱人工搬运下楼装车 						工日			20


			45			BCCLF8			原钢货架人工搬运下楼、装车、摆放 						工日			50


			46			80210400004			商品混凝土(砾石) C25 						m3			0.335


			47			80010300001			预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0 						m3			0.208


			48			80010300002			预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 						m3			2.637


			49			JX001			其他机械费 						元			97.559


			50			J10-13			内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小						台班			1.797


			51			J10-4			电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小						台班			7.695


			52			J1-15			轮胎式装载机 斗容量(m3) 1.5 中						台班			0.186


			53			J12-46			相贯线切割机 φ215 小						台班			0.056


			54			J12-9			组合烘箱 小						台班			4.948


			55			J1-48			手持式风动凿岩机 小						台班			3.179


			56			J3-19			汽车式起重机 提升质量(t) 8 大						台班			0.001


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：建筑工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 3 页  共 3 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			57			J3-54			门式起重机 提升质量(t) 10 大						台班			2.729


			58			J3-55			门式起重机 提升质量(t) 20 大						台班			1.045


			59			J4-12			自卸汽车 装载质量(t) 8 中						台班			2.304


			60			J4-32			轨道平车 装载质量(t) 10 中						台班			1.672


			61			J4-33			洒水车 罐容量(L) 4000 中						台班			0.095


			62			J4-5			载重汽车 装载质量(t) 6 中						台班			0.003


			63			J5-1			电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小						台班			5.257


			64			J6-14			干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小						台班			0.285


			65			J7-1			钢筋调直机 直径(mm) 14 小						台班			0.001


			66			J7-124			电锤 520W 小						台班			0.6


			67			J7-2			钢筋切断机 直径(mm) 40 小						台班			0.003


			68			J7-3			钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小						台班			0.005


			69			J7-36			摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小						台班			0.767


			70			J7-45			剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中						台班			0.139


			71			J7-74			管子切断机 管径(mm) 325 小						台班			0.008


			72			J7-78			型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中						台班			0.612


			73			J7-79			型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小						台班			0.612


			74			J9-11			直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小						台班			0.01


			75			J9-14			点焊机 容量(kV·A) 75 小						台班			0.001


			76			J9-17			对焊机 容量(kV·A) 10 小						台班			0.002


			77			J9-4			交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小						台班			22.892


			78			J9-40			电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小						台班			0.001











			本页小计												元			-						-


			本页合计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。
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E.1.2  单位工程清单汇总表





			       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目装饰装修工程						标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目内容						计算基础说明 									费率%			金额
（元）


			1			分部分项工程费						分部分项费用合计									100


			1.1			分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费


			1.1.1			人工费


			1.1.2			材料费


			1.1.2.1			其中：工程设备费


			1.1.3			机械费


			1.1.4			管理费															15.15


			1.1.5			利润															13.91


			1.2			分部分项工程项目清单列项的措施项目费


			2			措施项目费															100


			2.1			其中：安全生产措施项目费															3.69


			3			其他项目费


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估价


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			3.5			其中：合同中约定的其他项目


			4			税前造价


			5			优惠															10


			6			增值税						1+2+3-3.2-协商项目费B									9


			单位工程建安造价									1+2+3+4


			注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。
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			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


									主楼23~25层部分


									门窗工程


			1			010807001001			原铝合金窗维修清洗									m2			443.67


			2			010801002001			成品套装木门			1.门类型:成品套装木门
2.尺寸:900*2100mm
3.五金种类、规格:门碰珠						樘			12


			3			010802003001			钢制甲级防盗门			1.门类型:钢制甲级防盗门
2.尺寸:900*2100mm						樘			16


			4			010802003002			钢制甲级防盗门			1.门类型:钢制甲级防盗门
2.尺寸:1500*2100mm						樘			5


			5			010808001001			成品木门套			1.成品木门套						m			110.1


									楼地面工程


			6			011102003003			原瓷砖楼地面清洗									m2			1597.82


			7			011102003004			800*800地面砖修补			1.陶瓷地砖 800×800
2.水泥砂浆粘贴						m2			60


			8			011102003005			300*300防滑地砖			1.300*300防滑地砖
2.水泥砂浆粘贴						m2			7.56


			9			011104002002			仿实木复合木地板			1.仿实木复合木地板						m2			50


			10			011105003002			瓷砖踢脚线			1.瓷砖踢脚线 100mm
2.水泥砂浆粘贴						m			155.17


			11			011105005001			仿实木踢脚线			1.仿实木踢脚线 100mm
2.装配式						m			77.94


			12			011103003001			塑胶运动地板			1.塑胶运动地板
2.厚度:3mm						m2			60.24


			13			011104003001			防静电地板			1.铝质防静电地板
2.架空高度:20cm						m2			55.28


									墙面工程


			14			011207001002			双面轻钢龙骨木芯板石膏板隔断墙			1.龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500
2.50mm岩棉吸音板
3.双面12mm石膏板						m2			399.88


			15			011207001003			单面轻钢龙骨木芯板石膏板隔断墙			1.龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500
2.12mm石膏板						m2			46.67


			16			011205001001			木芯板底条格栅护墙板饰面			1.3*4cm木龙骨+防火涂料
2.阻燃18mm木芯板
3.木芯板底条格栅护墙板饰面						m2			43.81


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目装饰装修工程												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 2 页  共 6 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			17			011205001002			米白色仿布纹护墙板饰面			1.3*4cm木龙骨+防火涂料
2.阻燃18mm木芯板
3.米白色仿布纹护墙板饰面						m2			11.28


			18			011502001001			黑色钛金线条包边									m			20.24


			19			011501001002			荣誉陈列柜									m2			11.28


									天棚工程


			20			011302001003			方形铝扣板 300×300吊顶天棚			1.平面、跌级天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300×300mm 平面
2.方形铝扣板 300×300
3.铝扣板收边线						m2			135.48


			21			011302001004			轻钢龙骨石膏板吊顶(平面)			1.平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 300×300mm 平面
2.石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上
3.天棚面层 嵌缝						m2			46.53


			22			011302002001			轻钢龙骨石膏板吊顶(跌级)			1.平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 300×300mm 跌级
2.石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上
3.天棚面层 嵌缝						m2			117.17


			23			011302001006			矿棉吸音板吊顶			1.H形矿棉吸音板轻钢吊顶（暗架式）						m2			197.74


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			24			011302003001			小会议室造型吊顶			1.平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 300×300mm 跌级
2.石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上
3.跌级天棚面层其侧面面层
4.天棚面层 嵌缝
5.天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m2以内) 0.02
6.天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m2以内) 0.5
7.LED线性灯
8.满刮腻子两遍 天棚
9.墙面抗碱封底涂料
10.刷乳胶漆 抹灰面 三遍						m2			46.56


			25			011302003002			大会议室造型吊顶			1.平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 300×300mm 跌级
2.石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上
3.跌级天棚面层其侧面面层
4.天棚面层 嵌缝
5.平面、跌级天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面
6.600*600穿孔吸声铝扣板吊顶
7.铝扣板收边线
8.天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m2以内) 0.02
9.天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m2以内) 0.5
10.满刮腻子两遍 天棚
11.墙面抗碱封底涂料
12.刷乳胶漆 抹灰面 三遍						m2			134.86


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			26			011302003004			智慧照明控制中心吊顶			1.平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 300×300mm 跌级
2.石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上
3.跌级天棚面层其侧面面层
4.天棚面层 嵌缝
5.平面、跌级天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面
6.600*600穿孔吸声铝扣板吊顶
7.铝扣板收边线
8.天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m2以内) 0.02
9.天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m2以内) 0.5
10.满刮腻子两遍 天棚
11.墙面抗碱封底涂料
12.刷乳胶漆 抹灰面 三遍						m2			55.28


			27			010810002001			窗帘盒			1.18mm阻燃木芯板基层
2.石膏板天棚面层						m			28.05


			28			011302001005			天棚面层开孔			1.天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m2以内) 0.5						m2			76


			29			011303002001			铝合金检修口			1.铝合金检修口 成品 300×300						个			38


			30			011303002002			铝合金回风口			1.铝合金回风口 成品 300×900						个			38


			31			011303002003			铝合金送风口			1.铝合金送风口 成品 600×600						个			38


									涂料工程


			32			011404001002			墙面喷刷涂料			1.腻子种类:满刮腻子两遍 内墙
2.墙面界面剂+墙面抗碱封底涂料
3.涂料品种、喷刷遍数刷乳胶漆 抹灰面 二遍						m2			846.43


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			33			011404001009			墙面喷刷涂料			1.喷刷涂料部位:原始墙面
2.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆 抹灰面 二遍						m2			1925.87


			34			011404002001			天棚喷刷涂料			1.腻子种类:满刮腻子两遍 天棚
2.墙面抗碱封底涂料
3.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆 抹灰面三遍						m2			187.13


									其他工程


			35			XSXMFA_001			窗帘购安			1.窗帘材质:聚酯纤维(涤纶)窗帘：200-400克/平方米						m2			612.42


			36			XSXMFA_002			文化建设宣传牌（含设计、制作、安装）			1.面层材料品种:2mm厚亚克力喷塑						m2			180


			37			XSXMFA_003			办公室门牌（含设计、制作、安装）			5mm亚克力底板+5mm亚克力烤漆磁吸面板尺寸120*250（暂定做法）						个			45


			38			011507001003			大会议室彩色拼电子屏移机			12块拼接电子屏，施工内容:拆装费(含打箱保护)、钢结构支架、运输、安装调试						m2			1


			39			011507001004			大会议室视频会议系统移机			8套音箱，施工内容:设备拆装费(含打箱保护)、钢运输、安装调试						项			1


			40			011507001005			智慧照明控制中心彩色拼电子屏移机			12块拼接电子屏，施工内容:拆装费(含打箱保护)、钢结构支架、运输、安装调试						项			1


			41			011507001006			智慧照明控制中心机房设备搬迁调试			机柜搬运及内部线路整理;服务器搬运及线路调试测速;机柜及服务器搬迁运费;终端连接调试服务(700个点位)						项			1


									一层加工车间部分


			42			010803001002			铝合金卷闸门			1.尺寸:铝合金卷闸门6800*3800mm
2.驱动类型:卷闸门安装 电动装置
3.其他工艺要求:装 小门增加费						m2			29.92


			43			010802003003			钢制甲级防盗门			1.门类型:钢制甲级防盗门
2.尺寸:900*2100mm						樘			2


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			44			011101001001			水泥砂浆楼地面			1.细石混凝土找平层40mm
2.水泥砂浆楼地面 20mm						m2			218.04


			45			011101003001			环氧地坪面漆			1.环氧地坪面漆1mm						m2			12.91


			46			011201001002			墙面一般抹灰			1.墙面抹水泥砂浆 内砖墙 20mm						m2			63.22


			47			010506023001			墙面满挂钢丝网			1.墙面挂钢丝网						m2			63.22


			48			011302001007			矿棉吸音板吊顶			1.H形矿棉吸音板轻钢吊顶（暗架式）						m2			12.91


			49			011404001003			墙面喷刷涂料			1.满刮腻子两遍 内墙
2.刮仿瓷涂料 二遍						m2			520.89


			50			011404001004			墙脚刷灰色涂料			1.刷乳胶漆 抹灰面 二遍
2.20cm						m2			21.22


			51			011404002002			天棚喷刷涂料			1.满刮腻子两遍 天棚
2.刮仿瓷涂料 二遍						m2			274.61


									地下室仓库部分


			52			010802003004			钢制甲级防盗门			1.门类型:钢制甲级防盗门
2.尺寸:1500*2100mm						樘			3


			53			011207001004			双面轻钢龙骨硅酸钙板隔墙			1.龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500
2.硅酸钙板 12mm						m2			195.39


			54			011404001005			墙面喷刷涂料			1.满刮腻子两遍 内墙
2.加一层玻纤网格布
3.刮仿瓷涂料 二遍						m2			439.74


			55			011404001006			墙脚刷灰色涂料			1.刷乳胶漆 抹灰面 二遍
2.20cm						m2			26.88
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			序号			项目编号						项目名称									工作内容						价格
(元)						备注


			1			011601009002						安全生产									1.施工现场安全施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			2			011601008002						环境保护									1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			3			011601007002						文明施工									1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			4			011601006002						临时设施									1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容												详见明细表E.3.2


			5			011601010002						冬雨季施工增加费									1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容												详见明细表E.3.2


			6			011601001001						满堂脚手架									1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等												详见明细表E.3.2


			7			011601002002						垂直运输									1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等												详见明细表E.3.2


			8			011601002007						垂直运输									1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等												详见明细表E.3.2
































			本页小计																														-


			合计																														-


			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








E.4.1  其他项目清单计价表


			表E.4.1  其他项目清单计价表


			工程名称：装饰装修工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目名称			暂估（暂定）
金额（元）						结算（确定）
金额（元）			调整金额±
（元）						备注


			1			暂列金额			55515.28															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			160000															详见本标准表E.4.3


			3			计日工																		详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费																		详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目

























































































			合    计						215515.28															-








E.4.2  暂列金额明细表





			表E.4.2  暂列金额明细表


			工程名称：装饰装修工程															标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称									计算基础						费率（%）			暂定金额
  （元）									确定金额
  （元）			调整金额±
  （元）			备注


			1			不可预见费									693940.98						8			55515.28									0			0





































































































			本页小计												-						-			55515.28									0			0			-


			合    计												-						-			55515.28									0			0			-


			注：						1  本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费
   率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2  投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3  结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








E.4.3  专业工程暂估价明细表


			表E.4.3  专业工程暂估价明细表


			工程名称：装饰装修工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目						第 1 页  共 1 页


			序号			专业工程名称			暂估金额（元）						确认金额（元）						调整金额±
（元）			备注


									含税价格						含税价格


									C1						C2						D=C2-C1


			1			仓库材料搬迁			160000						160000						0































































































			本页小计						160000						160000						0			-


			合计						160000						160000						0			-


			    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写
        “确认金额”。








E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：装饰装修工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 1 页  共 6 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			1			BCRGF0			原铝合金窗维修清洗人工费 						元			443.67


			2			H00001			人工费 						元			251331.968												人工系数:0.92;


			3			01090100001			圆钢 综合 						kg			80.729


			4			01130100001			热轧扁钢 综合 						kg			3.812


			5			01210100006			热轧等边角钢 50×5 						kg			366.075


			6			01290700001			镀锌铁皮 δ0.475mm 						m2			17.537


			7			03010100001			铆钉 						个			438.698


			8			03010300013			沉头木螺钉 L32 						个			151.2


			9			03010300030			自攻螺钉 						个			11777.776


			10			03010500009			半圆头螺栓带帽带垫 M6×35 						套			8.217


			11			03010500230			螺栓带帽带垫 综合 						套			114.832


			12			03010700012			膨胀螺栓 M8×55 						套			811.817


			13			03010700016			膨胀螺栓 M8×80 						套			98.669


			14			03010700027			膨胀螺栓 M16 						套			105.829


			15			03030500002			木拉手 						个			24.604


			16			03030900001			折页 40mm 						块			61.509


			17			03030900004			不锈钢合页 						个			24


			18			03032500004			门碰珠 						个			12.24


			19			03051300001			弹簧件 						件			589.817


			20			03110700003			水砂纸 						张			6


			21			03130100019			低碳钢焊条 综合 						kg			17.652


			22			03130600008			合金钢钻头 						个			10.152


			23			03130600011			合金钢钻头 Φ10 						个			0.194


			24			03130700007			石料切割锯片 						片			0.266


			25			03210100026			射钉 						个			360.614


			26			03210100027			射钉(枪钉) 						盒			12.578


			27			03210100033			铁钉 						kg			23.127


			28			03210500023			热镀锌钢丝网 0.9mm 						m2			66.381


			29			03210900009			加工铁件 						kg			37.047


			30			03210900015			铁件 综合 						kg			572.525


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：装饰装修工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 2 页  共 6 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			31			04010100001			普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 						kg			3469.319


			32			04010400001			白水泥 						kg			8.928


			33			04030500001			中净砂(过筛) 						m3			6.898


			34			04031100003			河砂 综合 						m3			1.549


			35			04050100004			碎石 5mm～20mm 						m3			5.158


			36			04090700001			双飞粉 						kg			2099.92


			37			04090700002			熟石膏粉 						kg			1.235


			38			05030100002			杉木锯材 						m3			1.473


			39			05030700002			木材、方材、板材 						m3			0.004


			40			05050100001			普通胶合板 3mm 						m2			6.24


			41			05050100001@1			木芯板底条格栅护墙板 						m2			48.191


			42			05050100001@2			米白色仿布纹护墙板饰面 						m2			12.408


			43			05050100005			普通胶合板 9mm 						m2			33.972


			44			05050100012			红榉木夹板 						m2			66.121


			45			05090100002			细木工板 18mm 						m2			17.758


			46			05090100002@1			阻燃木芯板 18mm 						m2			70.468


			47			06010200001			磨砂玻璃 5mm 						m2			3.632


			48			07050100003@1			300*300防滑地砖 						m2			7.749


			49			07050100004			陶瓷地砖 800×800 						m2			62.4


			50			07230100002@1			条形复合地板 						m2			52.5


			51			07250300001			铝质防静电地板 含支架 						m2			56.386


			52			09010100001			石膏板 						m2			358.92


			53			09010100001@1			12mm石膏板 						m2			49.004


			54			09010300001@1			12mm石膏板 						m2			839.748


			55			09030100003			榉木皮 						m2			3.885


			56			09050200001			铝扣板 300×300 						m2			138.19


			57			09050200002@1			600*600穿孔吸声铝扣板 						m2			98.287


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：装饰装修工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 3 页  共 6 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			58			09050300001@1			黑色钛金不锈钢板 						m2			1.502


			59			09070100001			矿棉吸音板 						m2			216.968


			60			09190100005			硅酸钙板 12mm 						m2			410.319


			61			09270200001			耐碱玻纤网格布 						m2			527.692


			62			09370100001			铝合金格栅 100×100×1.5 						m2			10.098


			63			10010100001			边龙骨 22×22 						m			126.389


			64			10010300001			轻钢竖龙骨(QC) 75×50 						m			1131.013


			65			10010900001			U型38主龙骨 12×38 						m			168.519


			66			10011300001			轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300 						m2			47.228


			67			10011300005			轻钢龙骨不上人型(跌级) 300×300 						m2			251.325


			68			10011700001			隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm 						m			49.648


			69			10011700002			隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm 						m			93.088


			70			10011700003			H龙骨 20×20 						m			695.142


			71			10011700004			轻钢天地龙骨 75×40 						m			654.797


			72			10030300001			铝合金龙骨不上人型(平面) 300×300 						m2			137.512


			73			10030300003			铝合金龙骨不上人型(平面) 600×600 						m2			97.805


			74			10030900001			铝合金条板龙骨 h=35 						m			9.344


			75			10030900002			铝合金条板龙骨 h=45 						m			9.631


			76			10130500002			38龙骨接长件 						块			63.195


			77			10150100002			铝合金龙骨主接件 						个			4.158


			78			10150300003			铝合金大龙骨垂直吊挂件 						个			8.217


			79			10150300004			铝合金条板龙骨垂直吊挂件 						个			8.217


			80			10170100004			吊筋 						kg			514.612


			81			10170100007			38吊件 						块			168.519


			82			11010200002			单扇套装平开实木门 						樘			12


			83			11090300001			铝合金卷闸门 						m2			29.92


			84			11230900001			防盗门 甲级 						m2			59.22


			85			11370100002			卷闸电动装置 						套			1


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：装饰装修工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 4 页  共 6 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			86			11410100001			成品木门套 						m			112.302


			87			12010100015			榉木内角线 10×10 						m			58.066


			88			12010500002			榉木封边 25×5 						m			125.797


			89			12010700001			榉木收口线 4×18 						m			32.819


			90			12050300001			瓷砖踢脚线 100mm 						m			158.273


			91			12070100002			半圆内角线 						m			37.688


			92			12090300002@1			仿实木踢脚线 100mm 						m			79.499


			93			13010100003			成品腻子粉 						kg			3223.189


			94			13010500004			环氧面漆 						kg			15.879


			95			13030300005			白乳胶漆 						kg			789.801


			96			13030300006			抗碱底涂料 						kg			358.605


			97			13050100005			防火漆 涂层2mm≥1h 						kg			9.784


			98			13050300002			醇酸防锈漆 红丹 						kg			3.673


			99			13330400001@1			塑胶运动地板 						m2			66.264


			100			13350500003			嵌缝膏 						kg			121.947


			101			14050100005			油漆溶剂油 						kg			0.242


			102			14050100006			油漆溶剂油 200# 						kg			1.03


			103			14310700001			草酸 						kg			15.978


			104			14410000002			117胶 						kg			864.673


			105			14410000027			塑料粘结剂 						kg			27.108


			106			14430100001			801胶 						kg			1147.536


			107			15030300004@1			50mm岩棉吸音板 						m2			419.874


			108			17070100005			无缝钢管 Φ48×3.5 						kg			8.765


			109			17090100004			无缝方钢管 25×25×2.5 						m			15.154


			110			17250000003			热塑管 dn20 						m			0.44


			111			20330100002			聚乙烯泡沫塑料垫 δ2 						m2			55


			112			22410700001@1			铝合金检修口 成品 300×300 						个			38


			113			22410700001@2			铝合金送风口 成品 600×600 						个			38


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：装饰装修工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 5 页  共 6 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			114			22410700002@1			铝合金回风口 成品 300×900 						个			38


			115			28010300006			硬铜绞线 TJ-35mm2 						m			3.55


			116			28032100005			铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 						m			10.2


			117			29090100006			铜接线端子 OT-100A 						个			6.6


			118			29090100008			铜接线端子 DT-6mm2 						个			10.2


			119			29271100001			插片 						件			1179.634


			120			34020900001			绷带 						m			509.045


			121			34110100002			水 						t			15.771


			122			35030100002			竹脚手板 侧编 						m2			3.619


			123			35031500003			直角扣件 单个1.4kg 						个			3.314


			124			35031500004			对接扣件 单个1.4kg 						个			0.829


			125			35031500006			回转扣件 单个1.4kg 						个			1.243


			126			35031500009			脚手架底座 						只			0.654


			127			88010300004			卷闸门活动小门增加费 						扇			1


			128			88010500001			其他材料费 						元			12177.877


			129			BCCLF12			LED线性灯 						m			14.4


			130			BCCLF14			LED发光灯管10*100cm 						支			5


			131			80010100005			预拌干混地面砂浆 DS M15.0 						m3			1.365


			132			80010100006			预拌干混地面砂浆 DS M20.0 						m3			4.717


			133			80010200003			预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 						m3			1.34


			134			JX001			其他机械费 						元			285.729


			135			J10-4			电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小						台班			7.077


			136			J3-40			叉式起重机 提升质量(t) 5 中						台班			0.028


			137			J4-38			电瓶车 牵引质量(t) 2.5 小						台班			4


			138			J4-4			载重汽车 装载质量(t) 5 中						台班			0.04


			139			J4-5			载重汽车 装载质量(t) 6 中						台班			0.36


			140			J6-1			双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小						台班			0.872


			141			J6-14			干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小						台班			1.245


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：装饰装修工程									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 6 页  共 6 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			142			J7-102			岩石切割机 功率(kW) 3 小						台班			1.216


			143			J7-118			砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小						台班			0.933


			144			J7-12			木工圆锯机 直径(mm) 500 小						台班			2.986


			145			J7-124			电锤 520W 小						台班			15.799


			146			J7-13			木工圆锯机 直径(mm) 600 小						台班			0.059


			147			J9-2			交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小						台班			0.687


			148			J9-4			交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小						台班			7.449


			149			Y10-3			钳形接地电阻测试仪 量程:0.1～1200Ω,1mA～30A 						台班			0.1


			150			Y31-4			网络分析仪 量程:30kHz～6GHz,分辨率:1Hz 						台班			56


			151			Y36-15			对讲机(一对) 最大通话距离:5km 						台班			49


			152			Y8-2			笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 						台班			125.28


			153			Y9-3			手持式万用表 10000计数,真有效值 						台班			39.8












































			本页小计												元			-						-


			本页合计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。
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E.1.2  单位工程清单汇总表





			       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目钢结构车库-建筑						标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目内容						计算基础说明 									费率%			金额
（元）


			1			分部分项工程费						分部分项费用合计									100


			1.1			分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费


			1.1.1			人工费


			1.1.2			材料费


			1.1.2.1			其中：工程设备费


			1.1.3			机械费


			1.1.4			管理费															25.64


			1.1.5			利润															16.81


			1.2			分部分项工程项目清单列项的措施项目费


			2			措施项目费															100


			2.1			其中：安全生产措施项目费															8.18


			3			其他项目费


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估价


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			3.5			其中：合同中约定的其他项目


			4			税前造价


			5			优惠															10


			6			增值税						1+2+3-3.2									9


			单位工程建安造价									1+2+3+4


			注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。








E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目钢结构车库-建筑												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 4 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


									土石方工程


			1			010103001001			平整场地			1.场地平整 机械						m2			930.04


			2			010102001001			挖基坑土方（外运）			1.挖掘机挖一般土方 装车 普通土						m3			134.73


			3			010102001002			挖基坑土方（利用回填）			1.挖掘机挖一般土方 不装车 普通土						m3			460.55


			4			010201001001			首层地面填碎石垫层									m3			87.54


			5			010102007001			回填土方			1.机械碾压 填土碾压						m3			460.55


			6			010103002001			余方弃置			1.自卸汽车运土方，运距暂按10km计算						m3			134.73


									砌筑工程


			7			010401001001			砖基础			1.页岩多孔砖 厚190mm
2.预拌干混砌筑砂浆 DM M7.5						m3			34.34


			8			010401002001			实心砖墙			1.页岩多孔砖 厚190mm
2.预拌干混砌筑砂浆 DM M7.5
3.外墙						m3			25.53


			9			010401002007			实心砖墙			1.均采用容重不大于7KN/m³，干密度级别B06、强度等级A3.5的蒸压轻质加气混凝土砌块；
2.加气专用拌和砂浆
3.内墙						m3			15.18


			10			010903003001			墙身防潮层			1.水泥防水砂浆 20mm厚						m2			38.15


									混凝土工程


			11			010501001001			基础垫层			1.C15混凝土垫层
2.厚度:10cm
3.垫层木模板
4.泵送						m3			73.26


			12			010501001002			首层地面垫层			1.C30商品混凝土垫层
2.厚度:20cm
3.加浆抹光随捣随抹
4.泵送						m3			116.72


			13			010502003001			满堂基础			1.C30商品混凝土
2.满堂基础木模板
3.泵送						m3			288.47


			14			010502006001			钢筋混凝土柱			1.C30商品混凝土
2.矩形柱 木模板 钢支撑						m3			7.09


			15			010502008001			钢柱柱脚灌浆			1.C35细石混凝土灌浆						m3			0.55


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目钢结构车库-建筑												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 2 页  共 4 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			16			010502008002			钢柱柱脚包封			1.C30商品混凝土包封
2.桩脚包封模板						m3			6.56


			17			010502022002			压顶			1.C25商品混凝土
2.压顶木模板木支撑						m3			2.84


									钢筋工程


			18			010506010003			现浇混凝土钢筋			1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6						t			0.08


			19			010506010005			现浇混凝土钢筋			1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ10						t			1.42


			20			010506010004			现浇混凝土钢筋			1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ12						t			1.81


			21			010506010006			现浇混凝土钢筋			1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ16						t			0.05


			22			010506010007			现浇混凝土钢筋			1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ18						t			0.96


			23			010506025001			预埋铁件			1. 小型零星构件 制作
2. 小型零星构件 安装						t			0.77


									其他工程


			24			010902005001			屋面排水管			1.屋面排水 PVC塑料 排水管 φ≤110mm						m			81.6


			25			010502031001			坡道									m2			106.2


			26			010502029001			散水									m2			55.8


			27			010401010001			排水沟			1.砖砌明沟 沟深平均27cm						m			158.6


									钢结构工程


			28			010603001002			钢柱			1.钢柱制作、安装
2.抛丸除锈
3.二遍醇酸底漆(60μm
4.二遍醇酸面漆(100μm)
5.防火涂料，耐火极限2小时
6.钢构件市内运输15km						t			7.554


			29			010604001002			钢梁			1.钢梁制作、安装
2.抛丸除锈
3.二遍醇酸底漆(60μm
4.二遍醇酸面漆(100μm)
5.防火涂料，耐火极限1.5小时
6.钢构件市内运输15km						t			4.958


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目钢结构车库-建筑												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 3 页  共 4 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			30			010607002002			钢拉条			1.钢支撑制作、安装
2.抛丸除锈
3.二遍醇酸底漆(60μm
4.二遍醇酸面漆(100μm)
5.防火涂料，耐火极限1.5小时
6.钢构件市内运输15km						t			3.948


			31			010607003002			钢檩条			1.C形檩条C220X75X20X2.5mm制作、安装
2.防火涂料，耐火极限1.5小时
3.钢构件市内运输15km						t			1.44


			32			010607003003			钢檩条			1.C形檩条C160X70X20X3.0mm制作、安装
2.防火涂料，耐火极限1.5小时
3.钢构件市内运输15km						t			8.32


			33			010608002001			高强螺栓			1.M20
2.10.9级摩擦型连接高强度螺栓						套			348


			34			010605002001			双面铝镁锰岩棉夹芯保温板			1.75厚双面铝镁锰岩棉夹芯保温板						m2			516.83


			35			010605002002			彩钢压型钢板			1.单层彩钢墙面板						m2			365.16


			36			010605003001			双面铝镁锰岩棉夹芯保温板			1.75厚双面铝镁锰岩棉夹芯保温板						m2			560.86


			37			010607009001			不锈钢天沟			1.天沟 不锈钢
2.展开宽度780mm						m			110.4


			38			010605002003			屋脊收边			1.单层彩钢板屋脊
2.展开宽 600mm						m			40


			39			010605002004			女儿墙收边			1.单层彩钢板女儿墙收边
2.展开宽400mm						m			111.4


			40			010605002006			山墙收边			1.单层彩钢板山墙收边
2.展开宽500mm						m			59


			41			010605002008			雨棚 收边			1.单层彩钢板雨棚收边
2.展开宽600mm						m			148


			42			010605002005			门框、窗框包边			1.单层彩板门框、窗框包边
2.展开宽250mm						m			281


			43			010605002007			外墙转角包边			1.单层彩板外墙转角包边
2.展开宽330mm						m			25.28


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目钢结构车库-建筑												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 4 页  共 4 页


			合   计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。








E.3.1  措施项目清单计价表





			表E.3.1 措施项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目钢结构车库-建筑															标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目												第  1  页  共  1  页


			序号			项目编号						项目名称									工作内容						价格
(元)						备注


			1			011601009004						安全生产									1.施工现场安全施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			2			011601008004						环境保护									1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			3			011601007004						文明施工									1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			4			011601006004						临时设施									1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容												详见明细表E.3.2


			5			011601010004						冬雨季施工增加费									1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容												详见明细表E.3.2


			6			011601003001						大型机械进出场及安拆-履带式挖掘机									1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等												详见明细表E.3.2


			7			011601002003						垂直运输									1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等												详见明细表E.3.2


			8			011601002008						垂直运输									1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等												详见明细表E.3.2





























			本页小计																														-


			合计																														-


			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








E.4.1  其他项目清单计价表


			表E.4.1  其他项目清单计价表


			工程名称：钢结构车库-建筑									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目名称			暂估（暂定）
金额（元）						结算（确定）
金额（元）			调整金额±
（元）						备注


			1			暂列金额			76113.45															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0															详见本标准表E.4.3


			3			计日工																		详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费																		详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目

























































































			合    计						76113.45															-








E.4.2  暂列金额明细表





			表E.4.2  暂列金额明细表


			工程名称：钢结构车库-建筑															标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称									计算基础						费率（%）			暂定金额
  （元）									确定金额
  （元）			调整金额±
  （元）			备注


			1			不可预见费									951418.16						8			76113.45									0			0





































































































			本页小计												-						-			76113.45									0			0			-


			合    计												-						-			76113.45									0			0			-


			注：						1  本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费
   率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2  投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3  结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








E.4.3  专业工程暂估价明细表
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			序号			专业工程名称			暂估金额（元）						确认金额（元）						调整金额±
（元）			备注


									含税价格						含税价格


									C1						C2						D=C2-C1


































































































			本页小计						0						0						0			-


			合计																					-


			    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写
        “确认金额”。
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			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			1			H00001			人工费 						元			207630.152												人工系数:0.92;


			2			01010300006			螺纹钢筋 HRB400 Φ10 						kg			1448.4


			3			01010300007@1			螺纹钢筋 HRB400 Φ12 						kg			1855.25


			4			01010300009			螺纹钢筋 HRB400 Φ16 						kg			51.25


			5			01010300010			螺纹钢筋 HRB400 Φ18 						kg			984


			6			01050100005			钢丝绳 Φ12 						kg			41.039


			7			01090100001			圆钢 综合 						kg			2381.902


			8			01090100009			圆钢 Φ6 						kg			81.6


			9			01210100006			热轧等边角钢 50×5 						kg			1226.478


			10			01250100001@1			C形檩条C250X75X20X2.5 						kg			2023.632


			11			01290100003			热轧钢板 综合 						kg			14694.336


			12			01291100009@1			不锈钢板 δ3.0mm 						m2			101.016


			13			01490100002			角铝 L25.4mm×1mm 						m			150.982


			14			01490300002			槽铝 75mm 						m			366.239


			15			01490300005			地槽铝 75mm 						m			74.94


			16			01490500001			工字铝 						m			1340.002


			17			02090300001			单层养护膜 						m2			749.351


			18			02290500004			麻绳 						kg			0.488


			19			03010500089			对拉螺栓 						kg			1.351


			20			03010500097			高强螺栓带帽带垫 M20 						套			368.88


			21			03010500229			螺栓 综合 						套			173.68


			22			03010500276			圆头螺栓 Φ6×35 						套			103.366


			23			03130100006			低合金钢焊条 E43 系列 						kg			33.499


			24			03130100019			低碳钢焊条 综合 						kg			490.826


			25			03130200001			不锈钢焊丝 						kg			36.432


			26			03130200008			焊丝 Φ3.2 						kg			29.018


			27			03130200031			自动焊丝 						kg			165.159


			28			03130300002			自动焊剂 						kg			217.709


			29			03130600004			钻头 Φ10 						个			3.101


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。
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			30			03210100040			圆钉 L50～75 						kg			14.487


			31			03210700004			镀锌铁丝 Φ0.7 						kg			10.856


			32			03210700004@1			镀锌铁丝 Φ0.7 						kg			9.499


			33			03210700013			镀锌铁丝 Φ4.0 						kg			0.153


			34			03210700027			镀锌铁丝 						kg			5


			35			03210900002			垫铁 综合 						kg			253.589


			36			03210900010			金属结构铁件 						kg			36.412


			37			03210900014			其他铁件 综合 						kg			0.175


			38			03211300003			吊装夹具 						套			0.25


			39			03211300030			钢丸 						kg			241.633


			40			04010100001			普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 						kg			984.767


			41			04030400001			粗净砂 						m3			0.609


			42			04030500001			中净砂(过筛) 						m3			18.559


			43			04050100001			碎石 						m3			96.434


			44			04130100006			标准砖 240×115×53 						m3			39.999


			45			04130400002			页岩烧结多孔砖 240×190×90 						m3			12.821


			46			04150900002			加气混凝土砌块 						m3			24.356


			47			05010100001			杉原木 						m3			0.063


			48			05030100002			杉木锯材 						m3			1.121


			49			05030400002			板方材 						m3			0.067


			50			09050200016			彩钢板 δ0.5mm 						m2			264.625


			51			09050200020			压型彩钢板 δ0.5mm 						m2			379.766


			52			09110100002@1			75厚双面铝镁锰岩棉夹芯保温板 						m2			1131.134


			53			13010900010			环氧富锌底漆 						kg			13.262


			54			13011100001			醇酸磁漆 各色 						kg			354.494


			55			13030500006			丙烯酸聚合物乳胶 						kg			80.115


			56			13050100007			防火涂料 NCB型 						kg			5705.061


			57			13050300002			醇酸防锈漆 红丹 						kg			2.871


			58			13310100003			石油沥青 30# 						kg			123.48


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。
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			59			13350500005			聚硫密封膏 						kg			202.38


			60			13371100001			土工布 						m2			1.245


			61			14312100008			滑石粉 						kg			50.904


			62			14352300002			醇酸漆稀释剂 X6 						kg			18.658


			63			14352300008			稀释剂 						kg			1.063


			64			14353500012			隔离剂 						kg			16.422


			65			14391900005			二氧化碳气体 						m3			25.049


			66			14410100004			硅酮胶 300mL 						支			534.507


			67			14410100005			硅酮胶 350g/支 						支			2.208


			68			14430100001			801胶 						kg			55.002


			69			14430300015			塑料粘胶带 20mm×50m 						卷			4.04


			70			17250000033			硬塑料管 dn20 						m			18.418


			71			17250200006			PVC塑料排水管 dn110 						m			86.006


			72			17270100007			橡胶压力管 						m			4.305


			73			17310100003			泵管 						m			6.219


			74			18090700003			PVC直通接头 De110 						个			20.4


			75			18211300002			伸缩节 DN110 						个			9.139


			76			18250100011			镀锌固定卡子 75mm 						只			246.778


			77			18250300034			卡箍(泵管用) 						个			2.871


			78			18313500009			彩钢堵头 						m2			6.317


			79			33012100004			安全爬梯 						kg			26.448


			80			33091100001			塑料落水口 						个			18.18


			81			34020100006			橡胶密封条 						m			971.97


			82			34070100001			安全绳 						m			64.38


			83			34110100002			水 						t			257.367


			84			34110100002@1			水 						t			0.308


			85			34110200001			电 						kW·h			71.756


			86			35010300002			木模板 2440×1220×15 						m2			33.87


			87			35130300001			千斤顶 						台			0.25


			88			80010300008			加气专用砌筑砂浆 DDaMM5.0 						t			3.472


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。
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			89			88010100002			钢管使用费 						t·月			1.251


			90			88010100003			扣件使用费 						个·月			314.564


			91			88010300002			钢支架摊销 						kg			4.144


			92			88010500001			其他材料费 						元			24346.02


			93			J0021			枕木 						m3			0.08


			94			J0022			草袋 						m2			6.38


			95			80210200002@1			微膨胀混凝土(细石) C35 						m3			0.558


			96			80210400002			商品混凝土(砾石) C15 						m3			95.888


			97			80210400004			商品混凝土(砾石) C25 						m3			2.883


			98			80210400005			商品混凝土(砾石) C30 						m3			424.126


			99			80010100003			预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm 						m3			0.414


			100			80010100006			预拌干混地面砂浆 DS M20.0 						m3			2.976


			101			80010200003			预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 						m3			7.406


			102			80010300001			预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0 						m3			3.315


			103			80010300002			预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 						m3			2.869


			104			80010300005			预拌干混砌筑砂浆 DM M7.5 						t			13.777


			105			J0020			回程 						元			372.158


			106			JX001			其他机械费 						元			478.71


			107			J10-10			电动空气压缩机 排气量(m3/min) 10 中						台班			57.43


			108			J1-1			履带式推土机 功率(kW) 75 中						台班			1.086


			109			J12-41			电动扭力扳手 27×30 小						台班			4.35


			110			J12-9			组合烘箱 小						台班			13.464


			111			J1-33			钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大						台班			1.359


			112			J1-35			电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小						台班			4.615


			113			J1-7			履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大						台班			1.02


			114			J3-19			汽车式起重机 提升质量(t) 8 大						台班			0.083


			115			J3-22			汽车式起重机 提升质量(t) 16 大						台班			0.813


			本页小计												元			-						-
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			116			J3-23			汽车式起重机 提升质量(t) 20 大						台班			4.27


			117			J3-54			门式起重机 提升质量(t) 10 大						台班			7.068


			118			J3-55			门式起重机 提升质量(t) 20 大						台班			1.877


			119			J4-12			自卸汽车 装载质量(t) 8 中						台班			3.774


			120			J4-17			平板拖车组 装载质量(t) 20 大						台班			2.256


			121			J4-19			平板拖车组 装载质量(t) 40 大						台班			0.5


			122			J4-32			轨道平车 装载质量(t) 10 中						台班			1.19


			123			J4-33			洒水车 罐容量(L) 4000 中						台班			0.648


			124			J4-5			载重汽车 装载质量(t) 6 中						台班			0.386


			125			J6-10			混凝土布料机 小						台班			4.785


			126			J6-12			灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小						台班			0.038


			127			J6-14			干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小						台班			3.39


			128			J6-18			混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小						台班			0.865


			129			J6-6			混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大						台班			0.957


			130			J6-8			混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大						台班			3.349


			131			J7-1			钢筋调直机 直径(mm) 14 小						台班			0.383


			132			J7-1@1			钢筋调直机 直径(mm) 14 小						台班			0.019


			133			J7-106			抛丸除锈机 直径(mm) 500 大						台班			2.469


			134			J7-12			木工圆锯机 直径(mm) 500 小						台班			0.183


			135			J7-2			钢筋切断机 直径(mm) 40 小						台班			0.258


			136			J7-2@1			钢筋切断机 直径(mm) 40 小						台班			0.194


			137			J7-29			立式铣床 台宽×台长(mm) 400×1250 中						台班			0.582


			138			J7-3			钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小						台班			0.629


			139			J7-3@1			钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小						台班			0.453


			140			J7-35			摇臂钻床 钻孔直径(mm) 25 小						台班			0.214


			141			J7-36			摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小						台班			2.118


			本页小计												元			-						-
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			142			J7-45			剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中						台班			2.102


			143			J7-57			刨边机 加工长度(mm) 9000 大						台班			1.376


			144			J7-68			等离子切割机 电流(A) 400 小						台班			0.5


			145			J7-69			半自动切割机 厚度(mm) 100 小						台班			0.506


			146			J7-78			型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中						台班			0.546


			147			J7-79			型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小						台班			0.781


			148			J7-80			型钢组立机 厚度×宽度(mm) 60×800 小						台班			0.831


			149			J9-11			直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小						台班			0.507


			150			J9-11@1			直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小						台班			0.959


			151			J9-14@1			点焊机 容量(kV·A) 75 小						台班			0.015


			152			J9-17			对焊机 容量(kV·A) 10 小						台班			0.092


			153			J9-17@1			对焊机 容量(kV·A) 10 小						台班			0.199


			154			J9-2			交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小						台班			21.411


			155			J9-33			氩弧焊机 电流(A) 500 小						台班			2.981


			156			J9-35			二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小						台班			3.023


			157			J9-38			自动埋弧焊机 电流(A) 1200 小						台班			2.285


			158			J9-4			交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小						台班			39.67


			159			J9-40			电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小						台班			0.045


			160			J9-40@1			电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小						台班			0.081

















			本页小计												元			-						-


			本页合计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。
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E.1.2  单位工程清单汇总表





			       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目钢结构车库-装饰						标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目内容						计算基础说明 									费率%			金额
（元）


			1			分部分项工程费						分部分项费用合计									100


			1.1			分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费


			1.1.1			人工费


			1.1.2			材料费


			1.1.2.1			其中：工程设备费


			1.1.3			机械费


			1.1.4			管理费															15.15


			1.1.5			利润															13.91


			1.2			分部分项工程项目清单列项的措施项目费


			2			措施项目费															100


			2.1			其中：安全生产措施项目费															3.69


			3			其他项目费


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估价


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			3.5			其中：合同中约定的其他项目


			4			税前造价


			5			优惠															10


			6			增值税						1+2+3-3.2									9


			单位工程建安造价									1+2+3+4


			注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。








E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目钢结构车库-装饰												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


									门窗工程


			1			010803001003			铝合金卷闸门			1.尺寸:铝合金卷闸门3000*3000mm，3600*4000mm
2.驱动类型:手动开启						m2			204.3


			2			010807001002			铝合金玻璃平开窗			1.窗类型:铝合金玻璃平开窗
2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃 10mm						m2			59.85


									地面工程


			3			011101001002			水泥砂浆楼地面刷固化剂									m2			583.62


									墙面工程


			4			011201001001			水泥砂浆抹灰			1.基层类型、部位:墙面抹水泥砂浆，15mm厚						m2			455.44


			5			011203003002			浅灰色外墙面砖			1.聚氨酯防水涂料 1.5mm厚
2.聚合物水泥防水砂浆 (5mm厚) 
3.玻纤网格布
4.240×60面砖 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝(mm) 5						m2			141.48


									涂料工程


			6			011404001007			墙面喷刷涂料			1.满刮腻子两遍 内墙
2.刮仿瓷涂料 二遍						m2			308.96


			7			011404001008			墙脚刷灰色涂料			1.刷乳胶漆 抹灰面 二遍
2.20cm						m2			25.84






































			本页小计


			合   计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。








E.3.1  措施项目清单计价表





			表E.3.1 措施项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目钢结构车库-装饰															标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目												第  1  页  共  1  页


			序号			项目编号						项目名称									工作内容						价格
(元)						备注


			1			011601009005						安全生产									1.施工现场安全施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			2			011601008005						环境保护									1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			3			011601007005						文明施工									1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			4			011601006005						临时设施									1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容												详见明细表E.3.2


			5			011601010005						冬雨季施工增加费									1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容												详见明细表E.3.2


			6			011601002004						垂直运输									1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等												详见明细表E.3.2


			7			011601002009						垂直运输									1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等												详见明细表E.3.2









































			本页小计																														-


			合计																														-


			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








E.4.1  其他项目清单计价表


			表E.4.1  其他项目清单计价表


			工程名称：钢结构车库-装饰									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目名称			暂估（暂定）
金额（元）						结算（确定）
金额（元）			调整金额±
（元）						备注


			1			暂列金额			12731.94															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0															详见本标准表E.4.3


			3			计日工																		详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费																		详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目

























































































			合    计						12731.94															-








E.4.2  暂列金额明细表





			表E.4.2  暂列金额明细表


			工程名称：钢结构车库-装饰															标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称									计算基础						费率（%）			暂定金额
  （元）									确定金额
  （元）			调整金额±
  （元）			备注


			1			不可预见费									159149.25						8			12731.94									0			0





































































































			本页小计												-						-			12731.94									0			0			-


			合    计												-						-			12731.94									0			0			-


			注：						1  本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费
   率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2  投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3  结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








E.4.3  专业工程暂估价明细表


			表E.4.3  专业工程暂估价明细表


			工程名称：钢结构车库-装饰									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目						第 1 页  共 1 页


			序号			专业工程名称			暂估金额（元）						确认金额（元）						调整金额±
（元）			备注


									含税价格						含税价格


									C1						C2						D=C2-C1


































































































			本页小计						0						0						0			-


			合计																					-


			    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写
        “确认金额”。








E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：钢结构车库-装饰									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 1 页  共 2 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			1			H00001			人工费 						元			42455.628												人工系数:0.92;


			2			03130100019			低碳钢焊条 综合 						kg			10.215


			3			03130600011			合金钢钻头 Φ10 						个			8.044


			4			03130700007			石料切割锯片 						片			1.061


			5			04010100001			普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 						kg			1025.562


			6			04030400001			粗净砂 						m3			0.806


			7			04090700001			双飞粉 						kg			525.232


			8			06050100002@1			平面型钢化玻璃 8mm 						m2			53.865


			9			07010100005			墙面砖 240×60 						m2			131.223


			10			09270200001			耐碱玻纤网格布 						m2			169.776


			11			11090100003			铝合金平开窗 不含玻璃 						m2			59.85


			12			11090300001			铝合金卷闸门 						m2			204.3


			13			11370100002			卷闸电动装置 						套			15


			14			13030300005			白乳胶漆 						kg			6.103


			15			13030500006			丙烯酸聚合物乳胶 						kg			74.277


			16			13031100017			双组分聚氨酯防水涂料 						kg			290.741


			17			14410000002			117胶 						kg			216.272


			18			14410000004			玻璃胶 350g 						支			39.501


			19			14410000011			建筑胶 						kg			43.293


			20			34020500002			密封油膏 						kg			41.895


			21			34110100002			水 						t			4.355


			22			88010500001			其他材料费 						元			2509.715


			23			BCCLF1			水泥砂浆楼地面刷固化剂 						m2			583.62


			24			CLFTZ			材料费调整 						元			-0.014


			25			80010200003			预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 						m3			10.036


			26			JX001			其他机械费 						元			72.509


			27			JXFTZ			机械费调整 						元			0.046


			28			J6-12			灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小						台班			0.141


			29			J6-14			干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小						台班			1.662


			本页小计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：钢结构车库-装饰									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 2 页  共 2 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			30			J7-102			岩石切割机 功率(kW) 3 小						台班			1.641


			31			J7-124			电锤 520W 小						台班			15.938


			32			J9-4			交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小						台班			6.762
















































































			本页小计												元			-						-


			本页合计												元			-						-


			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。
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E.1.2  单位工程清单汇总表





			       表E.1.2  单位工程清单汇总表
    


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目钢结构车库室外地坪						标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 1 页


			序号			项目内容						计算基础说明 									费率%			金额
（元）


			1			分部分项工程费						分部分项费用合计									100


			1.1			分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费


			1.1.1			人工费


			1.1.2			材料费


			1.1.2.1			其中：工程设备费


			1.1.3			机械费


			1.1.4			管理费															27.5


			1.1.5			利润															22.95


			1.2			分部分项工程项目清单列项的措施项目费


			2			措施项目费															100


			2.1			其中：安全生产措施项目费															7.16


			3			其他项目费


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估价


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			3.5			其中：合同中约定的其他项目


			4			税前造价


			5			优惠															10


			6			增值税						1+2+3-3.2									9


			单位工程建安造价									1+2+3+4


			注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。








E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目钢结构车库室外地坪												标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									第 1 页  共 2 页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


									拆除工程


			1			041001001001			拆除沥青砼路面			1.拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 厚10cm以内
2.厚度:11cm						m2			415.55


			2			041001002001			拆除植草砖停车位			1.拆除人行道 普通黏土砖 机械拆除
2.厚度:10cm						m2			625.02


			3			041001003002			拆除混凝土路基层			1.拆除混凝土路面层 机械拆除
2.厚度:15cm						m2			1040.57


			4			041001003003			拆除碎石基层			1.材质:拆除混凝土路碎石基层 机械拆除

2.厚度:15cm						m2			1040.57


			5			041001003001			拆除锁边石			1.拆除人行道锁边石 机械拆除						m			277.2


			6			041001006001			拆除砼管道Dn200									m			15


			7			041001006002			拆除管道Dn300									m			43.5


			8			041001009001			拆除砼检查井									座			3


			9			010103002012			建筑垃圾外运			1.挖掘机挖石碴 平地 装车
2.自卸汽车运石碴 运距10km						m3			435.01


			10			050102003001			移植成片灌木			1.起挖成片灌木 密度(株/m2) ≤64
2.灌木成片栽植 种植密度(株/m2) ≤64						m2			81.2


			11			050102002001			移植单株灌木			1.起挖灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 60
2.汽车运灌木 土球直径60cm以内 运距5km以内
3.栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 60						株			6


			12			050102001001			移植乔木			1.起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120
2.汽车运乔木 土球直径120cm以内 运距5km以内
3.栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120						株			20


									土石方工程


			13			010102007002			回填土方			1.机械碾压 填土碾压						m3			64.41


									雨水工程


			本页小计


			注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。


			表E.2.1-1  分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量						金额（元）


																											综合单价			合价


			14			040101002001			挖沟槽土方			1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土						m3			86.65


			15			040103001001			沟槽、基坑回填方			1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土						m3			47.98


			16			040103003002			余方弃置			1.自卸汽车运土方 运距10km						m3			38.67


			17			040202008001			砂砾石垫层			1.管道(渠)垫层及基础 垫层 砂砾石
2.厚度:10cm						m2			4.9


			18			040103001002			管周回填机制砂			1.管周回填机制砂						m3			30.88


			19			040501001001			钢筋混凝土管 D200			1.钢筋混凝土管 D200×20×2000Ⅱ级承插口
2.橡胶圈承插接口						m			22.5


			20			040501005001			HDPE双壁波纹管DN300			1.HDPE双壁波纹管DN300
2.橡胶圈承插接口						m			40.9


			21			040504002001			现浇混凝土井			1.混凝土检查井 井径1000mm						座			4


			22			040504010001			雨水口			1.雨水口 单平箅(680×380) 井深1.0m						座			7


									路面工程


			23			060104007001			路床整形碾压			1.车行道路床整形碾压						m2			536.71


			24			040202010001			碎石基层			1.碎石底层
2.厚度:15cm						m2			536.71


			25			040203007001			水泥混凝土基层			1.C30商品混凝土路面 
2.20cm
3.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护
4.锯缝机锯缝						m2			536.71


			26			040203004001			粘层			1.石油沥青 油量(0.5kg/m2)						m2			536.71


			27			040203006002			细粒式沥青混凝土路面			1.沥青品种:改性细粒式沥青砼 AC-13
2.厚度:4cm						m2			536.71


			28			040204004001			安砌麻石侧石			1.混凝土垫层
2.麻石侧石 不勾缝						m			30
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			序号			项目编号						项目名称									工作内容						价格
(元)						备注


			1			041201019001						安全生产									1.施工现场安全施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			2			041201018001						环境保护									1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			3			041201017001						文明施工									1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施												详见明细表E.3.2


			4			041201016001						临时设施									1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容												详见明细表E.3.2


			5			041201020001						冬雨季施工增加费									1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容												详见明细表E.3.2


			6			011601003002						大型机械进出场及安拆-压路机									1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等												详见明细表E.3.2


			7			011601003003						大型机械进出场及安拆-沥青混凝土摊铺机									1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等												详见明细表E.3.2






































			本页小计																														-


			合计																														-


			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








E.4.1  其他项目清单计价表


			表E.4.1  其他项目清单计价表
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			序号			项目名称			暂估（暂定）
金额（元）						结算（确定）
金额（元）			调整金额±
（元）						备注


			1			暂列金额			16335.87															详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价			0															详见本标准表E.4.3


			3			计日工																		详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费																		详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目

























































































			合    计						16335.87															-








E.4.2  暂列金额明细表





			表E.4.2  暂列金额明细表
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			序号			项目名称									计算基础						费率（%）			暂定金额
  （元）									确定金额
  （元）			调整金额±
  （元）			备注


			1			不可预见费									204198.4						8			16335.87									0			0





































































































			本页小计												-						-			16335.87									0			0			-


			合    计												-						-			16335.87									0			0			-


			注：						1  本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费
   率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2  投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3  结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








E.4.3  专业工程暂估价明细表


			表E.4.3  专业工程暂估价明细表
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			序号			专业工程名称			暂估金额（元）						确认金额（元）						调整金额±
（元）			备注


									含税价格						含税价格


									C1						C2						D=C2-C1


































































































			本页小计						0						0						0			-


			合计																					-


			    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写
        “确认金额”。








E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			表E.12.1 人工、材料、机械汇总表


			工程名称：钢结构车库室外地坪									标段：岳阳市城市照明管理中心整体搬迁项目									        第 1 页  共 3 页


			序号			编码			名称(材料、机械规格型号)						单位			数量						单价（元）			合价（元）			备注





			1			H00001			人工费 						元			33792.267												人工系数:0.92;


			2			02050100002			塑料排水管橡胶圈 De300 						个			18.428


			3			02090100002			塑料薄膜 δ0.006mm 						m2			590.381


			4			02190100005			涤纶防坠网 						个			4


			5			02330300001			草绳 						kg			324


			6			03010700040			不锈钢膨胀螺栓 M8×120 						套			32


			7			03130700006			锯缝机锯片 Φ500 						片			0.85


			8			03210100038			圆钉 						kg			1.073


			9			03210700027			镀锌铁丝 						kg			7


			10			03210900016			套筒铁件 						kg			34.886


			11			04010100001			普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 						kg			531.811


			12			04030200002			天然中粗砂 						m3			40.09


			13			04030400001			粗净砂 						m3			0.473


			14			04031100003			河砂 综合 						m3			1.899


			15			04050100008			碎石 5mm～80mm 						m3			106.752


			16			04050300006			砾石 最大粒径40mm 						m3			4.198


			17			04090100003			石灰膏 						m3			0.069


			18			04130100005			标准砖 240×115×53 						千块			3.009


			19			05030100002			杉木锯材 						m3			1.264


			20			05030400002			板方材 						m3			0.263


			21			13050500006			煤焦沥青漆 L01-17 						kg			2.8


			22			13310100004			热石油沥青 60#～100# 						t			0.279


			23			13351700002			防水粉 						kg			3.972


			24			14030500001			柴油 0# 						kg			26.836


			25			14070100003			润滑剂 						kg			1.428


			26			33012100003			塑钢爬梯 						kg			24


			27			34110100002			水 						t			129.615


			28			35010300002			木模板 2440×1220×15 						m2			22.784


			29			35030700001			支撑钢管及扣件 						kg			0.92


			30			36010200001			铸铁雨水井箅 						套			7.07


			本页小计												元			-						-
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			31			36010500002			防盗铸铁井盖井座 						套			4


			32			36071700003			麻石侧石 250×150 						m			30.45


			33			88010500001			其他材料费 						元			2043.152


			34			J0021			枕木 						m3			0.16


			35			J0022			草袋 						m2			19.14


			36			80210400002			商品混凝土(砾石) C15 						m3			3.366


			37			80210400004			商品混凝土(砾石) C25 						m3			7.656


			38			80210400005			商品混凝土(砾石) C30 						m3			110.013


			39			80250900002			商品沥青混凝土 AC-13 						m3			21.737


			40			WJJ172501063@1			HDPE双壁波纹管DN300 						m			41.718


			41			WJJ172901040@1			钢筋混凝土管 D200×20×2000Ⅱ级承插口 						m			22.725


			42			J0020			回程 						元			1390.415


			43			J1-1			履带式推土机 功率(kW) 75 中						台班			0.34


			44			J1-2			履带式推土机 功率(kW) 90 大						台班			0.326


			45			J1-29			钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中						台班			0.686


			46			J1-3			履带式推土机 功率(kW) 105 大						台班			0.247


			47			J1-30			钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中						台班			0.247


			48			J1-31			钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大						台班			0.258


			49			J1-32			钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大						台班			0.247


			50			J1-33			钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大						台班			0.55


			51			J1-35			电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小						台班			0.346


			52			J1-54			汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中						台班			0.166


			53			J1-55			沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大						台班			0.215


			54			J1-56			沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大						台班			0.5


			55			J1-69			履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中						台班			4.328
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			56			J1-7			履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大						台班			1.419


			57			J1-8			履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1.25 大						台班			0.568


			58			J3-18			汽车式起重机 提升质量(t) 5 大						台班			2.415


			59			J3-19			汽车式起重机 提升质量(t) 8 大						台班			0.004


			60			J3-62			随车吊 提升质量(t)8 车箱长(m)8.5 中						台班			1.111


			61			J4-13			自卸汽车 装载质量(t) 12 大						台班			13.008


			62			J4-19			平板拖车组 装载质量(t) 40 大						台班			1


			63			J4-30			机动翻斗车 装载质量(t) 1 小						台班			0.077


			64			J4-33			洒水车 罐容量(L) 4000 中						台班			0.348


			65			J4-4			载重汽车 装载质量(t) 5 中						台班			0.004


			66			J6-12			灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小						台班			0.212


			67			J6-19			混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小						台班			1.208


			68			J6-20			混凝土振动器 平板式 小						台班			0.196


			69			J6-21			混凝土振动器 插入式 小						台班			0.22


			70			J6-22			混凝土振动器 附着式 小						台班			13.606


			71			J7-12			木工圆锯机 直径(mm) 500 小						台班			0.56
































			本页小计												元			-						-
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			增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单按含税单价填写。











