[bookmark: _GoBack]醴陵市寨子岭路(叁号公馆一醴官公路)路面及附属工程建设项目竞争性谈判
邀请公告
醴陵市住房和城乡建设局（采购人名称）的醴陵市寨子岭路(叁号公馆一醴官公路)路面及附属工程建设项目(项目名称)进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
一、项目概况
1、项目名称：醴陵市寨子岭路(叁号公馆一醴官公路)路面及附属工程建设项目
2、政府采购计划编号：醴财采计【2026】00157号
3、委托代理编号：ZHFD-LL-26006 
4、采购项目预算：2093400元
支持预付款，预付比例：/% 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 
6、合同定价方式：口固定总价 ■固定单价 口成本补偿 口绩效激励
7、合同履行期限：60日历天。
8、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的  / %；
履约保证金：中标金额的 10 %；
预付款保证金：预付款的 / %；
质量保证金：合同金额的 3 %；
二、采购人的采购需求
	包号 
	品目分类
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	B0205-城市道路工程施工
	醴陵市寨子岭路(叁号公馆一醴官公路)路面及附属工程建设项目
	详见采购需求
	1项
	2093400
	□
	□


1、采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）预留采购份额：本项目专门面向中小企业或者小型、微型企业采购。 
（2）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采 购促进残疾人就业）。 
三、供应商资质要求：
1、供应商基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良记录承诺函；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
专门面向：中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的    /   %分包给中小企业。
2、 采购项目的特定资格条件：
（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；
（2）投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上企业资质，有效的安全生产许可证；
（3）关键岗位人员要求：
①施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文件规定配备，本项目要求配备至少项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人。施工项目部关键岗位人员必须是投标供应商本单位的在职人员，不得有在建项目和在中标候选人公示期项目且须提供无在建工程承诺。不接受投标供应商法定代表人、总经理作为项目部关键岗位人员参与投标；
②拟任项目负责人（项目经理）须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，以及有效的Ｂ类项目负责人安全生产考核合格证书；
③拟任技术负责人具有市政工程相关专业中级及以上职称证书；
④项目其它关键岗位人员(施工员、安全员、质量员)须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书；其中安全员还须具有安全考核合格证书；岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商一致，以上资格证书均应在有效期内。所有关键岗位人员提供社保缴纳证明。
3、不拖欠农民工工资承诺书（被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”的，拒绝其参与本次政府采购活动）。
4、投标人必须是合法、依法进行服务的投标人，且具有本次采购相关的服务能力；
5、并能满足法律行政法规的规定及招标文件中规定的其他各项条件；
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
7、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、行贿受贿犯罪行为记录的拒绝其参与政府采购活动。（提供信用中国网、中国政府采购网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网在本项目公告期间的查询记录截图）。
8、本次采购“不接受”联合体形式。
9、中小企业参加政府采购活动，应当出具政府采购促进中小企业发展管理办法中规定的《中小企业声明函》。
四、供应商应提交的证明材料及说明
1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（2）法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件；自然人提交身份证明复印件。
（3）供应商资格声明原件(格式见附件)；
（4）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件(格式见附件)；
（5）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；
（6）其他说明；
■其他说明：失信被执行人、行贿受贿犯罪行为记录包括公司、法定代表人。
2、供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章、法定代表人签字并加盖印章。不接受电子印章打印章以及电子签名，否则视为不合格。不响应谈判公告或未按规定格式进行签署视为不合格供应商。
4、根据《中华人民共和国政府采购法》第二十三条规定，为保证供应商履约质量，提供履约质量承诺书。
五、资格审查证明材料的递交
1、按本邀请公告第三、四条规定提交的证明材料及说明应胶装成册及按顺序编制页码，并提供资质证明文件一式贰份加盖供应商单位公章，现场提交。
2、资格审查证明材料的递交截止时间为：2026年9月24日16时30分（北京时间），地点为中鸿飞达项目管理有限公司（醴陵市中山南路154号二楼） (指定地址)。逾期送达的，不予受理。
六、资格审查方法及标准
1、谈判小组按本邀请公告第三、四条规定，采用合格制方法进行资格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第三、四条规定，采购人或谈判小组按照本公告第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
七、确定邀请供应商
1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。
八、公告期限
1、本邀请公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本邀请公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本邀请公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本邀请公告指定媒体最先发布公告之日起算。
九、疑问及质疑
1、供应商对政府采购活动有关事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为本邀请公告使自己的合法权益受到损害的，可以在邀请公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
十、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式
采 购 人：醴陵市住房和城乡建设局
联 系 人：刘炜
电  话：0731-23283896
采购代理机构：中鸿飞达项目管理有限公司
联 系 人： 李翔、姚佳、刘美其      
电 话： 18670876187
地   址：醴陵市中山南路154号二楼
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附：                      
资格审查证明材料清单
项目名称：
政府采购编号：                            委托代理编号：
	序号
	证明材料名称
	页码
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商（盖单位章）：                   
公司电话：                                公司电子邮箱：            
联系人：                         联系电话                  
日 期：         年     月    日


附件一  供应商资格声明(格式)、
供应商资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称、政府采购计划编号)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。并提供履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
注明：提供信用中国网、中国政府采购网等相关网站在本项目公告期间的查询记录附带网址，且加盖公章。
十、一旦我方中标，我公司承诺将委派本项目的项目负责人为：
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。


供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）：       （签字和印章）

日期：       年    月    日

























附件二  供应商资格声明(格式)

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政 府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型□ 中型□ 小型□ 微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南 省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如 违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选).


公司(单位)名称(盖章)

    年   月   日


机构代码：        注册登记机构：        日期：       有效期：           
注册资本：        地 址：        经济行业：          经济性质：        

法定代表人(负责人)姓名(签字)：
身份证号：
手机号:

授权代表人姓名(签字)：
身份证号：
手机号:


采购需求
[bookmark: _Toc34637774]第一节 采购清单一览表
	序号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	数量
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	 醴陵市寨子岭路(叁号公馆一醴官公路)路面及附属工程建设项目
	醴陵市寨子岭路(叁号公馆一醴官公路)路面及附属工程建设项目
	1项
	本工程计划工期为60日历天。
	采购人指定地点
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第二节 技术要求
一、项目概况
1、工程名称：醴陵市寨子岭路（叁号公路-醴官公路）路面及附属工程
2、建设单位：醴陵市住房和城乡建设局
3、工程概况：本工程为醴陵市寨子岭路（叁号公路-醴官公路）路面及附属工程，主要包括村道工程、道路工程、排水工程、绿化工程以及路灯工程等。
4、工程承包范围设计施工图纸及工程量清单范围内的所有工程。
[bookmark: _Toc100825985]二、投标报价说明
1、投标报价
1.1本工程的采购范围即是投标报价范围。本工程不设标底，但设有最高投标限价（2093400元），最高投标限价由采购人委托具有工程造价咨询能力的专业机构，依据谈判文件（含补充文件，下同）、设计施工图纸，结合施工现场情况、合理的施工方法，执行湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知、《湖南省2025房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及相关配套解释与文件、湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知，采用清单计价法、清单编制采用《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500—2024)、《湖南省2025建筑装饰工程消耗量标准》、《湖南省2025安装工程消耗量标准》、《湖南省2025市政工程消耗量标准》、材料价格参照2026年6月份《醴陵建设工程造价信息》、市场价格及相关取费标准编制，并经醴陵市财政局财政投资评审中心审定。若供应商的报价高于采购人公布的最高投标限价时，该投标将被拒绝，视为不合格供应商。供应商若认为采购项目预算低于企业自身成本的或不能接受本谈判文件其他有关条款的，应放弃继续参加采购活动。
1.2投标报价应根据谈判文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
（1）本谈判文件、施工图及招标工程量清单；
（2）湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；
（3）《湖南省2025房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及相关配套解释与文件；
（4）定额依据，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；
（5）湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知，采用清单计价法、清单编制采用《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500—2024)；
（6）执行定额：《湖南省2025建筑装饰工程消耗量标准》、《湖南省2025安装工程消耗量标准》、《湖南省2025市政工程消耗量标准》。
（7）材料价格：材料价格参照2026年6月份《醴陵建设工程造价信息》进行确定，部分缺项材料参照相应的市场价进行确定；
（8）谈判文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；
（9）建设工程设计文件及相关资料；
（10）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
（11）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
（12）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（13）其他的相关资料（采购人可根据有关规定进行细化）；
1.3工程量清单中的每一项目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。
1.4工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需直接费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
1.5已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的项目，其价格视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中。
1.6“建设项目投标报价汇总表”中的建安工程造价应当与“单位工程投标报价汇总表”中的合计金额一致。不论是清单项目或其他项目的单价或总价均包括全部费用。
1.7分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表按下列要求报价：
1.7.1项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量由采购人在谈判文件中统一给定，供应商应按照采购人提供的招标工程量清单，根据项目描述的内容及有关要求进行报价。
1.7.2应依据现行计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。
1.7.3各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
1.8 措施项目按下列要求报价：
1.8.1采购人提供的措施项目清单应包括单价项目清单与总价项目清单。
1.8.2 措施项目清单计价应根据采购人在采购文件中统一给定的措施项目清单及供应商的施工组织设计进行报价。可以计量的措施项目，应采用综合单价计价；其余的措施项目可以“总价（或系数）”的方式计价列入各项费用和利润部分。
1.8.3绿色施工安全防护施工措施项目应按国家、省级或行业建设主管部门规定的费率标准计价，不得作为竞争性费用。
1.8.4总价措施项目费中所填写的报价金额，应全面涵盖谈判文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
1.9 其他项目费应按下列规定报价：
1.9.1暂列金额由采购人在采购文件中统一给定，供应商按采购人给定的暂列金额计入投标总价。
1.9.2材料（工程设备）暂估价由采购人在谈判文件中统一给定，供应商按采购人给定的价格计入直接费与清单项目综合单价；专业工程暂估价由供应商按采购人给定的暂估价金额计入投标总价。
1.9.3计日工按采购人提供的“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价应包括企业管理费和利润，均不包括税金和附加税额，其中：
（1）人工综合单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、工具用具费、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、各项费用和利润；
（2）材料综合单价包括材料预算价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险；
（3）施工机械综合单价限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，以及各项费用和利润。
1.9.4总承包服务费根据谈判文件中列出的专业工程暂估价与材料（工程设备）暂估价，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
1.10安全责任险、环境保护费和税金应根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
1.11除谈判文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。
1.12工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。
1.13企业管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
1.14 投标报价中应考虑采购文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。
1.15 投标总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
1.17有关投标报价的其他说明：
1.17.1投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过省住建厅测评合格的软件。
2、材料部分
2.1本工程的材料设备均由供应商负责采购供应，供应商应采购符合设计要求的材料，材料采购前必须报采购人审批，采购阶段的工程量清单中已暂定其价格的材料设备，供应商必须按暂定价格报价。合同履行过程中，给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由供应商按照合同约定采购，经采购人确认单价后取代暂估价，调整合同价款；如属于依法必须招标的，应由采购人和供应商双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。
2.2工程用材料必须符合设计要求、国家现行材料技术规范和标准以及采购人对有关材料的品牌要求，且应有产品合格证、出厂证明书、合法质监部门检验合格证，并经采购人现场代表确认合格后，方可用于本工程上。 
2.3采购人指定的材料品牌、品质、价格，作为施工时材料使用控制和变更工程价格的依据。成交供应商在施工过程中，必须按响应文件中考虑的材料品牌、品质采购建筑材料，采购前必须由建设单位参加看样定货，核定价格，并查验进场。
3、工程造价编制说明
3.1供应商的投标报价高于最高投标限价的，其响应无效。
3.2供应商应依据湘建科函[2025]150号相关规定自主确定投标报价。但投标报价不得低于企业成本。
[bookmark: _Toc225336549]3.3供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3.4本工程采用固定单价合同方式，工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算的工程量按合同双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
3.5本项目的竣工结算金额最终以政府相关行政职能部门的审定金额为准。
三、工期及质量要求
1、工期要求：60日历天。
2、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。
3、保修要求：根据国务院279号令及采购文件相关规定实行保修。
4、施工要求：成交供应商负责项目现场的全部协调工作，成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。
[bookmark: _Toc225336550]四、项目实施要求
1、人员配备要求
1.1本采购项目施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文件规定，至少配备项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人。
1.2供应商应确保投标时所配备的施工项目部关键人员与实际现场施工项目部关键岗位人员一致。
1.3施工项目部关键岗位人员在合同履行过程中必须持有相应的注册执业资格或岗位证书，且必须为承包人正式聘用的员工，采购人和监理人员可以随时检查，一经发现现场人员与证书人员不一致的，采购人有权追究承包人违约责任。 
  2、建筑材料运输、保管及保险
2.1成交人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2.2成交人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
2.3成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
3、施工要求
3.1成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
3.2成交供应商不得擅自变更拟派项目组成员，否则采购人有权取消其成交资格。主要施工管理人员离开施工现场须经采购人书面批准，否则供应商按1000元/天·人向采购人支付违约金。
[bookmark: OLE_LINK29]3.3成交供应商应根据《湖南省工资支付监督管理办法》的规定，健全农民工工资支付制度和工资支付的基础管理体系，建立按月支付工资制度，编制工资支付表（包括支付单位、支付时间、支付对象的姓名、工作天数、加班时间、应发的项目和金额、扣除的项目和金额等），向农民工提供工资支付清单，办理工资支付的签收手续，并将工资支付记录按规定予以保存。
3.4成交供应商负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。成交供应商必须为其雇佣的所有人员购买意外伤亡保险及工伤保险，成交供应商所雇佣人员发生意外伤、亡时，由成交供应商负责赔偿，与采购人无关。成交供应商施工中如出现安全事故，成交供应商应承担全部责任。若造成采购人或者第三方损失的，由成交供应商负责赔偿。
4、验收要求
4.1由采购人组织会同有关部门审核验收，符合《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9号文件的相关规定要求。
5、质量保证
5.1	本工程质量达到《建设工程质量管理条例》(国务院279号令)及相关验收规范规定的合格标准，达到本工程设计文件规定的标准，并验收合格。
5.2	施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。
[bookmark: _Toc225336551]5.3 质量保修：保修期按国务院279号令规定。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。
5.4、施工过程中材料安排、施工安排、施工给周边带来的影响及沟通与协调等事项全部由成交供应商自行负责解决，并不得影响施工质量及进度。
特别说明：为防止借用他人资质投标情况发生，要求在实际施工过程中，项目经理必须是投标时的项目经理，项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于当月施工总天数的80%，项目经理每缺席一次，必须向发包人缴纳违约金人民币2000元（大写:贰仟元整，从履约保证金中扣除）。项目经理原则上不得更换；确因客观特殊情况需要更换的，须向采购人提交申请，经采购人书面同意后方可更换，更换人员资格条件不低于原人员。未经采购人书面同意私自更换，采购人有权追究违约责任，直至解除合同。
五、项目特别说明
1、工程变更
当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审。
2、结算及付款方式
2.1付款方式（以签订合同为准）：
[bookmark: OLE_LINK5]2.2工程竣工验收后成交供应商应在30日内完成结算资料的编制并交由采购人审核。成交供应商应积极配合，采购人在3个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。
2.3结算资料编制质量应当按照国家相关法律法规及省、市相关行政主管部门资料质量编制要求进行编制。
未尽技术规范，按国家现行施工质量、验收规范执行，必要时由建设单位及监理工程师补充或编制。
重要补充说明：本工程竣工结算时，应根据施工具体时间执行最新的政策文件。
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第三节 工程量清单
	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：路灯安装工程1  标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	箱变
	
	
	
	
	

	1
	030402012001
	预装式变电站
	1.名称:路灯箱式变电站;
2.型号:S11-160KVA 10/0.4;
3.含高低压配电室，避雷装置等；
	台
	1
	
	

	A1
	
	路灯
	
	
	
	
	

	2
	030413010001
	双臂路灯（H=12m 120W+200W LED路灯）
	1.名称:12m高双臂路灯（含杆内及光源配线）;
2.型号:LED灯，功率200+120W;
3.灯架形式及臂长:双臂灯;
	套
	4
	
	

	3
	030413010002
	中杆灯（H=16m 6*210W LED路灯）
	1.名称:16m高中杆路灯（含杆内及光源配线）;
2.型号:LED灯，功率6*210W;
	套
	1
	
	

	4
	030413010003
	村道路灯（H=5m 40W LED路灯）
	1.名称:村道路灯（H=5m）;
2.灯具类型:40W LED灯;
	套
	4
	
	

	5
	030413010004
	寄墙灯
	1.名称:40W LED寄墙路灯;
	套
	3
	
	

	6
	030409001001
	电力电缆 YJV-1kV 4*25+1*16mm
	1.名称:电力电缆;
2.规格:YJV-1kV 4*25+1*16mm;
	m
	195
	
	

	7
	030409001002
	电力电缆 YJV-1kV 5X25mm2
	1.名称:电力电缆;
2.规格:YJV-1kV 5X25mm;
	m
	390
	
	

	8
	030409001003
	电力电缆 YJV-1kV 3X4mm2
	1.名称:电力电缆;
2.规格:YJV-1kV 3X4mm2;
	m
	75
	
	

	9
	030409001004
	电力电缆YJV-1kV 5*10mm2
	1.名称:电力电缆;
2.规格:YJV-1kV 5*10mm2;
	m
	110
	
	

	10
	030412004001
	护导线 BVV-3*2.5mm2
	1.名称:护导线;
2.规格:BVV-3*2.5mm2;
	m
	125
	
	

	11
	030412001001
	DN110塑钢复合管
	1.名称:DN110塑钢复合管;
	m
	144
	
	

	12
	030412001002
	UPVC110管
	1.名称:UPVC110管;
	m
	780
	
	

	13
	030412001003
	UPVC50管
	1.名称:UPVC50管;
	m
	110
	
	

	14
	030410002001
	接地母线
	1.名称: 接地母线;
2.材质: 镀锌扁钢;
3.规格: -40*4;
	m
	27
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：路灯安装工程1  标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	15
	030410001001
	接地极
	1.名称: 接地极;
2.材质: 镀锌角钢;
3.规格: L50*50*1500;
4.土质: 普通土;
	根
	9
	
	

	A2
	
	管沟
	
	
	
	
	

	16
	040504001002
	路灯入口井1200*1000*800
	1.1200*1000*800普通接线井,M10水泥砂浆砖砌
2.井壁1：3水泥砂浆粉面
3.500*700球墨铸铁井盖（防盗）.
4.C15砼垫层100mm厚
5.200mm厚砂透水层
	座
	1
	
	

	17
	040504001001
	电缆入口井
	1.三通井
	座
	2
	
	

	18
	040504001003
	路灯接线井500*700普通型
	1.500*700普通接线井,M10水泥砂浆砖砌
2.井壁1：3水泥砂浆粉面
3.500*700球墨铸铁井盖（防盗）.
4.C15砼垫层100mm厚
5.200mm厚砂透水层
	座
	9
	
	

	19
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别: 普通土;
2.挖土深度: 2M内;
	m3
	111.045
	
	

	20
	040103003001
	余方弃置（运10km）
	1.运距: 5km;
	m3
	111.045
	
	

	21
	040103001001
	回填砂砾石
	1.材料品种: 砂砾石;
2.密实度满足设计要求;
	m3
	67.83
	
	

	22
	040803004001
	C15满包混凝土加固
	1.名称:混凝土包封;
2.混凝土强度等级:C15;
	m3
	43.222
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。




	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：园林绿化工程1  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	050103001001
	栽植香樟 胸径d14 H=600-700cm P=400-450cm
	1.种类:香樟;
2.胸径/干径/米径/地径:胸径d14;
3.株高:H=600-700cm ;
4.冠径:P=400-450cm;
5.含乔木施肥;
	株
	16
	
	

	2
	050103002002
	栽植茶梅球 H=150cm P=150cm
	1.种类:茶梅球;
2.株高:H=150cm ;
3.冠径:P=150cm;
	株
	45
	
	

	3
	050103015001
	铺种草皮
	1.草皮种类:马尼拉;
2.铺种方式:满铺;
	m2
	178
	
	

	4
	050103016001
	播植草(灌木)籽
	1.草(灌木)籽种类:狗牙根草籽，25g/m2;
	m2
	1489
	
	

	5
	050101005001
	坡面整形
	1.边坡绿化 坡面清理 土质;
	m2
	1489
	
	

	6
	05B0035001
	施肥
	1.施肥
	kg
	290.5
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。



	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：市政道路工程  标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	
	土石方工程
	
	
	
	
	

	1
	040103002002
	一般回填方
	1.填方材料品种:普通土;
2.填方来源:村道土方;
	m3
	575
	
	

	2
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:沥青混凝土;
2.厚度:4cm;
	m2
	281
	
	

	3
	041001006001
	沥青切缝
	1.沥青切缝5cm
	m
	62
	
	

	4
	040103003001
	余方弃置
	1.弃料品种:石渣;
2.装车外运5km;
	m3
	11.24
	
	

	A2
	
	车行道道路
	
	
	
	
	

	5
	040203006001
	4cm厚细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种:重交沥青;
2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土;
	m2
	3550
	
	

	6
	040203006002
	5cm厚中粒式沥青混凝土
	1.沥青品种:重交沥青;
2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土;
	m2
	3550
	
	

	7
	040203006003
	7cm粗粒式沥青混凝土
	1.沥青品种:重交沥青;
2.沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土;
	m2
	3550
	
	

	8
	040203004001
	粘层
	1.材料品种:乳化沥青粘层;
2.喷油量:0.5L/m2;
	m2
	7100
	
	

	9
	040203003001
	透层
	1.材料品种:乳化沥青透层;
2.喷油量:1.0L/m2;
	m2
	3550
	
	

	10
	040203005001
	封层
	1.材料品种、用量:SBS改性沥青同步封层;
2.厚度:1.0cm;
	m2
	3550
	
	

	11
	040202002001
	20cm厚水泥稳定碎石上基层
	1.水泥含量:5%水泥;
2.厚度:20cm;
	m2
	730
	
	

	12
	040202002002
	20cm厚水泥稳定碎石下基层
	1.水泥含量:4%水泥;
2.厚度:20cm;
	m2
	730
	
	

	13
	040201001001
	车行道路床整形碾压
	1.车行道路床整形碾压
	m2
	730
	
	

	A3
	
	人行道
	
	
	
	
	

	14
	040201001002
	人行道整形碾压
	1.人行道整形碾压
	m2
	385
	
	

	15
	040204002001
	4cm厚6-8mm粒径C25透水混凝土（红色）
	1.透水混凝土路面 现浇透水水泥混凝土路面 表面层（彩色） 4cm厚;
	m2
	385
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：市政道路工程  标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	16
	040204002002
	6cm厚10-20mm粒径C25透水混凝土
	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:6cm厚10-20mm粒径C25透水混凝土;
	m2
	425
	
	

	17
	040202010001
	15cm厚级配碎石垫层
	1.石料规格:级配碎石垫层;
2.厚度:15cm厚;
	m2
	425
	
	

	18
	040306001001
	R30mmPVC万孔排水管
	1.材料品种、规格:R30mmPVC万孔排水管;
	m
	146
	
	

	19
	040201021001
	土工布
	1.材料品种、规格:土工布;
	m2
	425
	
	

	20
	040204004001
	安砌侧石(99X15X25)
	1.材料品种、规格:麻石侧石(99X15X25);
	m
	410
	
	

	21
	040204004002
	安砌平石(99X30X8/11)
	1.材料品种、规格:麻石平石(99X30X8/11);
	m
	163
	
	

	22
	040204004003
	安砌锁边石(99X15X25)
	1.材料品种、规格:麻石锁边石(99X15X25);
	m
	154
	
	

	23
	040303002001
	侧石、锁边石基础
	1.混凝土强度等级:C15混凝土;
	m3
	15
	
	

	24
	040204001001
	盲道砖
	1.块料品种、规格:30*30*6cm麻石盲道砖;
	m2
	43.8
	
	

	A4
	
	非机动车道路面
	
	
	
	
	

	25
	040201001003
	人行道整形碾压
	1.人行道整形碾压
	m2
	310
	
	

	26
	040204002004
	4cm厚6-8mm粒径C25透水混凝土（红色）
	1.透水混凝土路面 现浇透水水泥混凝土路面 表面层（彩色） 4cm厚;
	m2
	310
	
	

	27
	040204002005
	8cm厚10-20mm粒径C25透水混凝土
	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:8cm厚10-20mm粒径C25透水混凝土;
	m2
	310
	
	

	28
	040202010002
	20cm厚级配碎石垫层
	1.石料规格:级配碎石垫层;
2.厚度:20cm厚;
	m2
	310
	
	

	29
	040306001002
	R30mmPVC万孔排水管
	1.材料品种、规格:R30mmPVC万孔排水管;
	m
	125
	
	

	30
	040201021002
	土工布
	1.材料品种、规格:土工布;
	m2
	310
	
	

	A7
	
	交通工程
	
	
	
	
	

	31
	040205007001
	标线
	1.材料品种:热熔标线;
	m2
	216
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：市政道路工程  标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	32
	040205003001
	限速标志
	1.类型:圆形单柱式交通标志;
2.材质、规格尺寸:镀锌构件、喷塑，铝板规格φ600mm;
3.板面反光膜等级:3M超强反光膜;
4.基础详见设计图;
	块
	2
	
	

	33
	040205003004
	减速让行标识
	1.类型:三角形单柱式标志;
2.材质、规格尺寸:镀锌构件、喷塑，铝板规格：△600mm;
3.板面反光膜等级:3M超强反光膜;
4.基础详见设计图;
	块
	3
	
	

	34
	040205003005
	人行横道标志
	1.类型:人行横道标志;
2.材质、规格尺寸:镀锌构件、喷塑，铝板规格0.6*0.6m;
3.板面反光膜等级:3M超强反光膜;
4.基础详见设计图;
	块
	3
	
	

	35
	040205013001
	锌钢栏杆
	1.规格、型号:锌钢栏杆（h=1.1m）;
	m
	68
	
	

	36
	040205013002
	波形护栏
	1.类型:波形护栏;
2.规格、型号:GR-C-4E;
3.材料品种:热镀锌钢材;
	m
	154
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。




	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：村道道路工程  标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	
	土石方工程
	
	
	
	
	

	1
	040101001001
	挖一般土方
	1.挖土深度:综合考虑;
2.土类别:普通土;
	m3
	2125
	
	

	2
	040103002001
	一般回填方
	1.填方材料品种:普通土;
2.密实度:满足设计要求;
3.填方来源:利用料;
	m3
	101
	
	

	3
	040103003001
	余方弃置
	1.弃料品种:普通土  外运5km;
	m3
	1449
	
	

	4
	040103003002
	余方弃置
	1.弃料品种:普通土  外运1km;
2.主路回填用；
	m3
	575
	
	

	A7
	
	交通工程
	
	
	
	
	

	5
	040205007001
	标线
	1.材料品种:热熔标线;
	m2
	59
	
	

	6
	040205023001
	门架
	1.类型:村道限高门架;
2.含基础，主体结构，油漆；
	套
	2
	
	

	7
	040205003001
	减速让行标识
	1.类型:三角形单柱式标志;
2.材质、规格尺寸:镀锌构件、喷塑，铝板规格：△600mm;
3.板面反光膜等级:3M超强反光膜;
4.基础详见设计图;
	块
	1
	
	

	
	
	挡土墙工程
	
	
	
	
	

	8
	040101001002
	挖一般土方
	1.挖土深度:综合考虑;
2.土类别:普通土;
	m3
	51
	
	

	9
	010403004001
	石挡土墙
	1.石料种类、规格:片石;
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆;
	m3
	96
	
	

	10
	040103002002
	砂夹砾石
	1.材料品种、规格:砂砾反滤层;
	m3
	3.2
	
	

	11
	040103002003
	夯填黏土
	1.材料品种、规格:黏土隔水层;
	m3
	5.5
	
	

	12
	040601032001
	变形缝
	1.类别:沥青麻筋伸缩缝;
	m
	18
	
	

	13
	040308008001
	泄水管
	1.材料品种:PVC;
2.管径:DN110;
	m
	14
	
	

	
	
	村道道路工程
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：村道道路工程  标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	14
	040203006001
	5cm厚细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种:重交沥青;
2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土;
	m2
	725
	
	

	15
	040203004001
	粘层
	1.材料品种:乳化沥青粘层;
2.喷油量:0.5L/m2;
	m2
	725
	
	

	16
	040202002001
	18cm厚水泥稳定碎石上基层
	1.水泥含量:5%水泥;
2.厚度:18cm;
	m2
	725
	
	

	17
	040201001001
	车行道路床整形碾压
	1.车行道路床整形碾压
	m2
	725
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。




	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：排水工程  标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别:普通土;
2.挖土深度:2m内;
	m3
	178.4
	
	

	2
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:利用料;
2.材料品种、规格:土方;
3.密实度:符合要求;
	m3
	31.9
	
	

	3
	040103001002
	沟槽、基坑回填方
	1.材料品种、规格:砂砾石;
2.密实度:符合要求;
	m3
	107.7
	
	

	4
	040201020001
	粗砂垫层
	1.材料品种、规格及比例:粗砂;
	m3
	20.6
	
	

	5
	041001001001
	拆除路面恢复
	1.破除13cm厚沥青混凝土面层，恢复1.0cmSBS改性沥青同步碎石封层+乳化沥青透层油（1.0L/平方米）+7.0cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25c+乳化沥青粘层油（0.5L/平方米）+5.0cm厚中粒式沥青混凝土AC-20c+乳化沥青粘层油（0.5L/平方米）+4.0cm厚细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13；
2.废渣外运10km
	m2
	8
	
	

	6
	041001003001
	拆除基层恢复
	1.材质:20cm厚水泥稳定碎石（4%）+20cm厚水泥稳定碎石（5%）拆除恢复;
2.废渣外运10km
	m2
	89
	
	

	7
	040501005001
	塑料管
	1.材质及规格:DN500 改性聚氯乙烯（PVET-OM)双拉增强管（SN8）;
	m
	36
	
	

	8
	040501001001
	混凝土管
	1.管道规格、等级:DN300 Ⅱ级钢筋混凝土承插管;
2.连接形式:承插;
	m
	114
	
	

	9
	040504010001
	雨水口
	1.雨水口规格:双篦偏沟式雨水口;
	座
	8
	
	

	10
	040504002001
	D1000混凝土检查井
	1.D1000混凝土检查井,详见20S515 29页；
	座
	1
	
	

	11
	040504007001
	砌筑出水口
	1.参考图集06MS201-9，第3页。砖砌八字式管道出水口
	座
	1
	
	

	12
	040504001001
	管沟连接井
	1.种类、规格:1000*1000;
	座
	1
	
	

	13
	040501016001
	砌体方沟
	1.断面规格:300*400;
2.盖板材质及规格:球墨铸铁盖板;
	m
	70
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：排水工程  标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	14
	040501016002
	砌体方沟
	1.断面规格:300*400;
2.盖板材质及规格:无盖板;
	m
	169
	
	

	15
	B041302001001
	清淤（清洗）
	1.清淤（清洗）方法:人力掏挖检查井;
2.外运5km;
	m3
	2
	
	

	16
	B041305001001
	管道修复
	1.局部树脂固化修复 管径(mm以内) 300;
	环
	2
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。



